* 1. **Préparer la commande des accessoires spécifiques :**

**BON DE COMMANDE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Références** | **Désignation** | **Unité de conditionnement** | **Quantité** | **P.U. (HT)** | **Total (HT)** |
| **FSLA45TT01** | **Faîtière en solin aérée** |  |  |  |  |
| **RSL0001** | **Rive en solin** |  |  |  |  |
| **CPG0001** | **Closoir peigne** |  |  |  |  |
| **TFLAQ0001** | **Tire-fond 8x100** |  |  |  |  |
| **CAVLAQ0001** | **Cavalier avec étanchéité** |  |  |  |  |
| **VAM0003** | **Vis autoperceuse**  **Ø 4,8 x 20** |  |  |  |  |
| **BSP0050** | **Bande adhésive**  **polyéthylène** |  |  |  |  |
| **VERNBAT** | **Bativernis** |  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL HT** | |  |

**2.4 Justifier vos quantités pour chacun des accessoires :**

**- Faîtière :**

**- Rive :**

**- Closoir peigne :**

**- Tire-fond 8x100 :**

Fixation de la partie courante et faîtière :

**- Cavalier avec étanchéité :**

**- Vis autoperceuse :**

Fixation rive

Fixation couture

* **Bande adhésive :**
* **Bativernis :**

**DR2.2**