
Afin de faciliter votre travail, le chef d’agence vous a transmis un schéma du bardage Trespa Meteon ainsi qu’un tableau récapitulatif des matériaux (quantités élémentaires / m²) pour le chantier de Beinheim avec la base de prix de notre principal fournisseur (conditionnement, coût HT remisé et chute prévisionnelle).

**TRESPA METEON :**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation : | Quantité/ m² bardage | U | Conditionnement | Coût d’achat HT remisé | Chutes |
| Equerre galvanisée  210 mm | 3 | U | Lot de 50 pièces | 112,50 € / lot |  |
| Cheville Sx 10 | 3 | U | Boîte de 50 pièces | 8,50 € / boîte |  |
| Vis TH 6.3/65 mm | 6 | U | Boîte de 100 vis | 23,00 € / boîte |  |
| Vis TH 4.2/38 mm | 6 | U | Boîte de 200 vis | 16,00 € / boîte |  |
| Chevron 80/45 mm | 1,67 | m | Pièce de 4,00 m | 6,40 € / pièce | 6 % |
| Bande pare-pluie :  EPDM 100 mm | 1,67 | m | Rouleau de 25,00 m | 26,50 € / rouleau | 3 % |
| Isolant Laine de roche  Rockfaçade 180 mm | 1,00 | m² | Palette de 36 panneaux  de 1,35 x 0,60 m | 419,90 € / palette | 4 % |
| Fixation isolant :  Fixisol - peigne | 3 | U | Lot de 100 peignes | 106,00 € / lot |  |
| Trespa Meteon 10 mm | 1,00 | m² | Plaque  de 3050 x 1530 mm | 315,00 € / plaque | 5 % |
| Profil de finition :  Tôle prélaquée 0,75 mm | 1,20 | m | Profilé de 4,00 m | 39,00 € / profilé | 5 % |
| Vis inox 4.8/38 mm | 6 | U | Seau de 250 vis | 62,40 € / seau |  |

**DE1.2**