BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT

# Analyse, dimensionnement et choix de composants

## SESSION 2017

---------------

Durée : 4 heures Coefficient : 4

---------------

### Matériel autorisé :

#### Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n° 99-186, 16/11/1999)

**Tout autre matériel est interdit**

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7

Documents à rendre avec la copie : DR1 (livret réponses). Toutes les parties peuvent être traitées indépendamment.

|  |  |
| --- | --- |
| **BTS SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT** | **SESSION 2017** |
| **ÉPREUVE U42 : analyse, dimensionnement et choix de composants** | **Code : SC42ACP** |  |

BTS SCBH Session 2017

# Étude technico économique

Sous épreuve U42

Analyse, dimensionnement et choix des composants

DURÉE : 4 heures, coefficient : 4

MAISON DES SPORTS

Livret questionnement : pages 1/7 à 7/7

### Toutes les parties peuvent être traitées indépendamment.

#### Présentation

Partie 1 Haute Qualité Environnementale

Partie 2 Grande salle de basket : étude du chargement et vérification d’un chevron Partie 3 Gymnase d’entraînement : modélisation et stabilité

Partie 4 Salles Omnisports : étude poutre sous-tendue

Toutes les parties peuvent être traitées indépendamment

***AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ***

**MAISON DES SPORTS**



#### La Maison des Sports est un bâtiment de 10 750 m2 qui est à la fois un lieu de pratique sportive, un lieu d'organisation de manifestations, un lieu de conférences, de débats, de formations et un lieu d'expositions.

Parti Architectural

Les volumes sont simples et reflètent le fonctionnement interne de l’équipement. Celui-ci présente des formes épurées avec des hauteurs étagées et des lignes de toitures horizontales bien affirmées, permettant de «moduler» l’échelle du projet. L’édifice est recouvert d’une surface végétalisée parfaitement lisse d’environ 4000 m2, sans aucun élément technique visible. Sur la grande salle, seul émerge un lanterneau support de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques orienté plein sud. Ce shed apporte également un complément d’éclairage naturel à l’intérieur du gymnase.

Description de l’ouvrage

Ce complexe sportif respectant le référentiel des 14 cibles HQE est composé de trois volumes distincts :

* une grande salle dédiée au basket de 1720 m² avec tribune de 500 places et un gymnase d'entraînement de 500 m² accolé, avec les vestiaires et locaux de rangement afférents. La structure est une charpente bois tridimensionnelle, d'une portée de 35 m, sous tendue avec tirants métal et posée sur poteaux ronds bois et béton ;
* un volume d'accueil central traversant, formant une "rue des sports" et partagé en son centre par un patio ;
* deux salles omnisports de 200 m² superposées à un niveau de bureaux. Un logement de fonction est également rattaché au programme. La zone "dojo/salle de danse" est une charpente légère du fait des sous-tensions par tirants métalliques et des poteaux bois ronds et possède un empannage original.

L'ensemble de ces charpentes reçoit un plafond en bois brut de sciage ajouré surmonté de chevrons et voligeages supports de couverture, intégrés dans le même lot de structure.

Budget de l’opération 8,1 millions d’euros HT - Surface utile 5861 m²

Partie 1 Haute qualité environnementale

Pour obtenir la labellisation HQE, la maison des sports doit répondre à des exigences particulières, comme :

* + le respect d’une démarche d’écoconstruction :

la qualité environnementale d’un produit de construction est d’abord son aptitude à l’usage et la pérennité de cette aptitude tout au long de sa vie. La comparaison absolue de deux produits reste délicate, on utilisera une approche quantitative, en s’en tenant à des problèmes environnementaux clairement identifiés.

* + le confort acoustique

Cette cible doit répondre à la préoccupation suivante : créer une qualité d’ambiance acoustique adaptée aux activités qui se déroulent dans les différents locaux.

* 1. Impact environnemental du revêtement de sol : choix d’un composant

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 1.1** | A partir des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), **faire** un choix argumenté entre les 3 matériaux envisagés pour le revêtement de sol. |
| LT1 |

* 1. Grande salle dédiée au basket : simulation acoustique du temps de réverbération.

Hauteur intérieure 11 m ;

Volume des gradins à déduire 1500 m3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 1.2** | **Calculer** le temps de réverbération *Tmoyen* ( *T )* maximum de la salle de basket, **préciser** la valeur minimale. |
| LT2, LT13, LT14 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 1.3** | A partir du résultat de la simulation et après avoir calculé les temps moyens de chaque solution, **choisir** la solution vous paraissant la plus adaptée. |
| LT3 |

#### Partie 2 Grande salle de basket : étude du chargement et vérification d’un chevron

L’objectif est de déterminer les charges de base en toiture et de vérifier un élément de structure.

La pente de la toiture est négligée ;

Le chevron concerné par l’étude est délimité par les files 3 & 4 de la structure principale et E & F de la structure secondaire ;

Composition de la couverture :

Complexe végétalisé 80 mm à saturation 0,85 kN/m²

Majoration forfaitaire du poids du complexe 0,15 kN/m²

Etanchéité bicouche bitumineuse 0,10 kN/m²

Isolation thermique 100 mm 0.14 kN/m²

Bac acier 34 mm 0,07 kN/m²

Absorbant acoustique 40 mm 0,02 kN/m²

Contreventement négligé

*Platelage bois* ***claire-voie,*** *épaisseur 27 mm, 515 kg/m3* **à déterminer**

Equipements fixes 0,07 kN/m²

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2.1** | **Déterminer** la charge surfacique permanente G de la couverture (zone courante) en kN/m². |
| LT12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2.2** | **Déterminer et modéliser** la charge linéique d’entretien q à appliquer sur le chevron en kN/m. |
| LT4, LT14 |

Ouvrage implanté en zone C2, à 450 m d’altitude.

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2.3** | **Déterminer** la charge surfacique de neige S sur la couverture en zone courante en kN/m².**Représenter** par un schéma la charge surfacique de neige de la couverture dans la zone d’accumulation, coté paroi verticale du shed, en précisant les valeurs particulières. |
| LT4, LT13, LT14 |

L’étude porte maintenant sur la vérification d’un chevron aux ELU & ELS

* + - *Poutre simple horizontale ;*
		- *Chevron GL24h, section 90 x310 mm, stabilisé vis-à-vis du déversement ;*
		- *Le facteur de hauteur est pris égal à 1,06, pas d’effet système ;*
		- *Classe de service 2 ;*
		- *Portée 5,332 m ; contreflèche wc de 10 mm*
		- *Combinaison à vérifier aux ELU : 1,35 G + 1,5 S*
		- *Charge linéique permanente (y compris poids propre) G = 2,15 kN/m*
		- *Charge linéique de neige S = 1,93 kN/m ;* *2,S = 0*

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2.4** | **Déterminer** la contrainte normale maximale et **vérifier** la résistance en flexion. |
| LT5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2.5** | **Déterminer** la contrainte tangentielle maximale et **vérifier** la résistance au cisaillement. |
| LT5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 2.6** | **Calculer** les différentes flèches règlementaires winst(Q),wnet,fin, wfin et**comparer** aux valeurs limites. |
| LT5 |

#### Partie 3 Gymnase d’entraînement : modélisation et stabilité

L’objectif est de modéliser l’ensemble poteaux-poutre sous-tendue et de proposer une solution de stabilisation.

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 3.1** | **Compléter** le schéma (avec légende) sur le document réponse DR1 en faisant apparaître la nature des liaisons entre les éléments constitutifs. **Préciser** la nature des liaisons externes. |
| LT15, LT16,**DR1** |

La poutre sous-tendue peut se ramener à une barre simple bi-articulée. L’ensemble poutre sous-tendue - poteaux est donc assimilable à un système de 3 barres bi- articulées.

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 3.2** | **Montrer** que la structure n’est pas stable dans son plan. **Identifier** la solution existante qui permet d’en assurer la stabilité sans modifier la nature des liaisons existantes et la géométrie. **Faire** un schéma de principe. |
| LT15, LT16 |

#### Partie 4 Salles Omnisports : étude poutre sous-tendue

L’objectif est d’analyser le comportement du système de sous-tension, de vérifier les éléments principaux et de proposer une solution de liaison entre la tige métallique et l’arbalétrier.

#### Analyse du comportement du système de sous-tension

La pente de l’arbalétrier est négligée ;

Les barres simples sont considérées bi-articulées.



|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.1** | **Déterminer** le degré d’hyperstatisme de la structure plane. |
| LT17 |

#### Etude de l’effort dans le poinçon.

Le système de sous-tension est bidirectionnel, c’est- à-dire que la charge est transférée dans deux directions perpendiculaires. Il fonctionne comme une grille de poutres. Pour évaluer l’effort dans le poinçon, sans avoir recours à une étude de la structure spatiale, on considère une seule poutre sous-tendue dans un système plan avec prise en compte de l’effet de la seconde. La poutre sous- tendue étudiée est assimilée à une poutre continue sur 3 appuis.

EI : rigidité de la poutre kN.m² q : charge répartie 9 kN/m

l : longueur totale de la poutre : 12 m k : facteur de rigidité en kN/m Arbalétrier GL24h, 200/400

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.2.1** | Par la méthode de votre choix, par exemple en utilisant le principe de superposition, **déterminer** l’expression littérale de la réaction de l’appui central. **Faire** l’application numérique. |
| LT6 |

L’appui central n’est pas parfaitement rigide, il peut être assimilé à un appui élastique tel que

la réaction d’appui soit égal à YB 

5*ql*

81 48*EI* 

 *kl*3 

Dans le cadre de ce projet, la rigidité de l’appui central est prise égale à k = 2100 kN/m

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.2.2** | **Calculer** la réaction à l’appui central YB, puis, par les équations d’équilibre, les réactions aux appuis d’extrémité YA et YC de la poutre. |
|  |

#### Étude des sollicitations de l’arbalétrier

Il s’agit d’étudier la répartition de l’effort tranchant et du moment de flexion dans l’arbalétrier en vue de la vérification de sa section.

Réactions aux appuis

*A*  *C*  25.*y*

*B*  58.*y*

en kN

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.3.1** | **Tracer** la répartition de l’effort tranchant en kN dans l’arbalétrier,**préciser** sur le graphe les valeurs particulières. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.3.2** | **Tracer** la répartition du moment de flexion en kN.m dans l’arbalétrier,**préciser** sur le graphe les valeurs particulières. |
|  |

#### Etude de la tige métallique

Les tiges & le poinçon sont des barres bi-articulées ;

Le modèle numérique a permis d’extraire l’effort normal non pondéré dans le poinçon Npoinçon = 41 kN ;

Tige métallique S355, inclinée à 9,5°; Diamètre 39 mm ;

Poinçon

Tige métallique

Tige métallique

Nœud inférieur

Type de section : brute ; Limite élastique fy = 355 MPa ;

Coefficient partiel matériau M0 = 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.4.1** | En faisant l’équilibre du nœud inférieur, **déterminer** les efforts exercés dans les tiges métalliques. |
| LT17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.4.2** | En prenant un effort normal ultime *NU,tige = 177 kN* , **vérifier** la section des tiges à la contrainte normale. |
| LT7, LT17 |

#### Vérification du poteau bois aux ELU

Le poteau est sollicité par un effort normal de compression NU = 25,5 kN et un moment de flexion MU de 9,73 kN.m.

La charge de plus courte durée de la combinaison traitée est celle due au vent.

Le poteau cylindrique bi-articulé d’un diamètre de 180 mm et d’une hauteur de 4 m n’a pas de dispositif d’antiflambement.

Le facteur d’instabilité kc,y = kc,z est égal à 0,44

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.5.1** | **Calculer** la contrainte de compression c,0,d et de flexion m,d |
| LT8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.5.2** | **Déterminer** le taux de travail en flexion combinée. *(nota : kcrit = ksys = kh = 1)* |
| LT5, LT8 |

#### Dimensionnement de la liaison arbalétrier-dispositif sous-tension

Le modèle numérique a permis d’extraire les efforts de liaison entre la tige métallique et l’arbalétrier. Cette partie traite de la vérification entre ces deux éléments. L’effort de traction dans la tige est de177 kN ;

Le CCTP du lot charpente exige des ferrures intégrées dans l’épaisseur du bois sans flasques ou joues apparentes : deux tôles en âme de 5mm d’épaisseur ;

L’effort d’assemblage est intégralement repris par des broches autoforeuses de diamètre 7 mm, implantées par file(s) de 3 ;

Hypothèse de simplification : l’inclinaison de l’effort est considérée nulle pour le calcul du nombre efficace et des valeurs de positionnement.

Arbalétrier GL24h, 200/400

La charge de plus courte durée de la combinaison traitée est celle due à la neige.

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.6.1** | **Préciser** la valeur caractéristique de la résistance d’une broche Rk en kN. **Déterminer** le nombre efficace nef de broches sur une file et **calcule**r le nombre de files nécessaire. |
| LT9, LT10, LT17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.6.2** | **Rechercher** les conditions de positionnement minimales a1, a2, a3, a4 à respecter pour cet assemblage. |
| LT9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Question 4.6.3** | Sur un schéma à l’échelle, **représenter** les broches et l’effort à reprendre au centre de gravité de l’assemblage. **Coter** leur positionnement en indiquant les natures des distances (ai) et les valeurs. |
| LT9 |