**SESSION 2020**

**BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL**

**TECHNICIEN D’USINAGE**

**Durée : 4 heures Coefficient : 3**

**SUJET 1**

**Épreuve E2 – U2 Élaboration d’un processus d’usinage**

**Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet**

Compétences sur lesquelles porte l’épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la chronologie des étapes de production du produit

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe

C23 : Élaborer un programme avec un logiciel de FAO

Documents à rendre par le candidat dans la totalité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTIE 1 | ANALYSE DE LA MACHINE | / 6 pts |
| PARTIE 2 | ÉTUDE DE LA CHRONOLOGIE | / 3 pts |
| PARTIE 3 | ÉTUDE DU PORTE PIECE | / 12 pts |
| PARTIE 4 | CHOIX DES OUTILS ET CONDITIONS DE COUPE | / 21 pts |
| PARTIE 5 | FAO- ELABORATION DU PROGRAMME D'USINAGE  SIMULATION GRAPHIQUE – INTERPRÉTATION | / 18 pts |
| TOTAL | | / 60 points |

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

**PRÉSENTATION DU SUJET**

L’entreprise **VAILMECA** assure, depuis plus de quarante ans, l’usinage de robinetterie industrielle. Elle a ainsi fait son entrée dans la filière nucléaire, ce qui l’a amenée à se positionner sur l’usinage « grande dimension ».


Vanne Papillon

Il existe deux familles de vannes :

* les vannes papillons ;
* les vannes à fermetures rapides.

Ces vannes existent en différentes matières (fontes, inox, acier, etc..) et en différentes dimensions (DN = Diamètre Nominal), de DN 40 à DN 600 soit un diamètre intérieur de 40 à 600 mm.

L’entreprise, suite à une réorientation vers de nouveaux secteurs d’activité, a fait l’acquisition de nouvelles machines. Il a donc fallu réadapter les processus de fabrication des différentes fabrications existantes.

Lors de cette étude, nous étudierons plus particulièrement la réalisation du **corps d’une vanne papillon DN50**.

Les phases 30 et 40 du corps seront dorénavant usinées sur un Tour **Biglia B1200M**.

Voici l’ancien process :

|  |
| --- |
| **Phase 10 – Préparation de la pièce**  **Machine :** Perceuse, Taraudeuse, Fraiseuse   * Perçage ; Lamage ; Taraudage ; * Sciage ; * Ebavurage ; * Assemblage. |
| **Phase 20 – Tournage**  **Machine :** Ernault Toyoda 52   * Dressage Avant/Arrière ; * Alésage ; * Gorge Intérieure ; * Gorge Frontale Avant/Arrière. |
| **Phase 30 – Fraisage**  **Machine :** CU Axe A  *Sous-phase A*   * Surfaçage 1 ; * Perçage 4\*2 ; 4 ; * Alésage 4 ; * Gorge 5 ; * Lamage 8. |
| *Sous-phase B*   * Perçage 6 ; * Alésage 6 ; * Lamage 7. |
| **Phase 40 – Fraisage**  **Machine :** Fr CN   * Perçage 3. |

Nous vous proposons de mener une partie de cette étude. Votre travail portera sur les phases 30 et 40. Après analyse des données techniques, vous élaborerez une partie du processus d’usinage à l’aide du logiciel de F.A.O., puis validerez par simulation le programme.

Nouveau process qui remplace les phases 30 et 40

|  |
| --- |
| **Phase 30 – Tournage**  **Machine :** Biglia B1200M   * Surfaçage 1 ; * Perçage 4\*2 ; 4 ; 3 * Alésage 4 ; * Gorge 5 ; * Lamage 8. |
| **Phase 40 – Tournage**  **Machine :** Biglia B1200M   * Perçage 6 ; * Alésage 6 ; * Lamage 7. |

1. **ANALYSE DE LA MACHINE**

**/ 06 pts**

Afin que vous puissiez établir certaines modifications du processus d’usinage, nous vous demandons d’étudier et d’analyser le Tour Biglia B1200M.

**⇨**À l’aide du dossier ressource :

DR1 Caractéristiques machines.

* 1. **Définissez le système d’axes :**
     1. Renseignez le tableau, identifiez les axes machine, leurs courses et / ou leur incrémentation.

|  |  |
| --- | --- |
| **Axes** | **Courses et / ou incrémentation** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. **Définissez le système d’outillage :**

**1-2-1** Cette machine permet-elle de travailler avec des outils motorisés ?

**1-2-2** Si oui, combien ?

**1-2-3** Si oui, quelle est leur vitesse maxi de rotation ?

**1-2-4** Si oui, quel est le couple maxi de la broche quand celle-ci est à plein régime ? Exprimez l’unité.

* 1. **Capacité machine :**

**1-3-1** Quelle est la vitesse maxi de la broche du tour Biglia B1200M ? Exprimez l’unité.

**DS3 / 7**

**1-3-2** Quelle est la puissance maxi de la broche quand celle-ci est à plein régime ? Exprimez l’unité.

**DS3 / 7**

**1-3-3** Indiquez la désignation du nez de broche.

**1-3-4** Indiquez le diamètre maxi de la barre que ce tour peut recevoir.

**DS3 / 7**

**2- CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS**

**/ 03 pts**

Afin de pouvoir apporter des modifications sur le processus de fabrication, nous vous demandons d’étudier et de classer les opérations dans leurs différentes phases.

**⇨**À l’aidedu dossier technique :

* DT1 Dessin de définition ;
* DT2 Nomenclature des phases ;
* DT3 Repérage des surfaces ;
* DT4 Contrat de phase.
  1. **Étude des opérations et des surfaces**

**2-1-1** Retrouvez dans quelle phase se situe l’usinage des différentes surfaces ci-dessous en ébauche et finition si cela le nécessite.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Repérage**  **Surface** | **Phase 30** | | **Phase 40** | |
| Eb | Fin | Eb | Fin |
| **1** | **X** | **X** |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |

1. **ÉTUDE DU PORTE PIÈCE**

**/ 12 pts**

Nous vous demandons d’étudier le porte-pièce pour la phase 30.

**⇨**À l’aidedes dossiers techniques et ressources :

* FAO sujet 1\Valve DN50\ Usinage.SLDASM ;
* DR2 Symboles de mise en position ;
* DR3 Montage plateau équerre ;
* DT1 Dessin de définition ;
* DT4 Contrat de phase.

**3-1 Étude du porte-pièce.**

Le montage spécifique étudié est représenté ci-dessous.


Sur le dessin ci-dessous :

- Entourez en rouge les éléments de maintien en position ;

- Coloriez en bleu la surface qui assure la liaison appui plan ;

- Coloriez en vert la surface qui assure le centrage ;

- Entourez en noir l’élément qui assure la liaison ponctuelle.


****

Élément A

**3.2 Cochez les bonnes cases dans le tableau ci-dessous :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de contact | Type de liaison | | | | |
| Appui plan | Centrage Court | Centrage long | Appui linéaire | Appui ponctuel |
| 1 -2 -3 |  |  |  |  |  |
| 4 - 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

**3.3 Représentez la symbolisation technologique sur le schéma de la pièce ci-contre.**

****

**3.4 Donnez le rôle de l’élément « A » identifié sur la figure à la question 3.1.**


**/ 21 pts**

1. **CHOIX DES OUTILS ET DES CONDITIONS DE COUPE**

**L’étude portera sur une opération de la phase 30 : « perçage 3 ».**

Dans la gamme d’usinage initiale, l’entreprise VAILMECA réalisait l’usinage de la surface 3 lors d’une opération supplémentaire sur la partie supérieure de la valve en fraisage. Elle est maintenant intégrée dans la phase 30 en tournage.

Il faut donc définir un nouvel outil qui tient compte du nouvel environnement de la pièce.



D

L

*⮱ En vous aidant des informations du Dossier Technique et du Document Ressource « DR4– Matériaux ».*

**4.1 Reportez la désignation symbolique normalisée de la matière brute de la pièce et donnez le nom couramment utilisé pour ce matériau.**

*⮱ En vous aidant des informations du Dossier Technique «DT1 - Dessin de définition »*

**4.2 Reportez et déterminez les dimensions suivantes qui serviront à choisir le Foret T9.**

D = L=

*⮱ À partir du Document Ressource « DR5 – Forets HSS ».*

**4.3 Proposez un type de foret permettant de réaliser le perçage 3 et expliquez les raisons de votre choix.**

*⮱ À partir des Document Ressource DR1 Caractéristiques machines ; DR6 – Porte-outil statique.*


**4.4 Proposez un porte-outil de hauteur minimal pour le perçage 3.**

*⮱ À partir des Document Ressource DR5 – Porte-outil statique, DR7 – Douille de réduction.*

**4.5 Proposez une douille de réduction épaulée permettant le montage du foret sur le porte-outil préalablement choisi.**

*⮱ À partir des Document Ressource DR5 – Forets HSS, DR6 – Porte-outil statique, DR7 – Douille de réduction.*

**4.6 Déterminez la jauge théorique en Z de l’outil. Détaillez les calculs.**



Longueur foret

Longueur douille

Jauge Z

Jauge Z =

**4.7 Sachant que l’extrémité de la pièce se trouve à 282 mm du nez de broche.**

**Vérifiez si la valeur de jauge trouvée précédemment est compatible avec les courses machine. Justifiez votre réponse.**

*⮱ À partir du Document Ressource « DR5 – Forets HSS ».*

**4.8 Identifiez les conditions de coupe.**

Afin d’éviter au maximum les phénomènes vibratoires vous sélectionnerez **les conditions de coupe minimales.**

**4.8.1**Identifiez les paramètres suivants :

* Vitesse de coupe ;
* L’avance *(Si le diamètre de sélection n’est pas présent dans le tableau, utilisez le diamètre directement inférieur).*

Vc =

F =

**4.8.2**Déterminez la fréquence de rotation. Est-elle compatible avec la machine ?

1. **FAO – ÉLABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE.**

**/ 18 pts**

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents (imprime écran des entités d’usinages, fiches outils, etc…).

Le modèle de la pièce a été simplifié afin d’alléger la FAO.

**⇨**À l’aidedu dossier technique :

* DT2 Nomenclature des phases ;
* DT4 Contrat de phase 30;
* FAO Sujet 1\Valve DN50\ FAO.SLDASM.
* Ouvrir le dossier travail :
* FAO sujet 1\Valve DN50\ FAO.SLDASM

**5-1 Modification de la phase.**

**5-1-1** Créez l’outil T9 que vous avez identifié à la question 4-3.

**5-1-2** Renseignez les conditions de coupe de cet outil que vous avez défini à la question 4-8.

**5-1-3** Créez l’opération de perçage 3.

Procédez à la simulation de l’opération en présence de l’examinateur.

**5-1-4** Vérifiez que toutes les opérations de la phase soient en concordance avec les opérations de la nomenclature des phases document DT2. Réorganisez-les si nécessaire.

**5-2 Fiche outils de la phase.**

**5-2-1** Éditez les fiches outils de toutes les phases et imprimez celle de la phase étudiée.

**5-3 Encodage du programme**

**5-3-1** Encodez le programme et enregistrez le sous : FAO sujet 1\Valve DN50\BAC2020.