|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2 | Coulisse | Cu Zn 38 Pb1 |  | 57 | 2 | Patronne | E335 |
| 27 | 1 | Vérin | Commerce |  | 56 | 1 | Roue dentée R56 = 70 mm | S 275 |
| 26 | 1 | Crémaillère | E335 |  | 55 | 1 | Roue dentée R55 = 70 mm | S 275 |
| 25 | 1 | Bloc butée | S 275 |  | 54 | 4 | Roulement | Commerce |
| 24 | 1 | Axe butée | S 275 |  | 53 | 2 | Clavette | Commerce |
| 23 | 1 | Butée | Commerce |  | 52 | 1 | 3ème Axe | C 22 |
| 22 | 4 | Bague | Cu Zn 38 Pb1 |  | 51 | 1 | Roue dentée R51 = 70 mm | S 275 |
| 21 | 2 | Support matrice 2 | E335 |  | 50 | 1 | Roue dentée R50 = 50 mm | S 275 |
| 20 | 2 | Support matrice 1 | E335 |  | 49 | 1 | 2ème Axe | C 22 |
| 19 | 2 | Chariot | AU 4 G |  | 48 | 1 | Butée | S 275 |
| 18 | 4 | Plaque fixation vérin | E335 |  | 47 | 1 | Barre | E335 |
| 17 | 4 | Guide central | Cu Zn 38 Pb1 |  | 46 | 4 | Entretoise | E335 |
| 16 | 4 | Guide latéral | Cu Zn 38 Pb1 |  | 45 | 4 | Colonne | X 8 Cr Ni 18-9 |
| 15 | 4 | Butée | Commerce |  | 44 | 1 | Protection câble | Commerce |
| 14 | 2 | Cale glissière 2 | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 43 | 2 | Base butée | S 275 |
| 13 | 2 | Cale glissière 1 | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 42 | 1 | Butée | S 275 |
| 12 | 1 | Bloc | E335 |  | 41 | 2 | Noyau filet | 34 Cr Mo 4 |
| 11 | 2 | Tige | E335 |  | 40 | 2 | Noyau central | 34 Cr Mo 4 |
| 10 | 1 | Guide vérin | Cu Zn 38 Pb1 |  | 39 | 1 | Arrache carotte | Cu Zn 38 Pb1 |
| 9 | 1 | Cache supérieur | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 38 | 2 | Bague noyau | Cu Zn 38 Pb1 |
| 8 | 1 | Capteur supérieur | Commerce |  | 37 | 2 | Palier | Cu Zn 38 Pb1 |
| 7 | 1 | Support capteur | S 275 |  | 36 | 2 | Roue dentée R36 = 30 mm | S 275 |
| 6 | 1 | Cache arrière | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 35 | 1 | Clavette | Commerce |
| 5 | 1 | Plaque arrière | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 34 | 1 | Roulement | Commerce |
| 4 | 1 | Plaque de fixation | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 33 | 1 | Roue dentée R33 = 50 mm | S 275 |
| 3 | 1 | Plaque intermédiaire | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 32 | 1 | Roue dentée R32 = 40 mm | S 275 |
| 2 | 1 | Plaque centrale | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 31 | 1 | Clavette | Commerce |
| 1 | 1 | Plaque chariot | EN AW – 2017 [ Al Cu4 Mg ] |  | 30 | 1 | Roulement | Commerce |
| **Rep** | **Qté** | **Désignation** | **Matière / Observation** |  | 29 | 1 | 1er Axe | C 22 |

Nomenclature