

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CYCLE DE FONCTIONNEMENT DU MOULE*** | | |
|  |  |  |
| Moule fermé. Injection de la matière. | Après solidification, ouverture du moule et déplacement du tiroir. | Sortie de la batterie d’éjection. Éjection du berceau. |

Dessin d’ensemble format A3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4 | Vis CHC M4-20 |  | Meusburger | E1200/4x20 |
| 33 | 2 | Vis CHC M4-10 |  | Meusburger | E1200/4x10 |
| 32 | 2 | Plaquette guide tiroir | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 69-45-11 |
| 31 | 4 | Réglette tiroirs | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 42-15-13 |
| 30 | 2 | Plaquette d'appui tiroirs | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 37-15-5 |
| 29 | 2 | Doigt de démoulage | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 74-47-45 |
| 28 | 2 | Tiroir | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 52-50-31 |
| 27 | 2 | Broche | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen |  |
| 26 | 1 | Noyau rapporté | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 135-41-41 |
| 25 | 1 | Bloc empreinte PF | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 175-83-42 |
| 24 | 1 | Bloc empreinte PM | 40 Cr Mo Mn 8 | Thyssen | 175-85-76 |
| 23 | 2 | Éjecteur |  | Meusburger | E 1740/8 x160 |
| 22 | 4 | Éjecteur rappel |  | Meusburger | E 1740/12 x160 |
| 21 | 4 | Vis FS M5-8 |  | Meusburger | E1500/20 |
| 20 | 4 | Butée d'éjection |  | Meusburger |
| 19 | 4 | Douille de centrage |  | Meusburger | E1160/26x100 |
| 18 | 1 | Douille de guidage |  | Meusburger | E 1100/18- 56 |
| 18 | 3 | Douille de guidage |  | Meusburger | E 1100/20- 56 |
| 17 | 1 | Colonne à plot de centrage |  | Meusburger | E 1000/18- 17/75 |
| 17 | 3 | Colonne à plot de centrage |  | Meusburger | E 1000/20- 17/75 |
| 16 | 4 | Vis CHC M10-130 |  | Meusburger | E1200/12x130 |
| 15 | 4 | Vis CHC M12-30 |  | Meusburger | E1200/12x30 |
| 14 | 6 | Vis CHC M8-25 |  | Meusburger | E1200/8x25 |
| 13 | 4 | Vis CHC M8-45 |  | Meusburger | E1200/8x45 |
| 12 | 4 | Vis CHC M8-16 |  | Meusburger | E1200/8x16 |
| 11 | 1 | Buse d'injection |  | Meusburger | E1630/12x46/2,5 |
| 10 | 2 | Vis rondelle de centrage |  | Meusburger |  |
| 9 | 1 | Rondelle de centrage |  | Meusburger | E1360/125/ 90 x12 |
| 8 | 1 | Contre plaque d’éjection | C45 | Meusburger | F 90/246 246/ 142/1729 |
| 7 | 1 | Plaque éjection | C45 | Meusburger | F 90/246 246/ 142/1730 |
| 6 | 1 | Plaque semelle PM | C45 | Meusburger | F 15/246 246/27/1730 |
| 5 | 2 | Tasseau | C45 | Meusburger | F 70/246 246/ 50/ 56/1730 |
| 4 | 1 | Plaque support PM | C45 | Meusburger | F 60/246 246/ 36/1730 |
| 3 | 1 | Plaque porte empreinte PM | C45 | Meusburger | F 50/246 246/ 56/1730 |
| 2 | 1 | Plaque porte empreinte PF | C45 | Meusburger | F 50/246 246/ 36/1730 |
| 1 | 1 | Plaque semelle PF | C45 | Meusburger | F 10/246 246/ 27/1730 |
| **Rep** | **Nbr** | **Désignation** | **matière** | **Fournisseur** | **Référence** |
| MOULE BERCEAU POUR BARRES D’AGRES | | | | | |



**ELEMENTS STANDARDS**