**CORRIGÉ**

**BaccalaurÉat Professionnel**

**AÉRONAUTIQUE**

**OPTION : SYSTÈMES**

**ÉPREUVE E2(U2) – EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE**

**BARÈME DE TEMPS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTUDE | | | TEMPS CONSEILLÉ |
| Dossier Technique | Lecture | | 30 min |
| Sujet | Lecture | | 20 min |
| Partie 1 | Règlementation et sécurité | 30 min |
| Partie 2 | Étude du circuit de démarrage | 60 min |
| Partie 3 | Étude du démarreur à air | 90 min |
| Relecture | | | 10 min |

**MISE EN SITUATION**

Un problème informatique au niveau des guichets d’enregistrement a retardé l’embarquement des passagers de 30 minutes. Pour assurer son horaire de décollage, sous la pression de la compagnie aérienne, l’équipage débute la checklist de démarrage moteurs.

Le démarrage du moteur 1 échoue pour une raison inconnue. En application de la procédure de démarrage, l’équipage entreprend alors une ventilation sèche du moteur 1 afin d’évacuer une éventuelle accumulation de carburant dans la chambre de combustion. Au bout d’une minute, le pilote coupe le démarreur pour interrompre la ventilation moteurs, après avoir confirmé l’absence d’écoulement de carburant auprès du mécanicien au sol. Il relance la séquence de démarrage du moteur 1 alors que l’indicateur de régime N2 indique 15%. Celui-ci commence à monter en rotation, puis le régime chute brutalement.

Au même moment, au sol, le mécanicien de piste observe une quantité importante d’étincelles qui sort du moteur.

Vous allez étudier le circuit de démarrage afin d’identifier l’origine du problème.

**PARTIE 1**

**Règlementation et sécurité**

Le mécanicien désigné pour effectuer le dépannage de l’appareil va intervenir directement sur le parking, cette opération relevant d’une maintenance en ligne.

**Question 1** : Cocher le cadre réglementaire dans lequel le technicien doit se trouver.

X

Part 145 □ Part 147 □ Part 21 □

**Question 2** : Préciser le type et la catégorie de licence que doit détenir le mécanicien habilité à signer l’APRS.

B1-1 B1 accepté

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 3** : Cocher la documentation permettant de trouver le fonctionnement du circuit de démarrage.

X

IPC □ SRM □ AMM □

TSM □ TCM □ AWM □

**Question 4** : Avant d’intervenir, le mécanicien doit s’assurer de l’effectivité de la documentation technique (DT 2/13). D’après le numéro de série de l’avion, l’effectivité est-elle correcte ? Justifier.

Oui car le S/N de l’avion est 017 et que l’effectivité concerne les avions du S/N 001 au S/N 150

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 5** : Avant de lancer les réacteurs, le pilote doit prendre une précaution majeure. Préciser laquelle (DT 3/13).

Be careful that the vicinity of the engine is free from any object witch can be ingested or damaged by the running engine.

Réponse en anglais :……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’assurer qu’il n’y a pas d’objets aux alentours des réacteurs pouvant être ingérés ou les endommager.

Traduction en français : ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 6** : Concernant le mécanicien au sol, citer les zones dangereuses où il doit éviter de se trouver pendant le fonctionnement des réacteurs (DT 3/13).

Avoid danger areas in front and rear of engine during ground running operations

Derrière les réacteurs : risque lié au souffle

Réponse en anglais :……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eviter les zones dangereuses devant et derrière le réacteur pendant son fonctionnement.

Traduction en français : ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 7** : Citer les équipements de protection individuelle que le mécanicien doit porter.

Ear and eye protective equipment must be worn by personnel

Réponse en anglais :……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le personnel doit porter des équipements de protection visuelle et auditive.

Traduction en français : ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**PARTIE 2**

**Étude du circuit de démarrage**

L’échec du 1er démarrage du moteur 1 n’est pas une panne. Cela arrive parfois.

Lors du second démarrage, le régime N2 du corps HP atteint 20% puis chute rapidement jusqu’à 0.

Vous allez étudier le circuit de démarrage pour trouver l’élément défaillant, à l’aide du « trouble shooting ».

**Question 8** : D’après vos connaissances, citer trois types de démarreurs utilisés pour lancer les turboréacteurs.

Electrique

Turbodémarreur

Démarreur à air

* ……………………………………………………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 9** : Identifier les 3 sources possibles permettant l’alimentation en air du démarreur (DT 2/13).

APU

groupe de piste (GPU)

un autre réacteur déjà démarré

* ………………………………………………………………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 10** : Déterminer les caractéristiques du turboréacteur équipant cet avion.

2

2

Nombre de corps Nombre de flux

**Question 11** : D’après les informations données en début de partie 2, cocher la branche principale du « trouble shooting » à suivre pour assurer le dépannage (DT 8/13).

X

1 □ 2 □ 3 □

D’après le « trouble shooting », le mécanicien doit maintenant contrôler le fonctionnement de la starter valve.

**Question 12** : Relever le diamètre de la membrane de la « starter valve » et la valeur du tarage de son ressort (DT 5/13).

80 mm

510 N

Diamètre d de la membrane : Force du ressort :

**Question 13** : Calculer, en Psi, la pression minimale permettant l’ouverture de la membrane.

Diamètre membrane : 80 mm Surface membrane : 0.08² x ¶ / 4 = 0,005024 m²

Force ressort : 510 N

P = F / S = 510 / 0,005024 = 101512,74 Pa = 1,01 bar = 14,72 Psi

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le mécanicien a contrôlé la pression d’alimentation en air au niveau de l’indicateur double de l’overhead panel. Elle est de 35 Psi.

**Question 14** : D’après votre calcul de la valeur attendue à la question 13 et le constat fait par le mécanicien, déterminer si la pression d’alimentation en air de la starter valve est suffisante.

La pression est suffisante : oui □ non □

14,72 Psi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valeur attendue | valeur mesurée | Conséquence |
|  | 35 Psi |  |

Le mécanicien réalise une ouverture – fermeture manuelle de la « starter valve ». Elle fonctionne correctement.

Il doit à présent contrôler son fonctionnement électrique.

Pour cela, il va appliquer la procédure décrite en page 401 de la section 80-13-02 de l’AMM (DT 5/13).

**Question 15** : Sur le schéma électrique (DT6/13), identifier le composant **51VD**. Mentionner le nom du composant et son rôle.

Une diode.

Elle laisse passer le courant dans un seul sens.

* ……………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 16** : Nommer le code FIN de la barre bus permettant l’alimentation électrique de la « starter valve » du moteur 1.

305PP

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 17** : Nommer l’élément **1KG**. Expliquer son rôle.

Un breaker. Il protège le circuit sur lequel il est raccordé, d’une surintensité.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 18** : Nommer l’appareil utilisé pour effectuer la tache (1) de la carte de travail (DT 5/13).

Un ohmmètre (ou un multimètre réglé sur la fonction ohmmètre)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 19** : Quelle précaution doit-on prendre avant d’effectuer une mesure de continuité sur un élément ?

S’assurer que l’élément est hors circuit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 20** : Nommer la valeur ainsi que le type de la tension alimentant la bobine de la starter valve (DT 6/13).

28 V continu □ 28 V alternatif □ 115 V continu □ 115 V alternatif □

**Question 21** : Calculer la valeur du courant traversant la bobine de la starter valve suivant la tension relevée précédemment (question 20) sachant que sa résistance est de 10 ohms.


U = R . I I = U / R

I = 28 / 10 = 2,8 A

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 22** : Sur le schéma ci-dessous, câbler l’appareil de mesure sur le circuit pour vérifier la tension d’alimentation de la bobine. Indiquer par une flèche (sur le multimètre) le calibre adapté à la mesure, suivant la carte de travail au DT 5/13.

****

Le technicien a appliqué la carte de travail 80–13-02 concernant les essais de la « starter valve ».

Voici les résultats obtenus par le mécanicien lors de son application de la procédure de test :

* Tâche (1) : 9 ohms
* Tâche (2) : overload
* Tâche (3) : 0
* Tâche (8) : le voyant **ARM** s’éteint et le voyant **OPEN** flashe
* Tâche (9) : 28 VDC
* Tâche (10) : le voyant **OPEN** arrête de flasher et s’allume

**Question 23** : Conclure sur le fonctionnement électrique de la « starter valve ».

Fonctionnement de la starter valve : correct □ incorrect □

**Question 24** : D’après le « trouble shooting » (DT 8/13) et l’ensemble des réponses apportées en partie 2, identifier l’élément en panne.

Le démarreur (starter)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**PARTIE 3**

**Étude du démarreur à air**

Vous allez étudier le fonctionnement du démarreur à air afin de comprendre les causes de la panne.

**Question 25** : Définir le rôle du démarreur à air.


Transformer un débit d’air en un couple suffisant au démarrage du réacteur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 26** : Sur le schéma ci-dessous, nommer les 2 éléments constituants la turbine.

Stator ou distributeur



Rotor

………………………… …………………………

**Question 27** : Sur le schéma ci-dessus, on constate que la section des aubes du 1er élément (à gauche) est convergente. Décrire les variations de pression et de vitesse dans un conduit ayant cette forme. Nommer le principe décrivant ce phénomène.

La pression diminue et la vitesse augmente

Le principe de Bernoulli


* ……………………………………………………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 28**: Les aubes de turbines fonctionnent sur le même principe physique que les ailes des aéronefs. Nommer la force responsable de la sustentation.

La portance

…………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 29**: Sur le schéma ci-dessous, matérialiser cette force .



**Question 30** : D’après la mise en situation et la procédure de démarrage (DT 3/13 paragraphe B), la panne semble due à une erreur humaine :

X

Oui □ Non □

**Question 31** : Si oui, citer la partie de la procédure de démarrage que le pilote n’a pas respecté.

0 – 5 minutes **ON** – Disengage starter and allow N2 speed to go to zero before re-engaging starter.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 32** : Parmi les facteurs affectant les performances, cocher ceux concernés par cette situation.

X

Forme / santé □ Pression des horaires et heures limites □

X

Stress □ Abus d’alcool, de médicaments, de drogue □

Sommeil et fatigue □

Pour approfondir son investigation, le mécanicien dépose le démarreur à air afin de comprendre le dysfonctionnement.

**Question 33** : A l’aide du plan d’ensemble (DT 9/13) et de la nomenclature (DT 10/13), repérer sur le document réponse 1 (**page 11/12 de ce document**) l’éclaté en remplissant les cases manquantes.

Voir DR1

Après avoir compris les différents éléments qui composent le démarreur à air, le technicien décide alors de démonter le système. Il constate que ce dernier est composé d’un double train épicycloïdal.

**Question 34**:Parmi les propositions suivantes, cocher la fonction d’un train épicycloïdal.

* Augmenter la vitesse de rotation nominale, augmenter le couple nominal

X

* Diminuer la vitesse de rotation nominale, augmenter le couple nominal avec un faible encombrement
* Diminuer la vitesse de rotation nominale, diminuer le couple nominal

**Question 35**: A l’aide du dossier technique 9/13 et 10/13, identifier ci-dessous les pièces qui composent les sous-ensembles des classes d’équivalence E1; E2 ; E3; E4 du schéma cinématique ci-contre (les roulements et joints sont exclus).

E0 {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 28, 36,40, 45}

18 19 22

E1 { 3 , ……, ……, ……}

17

E2 {……}

21

E3 {……}

24

E4 {……}

E5 {26 ;30,31,32,33,34,35,38,41,42,43}


**Question 36**: Surligner les sous-ensembles cinématiques ( E1, E2, E3, E4) en coloriant le schéma ci-contre (plan O, ,).

E1: ROUGE

E2: BLEU

E3: JAUNE

E4: VERT



E1


E0

E3

E2

E4

E5



**L1**

E0

E0

**Question 37**: Caractériser la liaison L1 sur le schéma ci-dessus en remplissant le tableau ci-dessous.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison | Degré de liberté | | Axe | Nom de la liaison |
| Translation | Rotation |
| E1/E0 | 0 | 1 |  | PIVOT |

Le mécanicien souhaite vérifier la conformité du montage des roulements rep 10 sur l’arbre planétaire rep 18

**Question 38** : Cocher le type de roulement repéré 10 sur le dessin d’ensemble DT (9/13).

Butée à billes à double effort, □

Roulement à billes à contact radial □

Roulement à rouleaux coniques □

Roulement à billes à contact axial □

**Question 39** : Cocher la règle de montage des roulements repérés 10 par rapport à l’arbre planétaire rep 18 sur le dessin d’ensemble.


Arbre tournant / logement fixe □

Arbre tournant / logement tournant □

Arbre fixe / logement fixe □

Arbre fixe / logement tournant □

De par son expérience le technicien sait que les bagues intérieures des roulements doivent être montées serrées sur l’arbre. Il veut vérifier cette condition de serrage entre l’arbre et l’alésage du roulement. Un ajustement est côté ci-dessous.



Ø 47 H6/p6

**Question 40** : A partir du DT 11/13, compléter le tableau ci-dessous pour les repères 10 et 18.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ALÉSAGE | ARBRE |
| Côte nominale (mm) | 47 | 47 |
| Ecart supérieur (mm) | 0,016 | 0,042 |
| Ecart Inférieur (mm) | 0 | 0,026 |
| IT (mm) | 0,016 | 0,016 |
| Cote Maxi. (mm) | 47,016 | 47,042 |
| Cote mini (mm) | 47 | 47,026 |

**Question 41** : Sur le schéma ci-dessous, positionner l’intervalle de tolérance de l’arbre.

Côte nominale

0

20

40

30

50

10

(µm)

**p6**

**H6**

**Question 42** : D’après votre réponse à la question 41 et le DT 11/13, en déduire la nature de cet ajustement.

Glissant □

Serré □

Incertain □

**Question 43** : Vérifier la nature de cet ajustement par le calcul (voir formulaire).

Alesage maxi – Arbre mini

47,016 – 47,026 = - 0,01 mm

Jeu maxi=…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Alesage mini – Arbre maxi

47 – 47,042 = - 0,042 mm

Jeu mini = …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 44** : Le montage de la bague intérieure du roulement sur l’arbre attendu par le mécanicien est -il correct ?

OUI □ NON □

Le mécanicien suppose une rupture mécanique de l’axe repéré 46 sur le DT 11/13 permettant l’assemblage entre le porte-satellites en un de ses satellites du premier étage du réducteur, pour cela il effectue un schéma architectural du 1er étage de réduction (page 12/12 de ce document) afin de calculer l’effort entre le porte-satellites et le satellite.

L’étude se porte sur un des satellites rep 17. Les liaisons sont supposées parfaites. Le poids des pièces est négligé aux vues des efforts sur le système.

**Question 45** : D’après le schéma situé page 12/12 de ce document et le PFS (Principe Fondamentale de la Statique), que peut-on dire des actions mécaniques extérieures appliquées au solide rep 17? Cocher les bonnes réponses.

Solide soumis à 2 forces □ Les forces sont perpendiculaires □

Solide soumis à 3 forces □ Les forces sont parallèles □

Solide soumis à 4 forces □ Les forces sont concourantes □

**Question 46** : Effectuer le Bilan des Actions Mécaniques (B.A.M.E) en remplissant le tableau ci-dessous. Signaler les inconnues par des points d’interrogations.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Action | Point | Direction | Sens | Norme (N) |
| **18/17** | **C** |  |  | 2000 |
| **21/17** | **B** |  | **?** | **?** |
| **46/17** | **A** | **?** | **?** | **?** |

**Question 47** : Déterminer graphiquement la direction de l’action au point A sur le schéma architectural du 1er étage de réduction (page 12/12 de ce document).

Voir page 12/12

**Question 48** : À la page 12/12 de ce document, tracer le dynamique des forces appliquées sur le satellite 17.

Voir page 12/12

**Question 49**: Déterminer les valeurs des actions de et de en remplissant le tableau situé page 12/12 de ce document.

Voir page 12/12

Pour vérifier la rupture entre le porte-satellite et le satellite, nous allons étudier la résistance mécanique de l’axe 46 nécessaire à l’assemblage du porte satellite rep 16 et d’un des satellites rep 17.

Un essai de résistance mécanique a été simulé et reporté sur le DT (11/13).

**Question 50** : L’axe 46 est fabriqué en X2 Cr Ni Mo 13-12-2.

Relever la désignation de cet alliage à l’aide de l’extrait du guide du dessinateur industriel situé en page 12/13 du dossier technique.

Acier fortement allié avec un taux de carbone de 0,02%, 13% de chrome, 12% de nickel et 2% de molybdène

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 51** : D’après la composition de cet alliage (DT 12/13), déterminer s’il possède des propriétés anticorrosives. Justifier votre réponse.

Oui, c’est un acier inoxydable car il contient 13% de chrome

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 52** : A l’aide du DT11/13, déterminer le type de contrainte que subit l’axe 46 en cochant la bonne réponse

Cisaillement □ Traction □ Compression □

**Question 53** : À partir du DT 11/13, relever la valeur de la limite élastique au glissement (Reg) en MPa du matériau ainsi que la valeur de la contrainte maximale subie par l’axe 46.

245 MPa

Reg = ………………………

48 MPa

= ……………………….

**Question 54** : L’axe 46 a-t-il rompu ?

OUI □ NON □

Après l’étude de l’axe rep 46, le technicien Désire calculer le couple de sortie du turbo démarreur.

Le technicien va étudier le double réducteur a train épicycloïdal et constate que les portes satellites (PS) et les satellites sont en position bloqués. Après avoir mesuré avec un tachymètre, il constate que la vitesse de sortie Nentrée du réducteur est de 46 893 tr.min-1.

Dès lors le technicien trace un schéma pour mieux comprendre la situation. Dans un premier temps, il va calculer la vitesse angulaire de sortie en rad.s-1.

Première étage du train épicycloïdal.

Rapport de réduction

R1 = 0.26

Deuxième étage du train épicycloïdal.

Rapport de réduction

R2 = 0.26

N sortie = tr.min-1

N entrée = 46 893 tr.min-1

**Question 55** : Sachant que la vitesse de rotation d’entrée du démarreur à air est de 46 893 tr.min-1 , A l’aide du formulaire et du schéma ci-dessus, calculer le rapport de transmission globale du double train épicycloïdal.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Question 56** : Calculer la vitesse de rotation de sortie du système. En déduire , vitesse angulaire en rad.s-1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans un second temps, technicien souhaite calculer le couple de sortie , il prend connaissance de la puissance de sortie du démarreur , celle-ci s’élève à 700 kW.

**Question 57** : A partir des données ci-dessus, calculer le couple de sortie . On considère que la vitesse de rotation = 330 rad.s-1. Voir formulaire.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le mécanicien, prend connaissance que le pilote, suite à son échec de démarrage, a relancé le turbo démarreur. Ce dernier était toujours en rotation. Dès lors, le mécanicien sait que cette manœuvre a engendré un violent à-coup sur l’arbre de sortie et par conséquent multiplié par 2 le couple de sortie .

**Question 58 :** Par rapport au constat du mécanicien et en prenant la valeur de = 2120 Nm, calculer la valeur réelle du couple de sortie appliquée sur l’arbre de sortie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Relever sur le DT 7/13 la valeur du couple maximal (en Nm) de l’arbre de sortie transmise au turboréacteur.

3275 Nm

Couple maximal de l’arbre de sortie

**Conclusion :** en comparant la valeur du couple maximal de l’arbre de sortie transmise au turboréacteur avec la valeur réelle du couple calculée précédemment, l’arbre de sortie a-t-il rompu ?


OUI □ NON □




DOCUMENT RÉPONSE 1

Schéma architectural du 1er étage de réduction

Axe satellite 46



Support de l’action



Échelle 10 mm = 250 N

|  |  |
| --- | --- |
| Norme de l’effort | Valeur en Newton (N) |
|  | 2000 N |
|  | **1940 (± 100 N)** |
|  | **3850 (± 150 N)** |