

**DT6 : insert – procédé PECM**