
Déroulement du montage



Montage d'assemblage

de l'EPI pour la phase 20

PRE MONTAGE

PRÉ MONTAGE

Réglage de la position des extrémités des gaines des câbles bleu et rouge (donc de l'action des loquets sur les barillets)

Légende :

1) La flèche  indique le sens de lecture du graphe de montage

2) Le signe + indique que le composant mentionné dans la bulle est ajouté soit à l’assemblage soit au composant précédant (cas du prémontage).

**DT3 : graphe de montage de la longe - phase 20**