
**Nomenclature des phases**

**Phase 10 : Sciage**

Débit du brut (Lopin ∅100 mm – Lg 160 mm) sur scie à ruban automatisée.

**Phase 20 : Tournage  
Sous phase A : Broche principale** **(N°1)**





**Phase 20 : Tournage  
Sous phase B : Broche de reprise (N°2)**

**Phase 30 : Contrôle**

Au lancement du lot puis prélèvement d’une pièce toutes les heures.