**CAP**

**MENUISIER ALUMINIUM - VERRE**

**Session 2023**

#### Durée : 3 heures Coefficient : 4

**EPREUVE EP1**

**Analyse d’une situation professionnelle**


### DOSSIER TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **DT 2/10** | Plan façade Nord et Ouest |
| **DT 3/10** | Plan façade Sud et Est |
| **DT 4/10** | Coupe verticale |
| **DT 5/10** | Plan Rez de chaussée |
| **DT 6/10** | Plan 1er étage |
| **DT 7/10** | Point de fermeture supplémentaire |
| **DT 8/10** | Calage du vitrage |
| **DT 9/10** | Stock de profilés |
| **DT 10/10** | Coupe horizontale et verticale de l’oscillo battant repère (R3) |

Ce dossier comporte **10** pages, numérotées de **DT 1/10 à DT 10/10**

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.


S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.



# R1

R2

R3



R4

R5


R11 R9

R7 R6


R8

PLANDE


## Coupe verticale



### Niveau 0 : Terrain Naturel




PLAN RDC



PLAN 1er ETAGE

**Point de fermeture supplémentaire**

Ferrure de base



50344

Profil large

50344

Profil large

Profil étroit

50358

Profil étroit

Profil étroit

50358

50356

50348

+50344

50356

50356

50348

+50344

50348

+50344

Profil étroit


Profil large

Point de fermeture (verticale) Point de fermeture (horizontale)

 Point de fermeture (Horizontale ou verticale)

Option de point de fermeture Horizontale supplémentaire

Option de point de fermeture Horizontale ou verticale Supplémentaire



## CALAGE DU VITRAGE


**Fonction des cales** :

C1 : cales d’assises

C2 : cales périphériques

C3 : cales périphériques de sécurité C3S : cales de solidarisation

**STOCK DE PROFILES**



**5026**

**3380**

(Longueur : 6.5m)

**450**

**5028**


**463**

**5004**

**5013**

**4451**

**5006**



20

42

8

14

14

8

42

20

L vitrage

LNB

20

14

14

42

8


8

42

H Vitrage

HNB

### COUPES : HORIZONTALE ET VERTICALE DE L’OSCILLO BATTANT REPÈRE (R3)



20