

**Roulements à billes à contact oblique à deux rangées (d 10 - 50mm)**





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roulements à contact oblique | | | | | | | | | |
| α  degrés | e | Roulements à une rangée et roulements en tandem (duplex T) | | | | Roulements à deux rangées et duplex en X et en O | | | |
| si | | si | | si | | si | |
|  |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| P = X.Fr + Y.Fa | | | | | | | | | |
| 20  25  30  35  40  45 | 0,57  0,68  0,80  0,95  1,14  1,33 | 1  1  1  1  1  1 | 0  0  0  0  0  0 | 0,43  0,41  0,39  0,37  0,35  0,33 | 1,00  0,87  0,76  0,66  0,57  0,50 | 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 | 1,09  0,92  0,78  0,66  0,55  0,47 | 0,70  0,67  0,63  0,60  0,57  0,51 | 1,63  1,41  1,24  1,07  0,93  0,81 |