


**Clavettes**

Forme A Forme B Forme C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolérances pour clavetage | | | | | | |
| Clavette | sur a | | | h9 | | |
| sur b | | | h9 pour h11 pour | | |
| Rainure | libre | normal | serré | d | j | k |
| Arbre | H9 | N9 | P9 | 6 à 22 inclus | 0  - 0,1 | + 0,1  0 |
| Moyeu | D10 | Js9 | P9 | 22 à 130 | 0  - 0,2 | +0,2  0 |
|  | | | | 130 à 230 | 0  - 0,3 | + 0,3  0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d | a | b | j | k |
| De 6 à 8 inclus | 2 | 2 | d – 1,2 | d + 1 |
| 8 à 10 | 3 | 3 | d – 1,8 | d + 1,4 |
| 10 à 12 | 4 | 4 | d – 2,5 | d + 1,8 |
| 12 à 17 | 5 | 5 | d - 3 | d + 2,3 |
| 17 à 22 | 6 | 6 | d – 3,5 | d + 2,8 |
| 22 à 30 | 8 | 7 | d - 4 | d + 3,3 |
| 30 à 38 | 10 | 8 | d - 5 | d + 3,3 |