
|  |
| --- |
| **DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE (suite)** |



4 carreaux entiers + bordure + joints inter carreaux 3mm

Bordure grès émaillé

(0,30 x 0,08)

Carreaux grès émaillé

(0,30 x 0,30)

Réservation centrée

(0,15 x 0,15)

