BP Métiers du plâtre et de l’isolation

Epreuve E11

Session 2024

Note aux centres

Conditionnement des matériaux pour l’étude 3 :

|  |  |
| --- | --- |
| matériaux | dimensions |
| Plaques de plâtre de type BA 13 | 1.20 X 2.50 |
| Rail PREGYMETAL | Long 3 m botte de 10 |
| Montant | Long 3.00 m |
| Vis prégy TF 212 X 25 | Boite de 1000 |
| Vis pregy TF 212X 45 | Boite de 1000 |
| Vis prégy rt 421 x 9.5 | Boite de 500 |
| Enduit à joint PREGYLYS | Pot de 25 kg |
| Bande à joint | Rouleau de 150 m |
| Isolant | En panneau de 1.20 x 0.60 |

Pour l’étude 5 à la question 5.2 se référer à la coupe verticale de la question 5.1.

Pour les ERP on ne demande pas les noms des entreprises.