|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Session 2019 | FICHE D’ÉVALUATION | N° candidat : |
| **EXAMEN** : Baccalauréat professionnel : Interventions sur le patrimoine bâti OPTION A - MAÇONNERIE  **Épreuve** : E32 - Réalisation d’une intervention **Domaine d’intervention** : Maçonnerie **1906-IPB A P32** | | |
| **Durée** : 14 heures **Coefficient** : 4 **Page** : 1/1 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **On demande** | **Critères d’évaluation** | | | **Barème** |
|  | | | | |
| **Remplissage du pan de bois**  **en maçonnerie de briques** | La maçonnerie est centrée dans l'épaisseur du pan de bois | | | / 4 |
| Les joints sont remplis et réguliers (bourrage du mortier, exempt d’épaufrure de mortier) | | | / 2 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)La liaison maçonnerie / pan de bois est assurée par clouage (espacement régulier**  **et suffisant)** | | | / 4 |
| **SOUS-TOTAL** | | | | **/ 10** |
|  | | | | |
| **Enduit taloché** | La finition attendue est conforme au descriptif (taloché) | | | / 4 |
| L'alignement au pan de bois intérieur est respecté | | | / 4 |
| Le débord d'un centimètre est respecté | | | / 4 |
| La planéité est conforme à la réglementation ± 2 mm | | | / 4 |
| L'arête chanfreinée est conforme au descriptif | | | / 4 |
| **SOUS-TOTAL** | | | | **/ 20** |
|  | | | | |
| **Remplissage en torchis**  **du pan de bois** | **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Les palançons sont positionnés régulièrement et fixés** | | | **/ 3** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le tressage est suffisant (espacement de 4 cm maximum)** | | | **/ 6** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)La proportion paille / terre est correcte** | | | **/ 4** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le torchis est convenablement positionné entre le tressage** | | | **/ 4** |
| Les palançons et le tressage sont recouverts (régularité du torchis) | | | / 4 |
| Le retrait de 1 cm est respecté | | | / 2 |
| **SOUS-TOTAL** | | | | **/ 23** |
|  | | | | |
| **Réalisation d’une chape**  **Dallage en terre cuite** | [Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le trait de niveau est tracé suivant le point de référence | | | / 3 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)L'emplacement du dallage est repéré, matérialisé au sol** | | | **/ 2,5** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)La hauteur du dallage fini (± 0,00) est matérialisée** | | | **/ 2,5** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)La bande résiliente est positionnée correctement** | | | **/ 1** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le film polyane est positionné correctement** | | | **/ 1** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le mortier de chape est conforme au descriptif (dosage)** | | | **/ 5** |
| La planéité est respectée ± 2 mm | | | / 5 |
| La pose des briques est harmonieuse, soignée | | | / 3 |
| **SOUS-TOTAL** | | | | **/ 23** |
|  | | | | |
| **Gestion du poste de travail** | La tenue de travail et les EPI sont portés efficacement | | | / 1 |
| Le poste de travail est organisé, nettoyé  Les déchets sont triés et évacués | | | / 3 |
| **SOUS-TOTAL** | | | | **/4** |
|  | | | | |
| **Les critères en caractères gras devront être corrigés en cours d'épreuve** | | | **TOTAL** | **/ 80** |
| **A l’issue de cette tâche, faire appel aux correcteurs.[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)** | | | **NOTE** | **/ 20** |
| Date : | | Correcteurs : | | |
| Centre d’examen : | | Signatures : | | |