|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Candidat  Consignes et liste de l'outillage et des équipements individuels  à prévoir par le candidat | Session 2021 **Examen :** Baccalauréat professionnel  Interventions sur le patrimoine bâti  **Option A : Maçonnerie**  **Page :** 1/1 | | |
| SOUS Épreuve E33 : TRAVAUX ANNEXES **CHARPENTE / COUVERTURE** | | | | |
| **CONSIGNES POUR LE CANDIDAT** | | | | |
| * Se présenter le jour des épreuves avec la convocation et une pièce d'identité, 30 minutes avant l'épreuve. * Seules les machines électroportatives mises à la disposition du candidat par le centre d’examen sont autorisées. * En fonction de votre gestion d’épreuve, il vous appartient de faire la demande d’utilisation des machines électroportatives auprès des surveillants. * Après chaque utilisation, le matériel doit être vérifié, nettoyé et rangé. * Il est rappelé aux candidats que **l’utilisation du téléphone portable est interdite** pendant toute la durée de l’épreuve, y compris en mode calculatrice. Il vous appartient de l’éteindre avant le début des épreuves. * L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. * Aucun autre document n’est autorisé. | | | | |
| **MESURES DE PREVENTION ET DE SECURITE / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (E.P.I) A PREVOIR PAR LE CANDIDAT** | | | | |
| Lors de l’épreuve le candidat doit impérativement respecter les consignes de sécurité en vigueur (L230-2 du Code du travail).  EPI (Equipements de protection individuelle) : | | | | |
| * Tenue de travail adaptée * Chaussures de sécurité * Casque de sécurité équipé d’une jugulaire * Gants * Masque à poussière | | | * Lunettes de protection ou lunettes masque * Casque antibruit ou bouchons d'oreilles * Harnais de sécurité * Genouillères | |
| **LISTE DE L’OUTILLAGE A PREVOIR PAR LE CANDIDAT**  **(Liste indicative et non exhaustive. Elle comprend l’outillage minimum nécessaire à l’épreuve)** | | | | |
| * Marteau de charpentier * Equerre * Scie égoïne lame 500 mm (coupe de finition * Mètre ruban ou branches * Crayon de menuisier (rouge) | | * Ciseau à bois * Pieds de biche arrache clous * Fausse équerre 200 mm * Balayette | | |