** SESSION 2022**

**MATÉRIEL À APPORTER PAR LE CANDIDAT**

**BCP INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI – Option B Charpente**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOUS Épreuve E33 : TRAVAUX ANNEXES**  **MAÇONNERIE / COUVERTURE** | | |
| **CONSIGNES POUR LE CANDIDAT** | | |
| * Se présenter le jour des épreuves avec la convocation et une pièce d'identité, 30 minutes avant l'épreuve. * Seules les machines électroportatives mises à la disposition du candidat par le centre d’examen sont autorisées. * En fonction de votre gestion d’épreuve, il vous appartient de faire la demande d’utilisation des machines électroportatives auprès des surveillants. * Après chaque utilisation, le matériel doit être vérifié, nettoyé et rangé. * Il est rappelé aux candidats que **l’utilisation du téléphone portable est interdite** pendant toute la durée de l’épreuve, y compris en mode calculatrice. Il vous appartient de l’éteindre avant le début des épreuves. * L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. * L’usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. * Aucun autre document n’est autorisé. | | |
| **MESURES DE PREVENTION ET DE SECURITE / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (E.P.I) A PREVOIR PAR LE CANDIDAT** | | |
| Lors de l’épreuve le candidat doit impérativement respecter les consignes de sécurité en vigueur (L230-2 du Code du travail).  EPI (Equipements de protection individuelle) : | | |
| * Tenue de travail adaptée * Chaussures de sécurité * Casque de sécurité équipé d’une jugulaire * Gants * Masque à poussière | | * Lunettes de protection ou lunettes masque * Casque antibruit oubouchons d'oreilles * Harnais de sécurité * Genouillères |
| **LISTE DE L’OUTILLAGE A PREVOIR PAR LE CANDIDAT**  **(Liste indicative et non exhaustive. Elle comprend l’outillage minimum nécessaire à l’épreuve)** | | |
| * Truelle italienne bout rond 22 cm ou similaire. * Grande taloche bois * Petite taloche triangulaire * Niveau à bulle antichoc de 80 cm * Marteau de coffreur * Massette * Maillet en caoutchouc * Equerre * Brosse métallique souple * Scie égoïne avec lame 500 mm (section moyenne) | * Ciseau à bois * Frisoir éponge * Pieds de biche arrache clous (outil fendu en deux parties égales à leur extrémité). * Mètre ruban ou à branches * Crayon de maçon (vert) et/ou de menuisier (rouge) * Eponge végétale * Fausse équerre de 200 mm * Burin * Balayette | |