 **SESSION 2023**

**MATÉRIEL À APPORTER PAR LE CANDIDAT**

**BCP INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI – Option A Maçonnerie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOUS Épreuve E33 : TRAVAUX ANNEXES **MAÇONNERIE / COUVERTURE** | | |
| **CONSIGNES POUR LE CANDIDAT** | | |
| * Se présenter le jour des épreuves avec la convocation et une pièce d'identité, 30 minutes avant l'épreuve. * Seules les machines électroportatives mises à la disposition du candidat par le centre d’examen sont autorisées. * En fonction de votre gestion d’épreuve, il vous appartient de faire la demande d’utilisation des machines électroportatives auprès des surveillants. * Après chaque utilisation, le matériel doit être vérifié, nettoyé et rangé. * Il est rappelé aux candidats que **l’utilisation du téléphone portable est interdite** pendant toute la durée de l’épreuve, y compris en mode calculatrice. Il vous appartient de l’éteindre avant le début des épreuves. * L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. * Aucun autre document n’est autorisé. | | |
| **MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITE**  **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I) A PRÉVOIR PAR LE CANDIDAT** | | |
| Lors de l’épreuve le candidat doit impérativement respecter les consignes de sécurité en vigueur (L230-2 du Code du travail).  EPI (Equipements de protection individuelle) : | | |
| * Tenue de travail adaptée * Chaussures de sécurité * Casque de sécurité équipé d’une jugulaire * Gants * Masque à poussière | | * Lunettes de protection ou lunettes masque * Casque antibruit oubouchons d'oreilles * Harnais de sécurité * Genouillères |
| **LISTE DE L’OUTILLAGE A PRÉVOIR PAR LE CANDIDAT**  **(Liste indicative et non exhaustive.**  **Elle comprend l’outillage minimum nécessaire à l’épreuve)** | | |
| * Marteau de charpentier * Equerre * Scie égoïne lame 500 mm (section moyenne) * Compas | * Ciseau à bois * Mètre ruban ou branches * Crayon de menuisier (rouge) * Fausse équerre 200mm * Balayette | |