**** **SESSION 2023**

**MATÉRIEL À APPORTER PAR LE CANDIDAT**

**BCP INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI – Option A Maçonnerie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOUS-Épreuve E32 : PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION **Domaine d’intervention : Maçonnerie** | | |
| **CONSIGNES POUR LE CANDIDAT** | | |
| * Se présenter le jour des épreuves avec la convocation et une pièce d'identité, 30 minutes avant l'épreuve. * Seules les machines électroportatives mises à la disposition du candidat par le centre d’examen sont autorisées. * En fonction de votre gestion d’épreuve, il vous appartient de faire la demande d’utilisation des machines électroportatives auprès des surveillants. * Après chaque utilisation, le matériel doit être vérifié, nettoyé et rangé. * Il est rappelé aux candidats que **l’utilisation du téléphone portable est interdite** pendant toute la durée de l’épreuve, y compris en mode calculatrice. Il vous appartient de l’éteindre avant le début des épreuves. * L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. * Aucun autre document n’est autorisé. | | |
| **MESURES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITE / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (E.P.I) A PRÉVOIR PAR LE CANDIDAT** | | |
| Lors de l’épreuve le candidat doit impérativement respecter les consignes de sécurité en vigueur (L 230-2 du Code du travail).  EPI (Equipements de protection individuelle) : | | |
| * Tenue de travail adaptée * Chaussures de sécurité * Casque de sécurité équipé d’une jugulaire * Gants * Masque à poussière | | * Lunettes de protection ou lunettes masque * Casque antibruit ou bouchons d'oreilles * Harnais de sécurité * Genouillères |
| **LISTE DE L’OUTILLAGE A PREVOIR PAR LE CANDIDAT**  **(Liste indicative et non exhaustive. Elle comprend l’outillage minimum nécessaire à l’épreuve)** | | |
| **Proposition de liste non exhaustive pour l’option A : maçonnerie**   * Truelle Italienne bout rond 22 cm * Taloche plastique 42 x 28 cm * Niveau à bulle antichoc 80 cm * Marteau de coffreur * Massette * Maillet caoutchouc * Brosse métallique souple * Gants ménagers à manchette 30 cm * Gants PVC à manchette * Scie égoïne lame 500 mm (coupe de finition) * Truelle langue de chat 16 cm * Chasse à pierre | * Taloche bois * Pied de biche arrache clou * Equerre de menuisier à onglet 300 mm * Mètre ruban ou bâton * Crayon de maçon (vert) Cordeau traceur * Eponge végétale * Fausse équerre 200 mm * Fer à joint plat 10 mm * Fil à plomb * Pointerolle * Burin * Pelote de ficelle 2 mm ou 3 mm * Rappe à bois | |