|  |
| --- |
| **Session 2023 N° candidat :** |
| **EXAMEN** : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti  **Épreuve** : U32 - Réalisation d’une intervention **Domaine d’intervention** : (Maçonnerie) **2306-IPB A P32 1** |
| **Durée** : 14 heures **Coefficient** : 4 **Page** : 1/1 |

###### FICHE D’ÉVALUATION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ON DEMANDE** | **Critères d’évaluation** | **Barème** |
| **Réaliser l'intervention en toute sécurité.** | **Les E.P.I nécessaires sont correctement utilisés.** | **/1** |
| **La zone de travail reste sécurisée.** | **/1** |
| **Le matériel est utilisé en toute sécurité.** | **/1** |
| **Installer et organiser son poste de travail** | **La zone de travail reste propre.** | **/1** |
| **La zone de travail reste organisée.** | **/1** |
| **Le tri et l’évacuation de tous les gravats, matériaux et matériels** | **/1** |
| **Sous total** | | **/6** |
| **Réaliser l’implantation de l’ouvrage**  **(Tracé partiel de l’ouvrage pour la tour)** | **Le plan d’implantation est respecté**  **Les repères sont pérennisés**  **Les matériels et instruments sont utilisés rationnellement**  **Les matériels et instruments sont maintenus en bon état de fonctionnement**  **Les épures partielles et gabarits sont précis**  **Les informations utiles sont indiquées (largeur de mur, rayon, etc…)**  **Les tracés respectent les plans d’exécution** | **/2**  **/1**  **/1**  **/1**  **/3**  **/1**  **/1** |
| **Sous total** | | **/10** |
| **Réaliser la maçonnerie**  **en moellons bruts** | L’implantation est respectée  L’appareillage, les dimensions et les tolérances sont respectés  Les particularités historiques et régionales sont respectées  Les niveaux et aplombs sont corrects  La stabilité de l’ouvrage est assurée  Le mortier correspond à l’usage et à l’aspect demandé  La quantité préparée correspond aux besoins | **/2**  **/2**  **/2**  **/2**  **/2**  **/1**  **/1** |
| **Sous total** | | **/12** |
| **Tailler et hourder l’appui de baie** | Les dimensions et les tolérances sont respectées  Le niveau et l’aplomb de l’appui sont respectés  La stabilité de l’ouvrage est préservée pendant l’exécution  Finition bouchardée en parement et glacis lisse | **/4**  **/6**  **/4**  **/6** |
| **Sous total** | | **/20** |
| **Tailler et hourder le jambage** | Les dimensions et les tolérances sont respectées  Les niveaux et aplombs sont respectés  La stabilité de l’ouvrage est préservée pendant l’exécution  Finition bouchardée  Les joints sont conformes aux prescriptions et s’harmonisent avec l’existant | **/6**  **/4**  **/4**  **/4**  **/4** |
| **Sous total** | | **/22** |
| **Tailler et poser les linteaux bois**  **(extérieur et intérieur)** | L’étaiement assure une parfaite stabilité de l’ouvrage et permet une intervention en toute sécurité  Les bois sont correctement orientés  Les dimensions sont respectées  Les bois sont posés de niveau et à l’altitude (sous face : 1,20 m du sol) tolérance : ± 2 mm  L’outillage et le matériel sont utilisés sans détérioration de l’ouvrage | **/2**  **/1**  **/2**  **/4**  **/1** |
| **Sous total** | | **/10** |
| **TOTAL :** | | **/80** |
| **NOTE :** | | **/20** |
| **Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve.** | | |