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• Remplir soigneusement en majuscules, le cadre d'identification sur toutes les copies.
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CONSTRUCTION D’UNE SALLE DES SPORTS A OYE PLAGE
Livret Questionnement / Réponses
La commune de Oye-Plage (62) a lancé un appel d’offres public pour la construction d’une salle de sports, destinée notamment à accueillir des courts de tennis et des terrains de sports collectifs. 
Il s’agit d’un ouvrage parallélépipédique à simple rez-de-chaussée, d’environ 35,00 m de côté et 10,00 m de haut.
Sa structure porteuse est entièrement réalisée en bois lamellé-collé de catégorie GL24h, à l’exception des palées de stabilité et des poteaux centraux qui seront réalisés en acier recyclé.
Le souhait architectural est de donner à la structure principale un aspect de résille reposant sur des poteaux en forme de Y.
[image: ]
L’objectif de cette épreuve est d’apprécier la capacité du candidat à calculer, modéliser et interpréter des résultats, notamment au travers de son aptitude à :
· Choisir des composants.
· Effectuer un calcul de prédétermination en phase de chiffrage.
· Calculer, modéliser, simuler et analyser les comportements mécaniques et de confort.
· Vérifier réglementairement le comportement mécanique de tout ou partie d’une structure.
· Interpréter les résultats d’une modélisation thermique issue d’un logiciel de simulation.
Ces cinq problématiques constitueront les cinq parties du sujet.
Il est vivement conseillé de lire l’ensemble des documents constitutifs du sujet avant de commencer à le traiter : Un temps de lecture de 10 à 15 minutes pourra utilement y être consacré.


Durées conseillées :
· Lecture du dossier : 15 minutes
· Compétence n°1 « Choisir des composants » : 45 minutes
· Compétence n°2 « Effectuer un calcul de prédétermination en phase de chiffrage » : 60 minutes
· Compétence n°3 « Calculer, modéliser, simuler et analyser les comportements mécaniques et de confort » : 30 minutes
· Compétence n°4 « Vérifier réglementairement le comportement mécanique de tout ou partie d’une structure » : 60 minutes
· Compétence n°5 « Interpréter les résultats d’une modélisation thermique issue d’un logiciel de simulation » : 30 minutes

















 
CHOISIR DES COMPOSANTS
 Choisir un organe d’assemblage pour la liaison des poutres principales sur la poutre de noue
Il s’agit de concevoir la façon dont les poutres principales pourront se reprendre sur la poutre de noue à l’aide de connecteurs métalliques. On devra d’abord sélectionner la gamme de produit la plus appropriée, puis choisir dans cette gamme la référence du composant à mettre en œuvre en fonction des impératifs géométriques et de résistance mécanique.
Les sections de bois mises en œuvre sont les suivantes :
· Poutre de noue porteuse en GL24h de 240 mm x 900 mm.
· Poutre portée en GL24h de 220 mm x 900 mm.
	
Choisir une gamme d’organes de fixation
	Les LR11 et LR12 proposent les documentations techniques de deux gammes de composants d’assemblage :
· Connecteurs RICON® S
· Sabots SIMSON GBE
Indiquez, en précisant les critères de choix sur lesquels vous vous appuyez, laquelle de ces deux gammes de produits vous semble la plus adaptée pour fixer les poutres principales sur les poutres de noue

	Ressources
LR1 à LR5, LR11, LR12
	

	· Réduction des risques liés aux travaux en hauteur : La mise en œuvre des connecteurs RICON® S se fait intégralement en atelier, sans perçage ni vissage sur site.
· Fixations « les plus discrètes possibles » prescrites au CCTP : RICON® S invisible.
Ces deux critères conduisent à privilégier les connecteurs de la gamme RICON® S.






	
Choisir une référence dans la gamme
	Déterminez, dans la gamme que vous avez retenue, les références des produits qui conviendraient à la configuration géométrique de l’assemblage.

	Ressources
LR11, LR12
	

	Gamme RICON
· Poutre portée 220 x900
· 
· Connecteurs K191 (MIN, ST ou MAX)
	Gamme SIMPSON GBE
· Poutre portée 220 x900
· GBE 1500/220/4



	
Valider la capacité mécanique de l’assemblage
	Sous la combinaison 1,35G + 1,5S, la réaction d’appui de la poutre principale sur la poutre de noue est de 97 kN.
Calculez la résistance caractéristique minimale que doit présenter le composant d’assemblage pour reprendre cette réaction d’appui.
Déterminez la référence exacte du modèle de composant qui vous semble adapté.
Précisez le nombre et la nature des organes d’assemblage (vis ou boulon) à mettre en œuvre :
· Sur la poutre principale.
· Sur la poutre de noue.

	Ressources
LR11, LR12
	

	Combinaison 1,35G + 1,5S : kmod = 0,9

	Gamme RICON


On peut donc retenir :
K191 ST (F2,Rk = 170,9 kN).
28 x TF 10x200  et 2 x TF 10x450 sur portée.
28 x TF 10x100  et 2 x TF 10x400 sur porteuse.
	Gamme SIMPSON GBE


On peut donc retenir :
GBE 1500/220/4  (R1,k = 141,5 kN).
10 boulons Ø16 mm sur porteuse.
5 boulons Ø16 mm sur portée.



 
Choisir une référence de tirant métallique pour les palées de stabilité
La stabilité horizontale du bâtiment est assurée par des palées de stabilité en croix de Saint-André, constituées de diagonales en rond plein en acier et de butons en tubes circulaires, en acier également.
Après avoir déterminé la sollicitation générée par l’action du vent sur ces tirants, l’objectif de cette partie est de sélectionner un diamètre de rond plein capable d’assurer cette fonction mécanique.

	
Déterminer la pression dynamique de pointe
	On rappelle les hypothèses suivantes :
· L’ouvrage se situe en région 3 pour le vent.
· Il est situé dans une zone pouvant être assimilée à une zone urbanisée ou industrielle.
· Sa hauteur par rapport au sol est d’environ 10,00 m.
Déterminez la valeur de la pression dynamique de pointe qp(z) à considérer pour ce projet.

	Ressource
LR7
	

	· Région 3 : vb = 26 m/s
· Pression dynamique de référence :
· Rugosité IIIb, Hauteur 10,00 m : ce(z) ≈ 1,5
· Pression dynamique de pointe :






	
Déterminer la pression dynamique de pointe
	Le bâtiment est stabilisé longitudinalement par quatre palées de stabilité (deux sur la file 1 et deux sur la file 22).
L’action globale du vent soufflant sur le pignon de la file B peut être prise égale à W = 0,93 kN/m² pour une étude à l’État Limite Ultime.
Compte tenu de la configuration des poteaux des files 1 et 2, on peut considérer que la surface de chargement au vent des palées de stabilité correspond à la surface de pignon comprise entre les niveaux +1,43 m et +9,78m, comme représenté en hachuré sur le schéma ci-dessous.
35,28 m
+ 9,78 m
+ 1,43 m
0,93 kN/m²

Déterminez la valeur de l’effort de vent FW (en kN) qui doit être repris à l’ELU par chacune des quatre palées de stabilité.

	Ressource
LR7
	

	· Aire totale de reprise au vent :
· Action totale du vent sur Aw :
· Force ELU en tête de palée :




	
Déterminer la sollicitation à reprendre par le tirant et choisir un diamètre adapté
	Le schéma ci-dessous modélise une palée de stabilité à l’ELU
Expliquez succinctement pourquoi un seul tirant de la croix de Saint André est représenté sur ce modèle.
[bookmark: _Hlk130981033]Complétez le modèle en indiquant les efforts normaux (en kN) dans chacune des barres représentées, et en respectant la symbolique prescrite pour distinguer les barres tendues des barres comprimées.
Reportez la valeur de l’effort normal NEd subi par le tirant dans le cadre réservé à cet effet.
Concluez sur le diamètre minimal du tirant à sélectionner d’après les informations du LR13.

	Ressource
LR13
	

	[image: ]


	Effort normal dans le tirant : NEd = 79,65 kN




· Seul le tirant tendu est modélisé. Le tirant qui serait théoriquement comprimé ne peut reprendre aucun effort de compression compte tenu de son élancement vis-à-vis du flambement.
· Sollicitation ELU dans le tirant : NEd = 79,65 kN.
· Diamètre mini : Tirant HALFEN DETAN Ø16 (Ft,Rd = 81,22 kN).






 EFFECTUER UN CALCUL DE PRÉDÉTERMINATION EN PHASE DE CHIFFRAGE
 Concevoir la poutre de noue
Les poutres principales des files B à N reposent sur la poutre de noue de la file 10. 
Il s’agira ici de pré-dimensionner cette poutre de noue, et d’en déterminer la conception de façon à pouvoir en assurer la livraison sur chantier.
	

Déterminer les sollicitations internes
	Le schéma ci - dessous propose une modélisation statique de la poutre de noue, sous la combinaison ELU 1,35G + 1,5S
Les charges ponctuelles descendantes de 194 kN représentent l’action des poutres principales. Les charges ascendantes représentent les réactions d’appuis des poteaux
Complétez ce modèle en indiquant les valeurs des réactions d’appuis manquantes. On pourra utilement exploiter la symétrie du système.
Tracez ensuite le diagramme de l’effort tranchant VEd et du moment fléchissant My,Ed.

	Ressources
LR1 à LR5
	

	[image: ]My,Ed
m.kN
VEd
kN





	
Déterminer les résistances de calcul de la poutre de noue
	Déterminez les résistances de calcul au cisaillement fv,d et à la flexion fm,y,d sous la combinaison 1,35G + 1,5S.

	Ressource
LR8
	

	· Combinaison 1,35G + 1,5S : kmod = 0,9
· Résistance de calcul au cisaillement :
· RRésistance de calcul à la flexion :



	
Déterminer la retombée minimale de la poutre de noue
	La poutre de noue sera une poutre en GL24h de section constante de 240 mm d’épaisseur.
Déterminez la retombée minimale de cette poutre pour qu’un effort tranchant VEd de 130 kN ne génère pas une contrainte de cisaillement τd supérieure à 2,5 MPa.
Déterminez la retombée minimale de cette poutre pour qu’un moment fléchissant My,Ed de 300 m.kN ne génère pas une contrainte de flexion σm,y,d supérieure à 17,0 MPa.
Concluez sur la retombée minimale de la poutre de noue, et comparez avec la section figurant au DCE.

	Ressource
LR9
	

	· Retombée minimale au cisaillement :
· 
· Retombée minimale en flexion :
· 
· La retombée minimale de la poutre de noue devrait donc être de 664 mm
· Il serait donc sans doute possible d’optimiser la retombée de 900 mm du DCE.



	

Positionner le joint de transport.
	Il n’est évidemment pas souhaitable de transporter une poutre de plus de 35,00 m de long d’un seul tenant.
On devra donc créer un joint de transport de façon à obtenir deux tronçons plus facilement transportables et qui permettront de reconstituer assez simplement la poutre de noue sur chantier.
Expliquez comment vous proposeriez de définir l’emplacement de ce joint de transport.
Déterminez son positionnement sur la poutre et la longueur des deux tronçons ainsi définis.
On pourra supposer que le moment fléchissant sur l’appui central est de 184 m.kN et que l’effort tranchant de part et d’autre de cet appui central est de 87 kN.

	
	

	· Le joint de transport devra être positionné sur un point de moment nul, de façon à faciliter l’assemblage des deux tronçons sur chantier.
· On choisira donc de le positionner sur un point de moment nul le plus proche de l’appui central, de façon à obtenir deux tronçons de longueurs sensiblement équivalentes.
· Moment sur appui central : My,Ed = 184 m.kN
· Effort tranchant de part et d’autre de l’appui central : VEd = 87 kN
· Le point de moment nul est donc situé à une distance d de l’appui central telle que :
·  , c’est-à-dire .
· On pourra donc reconstituer la poutre de noue à partir d’un tronçon de 17,68 + 2,11 = 19,79 m et d’un autre de 17,68 – 2,11 = 15,57 m.


 

 
Estimer l’impact environnemental d’une variante bois
Une entreprise de construction bois souhaite soumettre une offre de variante dans laquelle les poteaux métalliques supportant la poutre de noue seraient remplacés par des poteaux en lamellé-collé.
Elle envisage de défendre cette variante auprès du maître d’ouvrage en lui explicitant les bénéfices environnementaux qu’elle présente.
L’objectif de cette partie est de quantifier l’impact environnemental du remplacement des poteaux métalliques par des poteaux en bois lamellé-collé.
	
Estimer les quantités de matériaux en jeu
	La version de base du projet comporte 5 poteaux acier en HEB 240 de 7,10 m de hauteur.
La masse linéique d’un profilé HEB 240 est de 83,2 kg/m.
Une pré-étude montre que ces poteaux pourraient être remplacés par des poteaux en GL24h de section 320 mm x 320 mm.
Déterminez :
· La masse totale des poteaux acier proposés au DCE.
· Le volume total des poteaux en GL24h qui pourraient les remplacer.

	Ressources
LR1 à LR5
	

	· Masse totale des poteaux aciers : .
· Volume total des poteaux bois : 



	
Quantifier l’économie potentielle de CO2.
	Déterminez, à partir des extraits de FDES du LR14, l’impact sur le réchauffement climatique (en kg éq. CO2) de chacune des deux variantes envisagées :
· Poteaux HEB 240 en acier recyclé
· Poteaux en GL24h de section 320 mm x 320 mm
Votre estimation sera basée sur la totalité du cycle de vie des composants, et intégrera les bénéfices et charges au-delà des frontières du système.
Quantifiez finalement sur l’économie potentielle de CO2 que pourrait générer le choix d’une variante bois par rapport à une solution acier.

	Ressource
LR14
	

	· Impact environnemental :
· Solution acier : 
· Solution bois : 
· Bilan environnemental : Le remplacement des poteaux acier par des poteaux bois permettrait une économie théorique de 
· 2 tonnes équivalent CO2 économisées !


 
 CALCULER, MODÉLISER, SIMULER ET ANALYSER LES COMPORTEMENTS MÉCANIQUES ET DE CONFORT
 Valider la stabilité globale de l’ouvrage
On souhaite ici s’assurer que la stabilité transversale du bâtiment a été correctement conçue, en explicitant pour cela le fonctionnement mécanique de la file E.
	
Proposer une modélisation mécanique de la file E
	La figure ci-dessous montre une élevation de la file E sous laquelle figure une modélisation filaire de la structure.
Complétez cette modélisation filaire en faisant apparaître :
· La nature des liaisons internes aux extrémités de chacune des barres représentées : Relaxation interne ou continuité
· La nature des liaisons externes : Encastrement, appui simple, appui rotulé.
Vous prendrez soin de faire figurer la légende explicitant les symboles utilisés pour représenter les différents types de liaisons.

	Ressources
LR1 à LR5
	

	[image: ]
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	Symboles des liaisons internes

Extrémité relâchée
	Symboles des liaisons externes
 Appui articulé





	
Déterminer le degré de stabilité de la file E
	Déterminez le degré de stabilité de la file E ainsi modélisée (isostatique, hyperstatique, mécanisme).

	Ressources
LR1 à LR5
	

	[image: ]
· 26 inconnues pour 27 équations
· LLe système est un mécanisme de degré -1, il est donc instable.



	
Identifier le principe de stabilisation de la file E
	Explicitez le dispositif structurel qui permet d’assurer la stabilité de la file E, sachant que les pignons des files B et N sont stables dans leurs plans.

	Ressources
LR1 à LR5
	

	· La structure de la file E est un mécanisme de degré -1.
· Il suffit donc de supprimer un degré de liberté pour en assurer la stabilité.
· Cette stabilité est réalisée par un blocage horizontal en tête de poteau, assuré par les poutres au vent longitudinales, comprises entre les files 1-3 et 18-22.
· Ces poutres au vent sont elles même bloquées en translation par les pignons contreventés des files B et N.



 VÉRIFIER RÉGLEMENTAIREMENT LE COMPORTEMENT MÉCANIQUE DE TOUT OU PARTIE D’UNE STRUCTURE
 Vérifier le dimensionnement des poutres principales
L’objectif de cette activité est de vérifier le dimensionnement des poutres principales de toiture.
On rappelle qu’il s’agit de poutre à simple décroissance de section 220 x 900/1.450 en GL24h, fabriquées sans contreflèche.
	
Déterminer la charge permanente qG
	Déterminez la charge surfacique permanente G (en kN/m²) correspondant au poids du complexe de toiture et des dispositifs de chauffage et réseaux divers.
Précisez la largeur de la bande de chargement de la poutre de la file H, et déduisez-en la charge permanente linéique qG (en kN/m) agissant sur cette poutre en intégrant son poids propre.
Vous pourrez assimiler pour cela la poutre à une poutre droite de section constante dont la retombée est égale à la retombée moyenne de la poutre à simple décroissance.

	Ressources
LR4, LR8, LR15
	

	· Charge surfacique :
· Complexe de couverture Globalroof CIN 324PR : 0,56 kN/m²
· Chauffage et réseaux divers : 0,30 kN/m²
· Charge permanente totale : G = 0,86 kN/m²
· Largeur de la bande de chargement : 4,42 m.
· Poids volumique moyen du GL24h : 4,2 kN/m3.
· Retombée moyenne de la poutre :
· 



	
Déterminer la charge de neige caractéristique sur le sol
	Déterminez la charge caractéristique de neige sur le sol Sk (en kN/m²) à retenir pour ce projet.

	Ressources
LR1, LR6
	

	· Oye-Plage (62) - Région neige A1 :  Sk,0 = 0,45 kN/m²
· Altitude inférieure à 200 m : ΔS1 = 0 kN/m²
· Charge de neige caractéristique sur le sol : 



	
Déterminer la charge de neige sur la toiture
	On assimilera pour cette question la forme de la toiture au schéma ci-dessous.
Complétez ce schéma en proposant un diagramme de répartition de la charge surfacique de neige (en kN/m²), y compris accumulation contre les acrotères.
Détaillez vos calculs relatifs aux principales informations portées sur ce schéma :
· Coefficients de forme
· Longueur d’accumulation
· Surcharge pour faible pente.

	Ressource
LR6
	

	[image: ]

Détail des calculs
· Longueur d’accumulation :.
· On retient ls = 5,00 m
· Coefficient de forme au droit des acrotères :
· On retient μ2 = 1,6
· Coefficient de forme en partie courante : μ1 = 0,8
· Surcharge pour faible pente (3%) : S* = 0,2 kN/m²
· Charge de neige en partie courante :
· Contre les acrotères :







	
Modéliser mécaniquement les poutres principales
	On envisage à ce stade des poutres principales isostatiques de 17,64 m chargées uniformément sur toute leur longueur.
On retient comme valeur des charges linéiques :
Charges permanentes : qG = 4,9 kN/m
Charge de neige : qS = 2,9 kN/m
Proposez sur copie un schéma mécanique correspondant à ces hypothèses (Portée, nature des appuis, charges linéiques qG et qS en kN/m).
Précisez la nature de la sollicitation interne principale à laquelle sont soumises ces poutres.

	Ressources
LR1 à LR5
	

	· Poutre en flexion simple
[image: ]



	
Déterminer l’effort tranchant VEd.
	Déterminez la valeur maximale de l’effort tranchant VEd sous la combinaison ELU 1,35G+1,5S et précisez à quel endroit se situe cet effort tranchant maximum.

	Ressource
LR9
	

	· Charge de calcul :
· Effort tranchant maximal : 
· Cette valeur est celle de l’effort tranchant au droit des deux appuis d’extrémité.





	
Vérifier la résistance au cisaillement
	Vérifiez la résistance au cisaillement de la section la plus faible de la poutre sous la combinaison ELU 1,35G+1,5S.
Vous pourrez prendre VEd = 97 kN.

	Ressources
LR8, LR9
	

	· Contrainte de cisaillement : 
· Combinaison 1,35G + 1,5S : kmod = 0,9
· Résistance de calcul :
· On a bien  : Résistance au cisaillement vérifiée



	
Vérifier la résistance à la flexion
	Vérifiez, en suivant la procédure décrite au LR9, la résistance de la poutre à la flexion sous la combinaison ELU 1,35G+1,5S.
Vous pourrez prendre qEd = 11 kN/m.

	Ressources
LR8, LR9
	

	· Abscisse du point critique : 
· 
· Retombée au point critique : 
· Contrainte de flexion 
· Combinaison 1,35G + 1,5S : kmod = 0,9
· Résistance de calcul en flexion  : 
· Taux de travail en flexion :  Résistance vérifiée



	

Calculer les déformations instantanées
	On s’intéresse maintenant aux vérifications en déformation.
Compte tenu de la faible pente de décroissance, on pourra considérer la poutre comme étant de section constante, avec une largeur de 220 mm et une retombée égale à la retombée moyenne de la poutre (c’est-à-dire la retombée à mi-portée).
Déterminez les flèches instantanées uinst,G et uinst,S, générées respectivement par les charges permanentes et par la charge de neige.
Vous travaillerez avec les mêmes hypothèses que pour les vérifications en résistance :
Charges permanentes : qG = 4,9 kN/m.
Charge de neige : qS = 2,9 kN/m.
Portée entre appuis : 17,64 m.

	Ressource
LR10
	

	· Retombée moyenne de la poutre : 
· Inertie forte de la section :
· Module de flexion moyen du GL24h : E0,g,mean = 11.600 MPa
· Déformations instantanées :
· 
· 





	

Vérifier les déformations réglementaires
	Déterminez les déformations réglementaires uinst(Q), ufin et unet,fin (on rappelle que les poutres sont fabriquées sans contreflèche).
Comparez ces déformations avec leurs limites respectives winst(Q), wfin et wnet,fin.
Concluez sur la conformité des poutres principales en regard des exigences ELS.

	Ressource
LR10
	

	· : Critère vérifé.
· 
·  Critère vérifié.
· : Critère vérifié
· Tous les critères de déformation sont vérifiés : La section est conforme aux exigences ELS.





 
 Vérifier les branches supérieures des poteaux 140 x 400 au flambement
Les poutres principales reposent en périphérie de l’ouvrage sur des poteaux en lamellé-collé en forme de « Y ». On veut ici s’assurer de la résistance au flambement des branches supérieures de ces poteaux.
	
Déterminer l’effort normal dans la barre
	Le schéma ci-dessous représente le fonctionnement mécanique de deux branches contigües.
Elles reprennent une charge verticale de 97 kN sous la combinaison ELU 1,35G + 1,5S.
97 kN
4,00 m
2,21 m
2,21 m

Déterminez la valeur de l’effort normal NEd dans chacune des branches.
Déduisez de cette valeur celle de la contrainte normale de compression σc,0,d dans la barre.

	Ressources
LR1 à LR5
	

	· Réaction d’appui verticale et pied de chaque branche :
· Effort normal dans chaque branche : NEd = 55,41 kN.
· Contrainte de compression :





	

Vérifier la résistance de la barre au flambement
	Vérifiez, en vous appuyant sur la procédure réglementaire décrite au LR9, la résistance de la barre au flambement.

	Ressource
LR9
	

	· Longueur de flambement faible : Lcr,z = 4.570 mm
· Élancement faible : 
· Élancement relatif :
· Facteur de flambement :
· Résistance de calcul à la compression : 
· Taux de travail au flambement : 
· Résistance au flambement vérifiée






 INTERPRÉTER LES RÉSULTATS D’UNE MODÉLISATION THERMIQUE ISSUE D’UN LOGICIEL DE SIMULATION
 Déterminer l’épaisseur complémentaire d’isolant à disposer en toiture
	
Expliciter les fonctions techniques des composants du complexe de toiture
	La composition du complexe de couverture est explicitée au CCTP (LR 1), et sur la documentation technique du fournisseur (LR15).
Les plateaux non-porteurs Hacierco C500.90P (repère ① sur l’illustration du LR11) sont perforés.
Expliquez brièvement la fonction des perforations sur ces plateaux, ainsi que le rôle du composant repéré ④, en précisant notamment la pathologie que risquerait d’entraîner son absence.

	Ressources
LR15
	

	· Les perforations sur les plateaux non porteurs sont destinées à en augmenter le coefficient d’absorption acoustique, en vue de limiter la durée de réverbération du local, et donc d’améliorer le confort acoustique du local.
· Le pare-vapeur est destiné à bloquer la migration de vapeur d’eau au travers de l’isolant. En son absence la vapeur d’eau pourrait migrer vers la face froide du complexe et donc se condenser, dégradant ainsi gravement l’isolant.



	

Déterminer la déperdition énergétique de la toiture
	Précisez la valeur (en W/m²K) du coefficient de transmission surfacique Up indiqué sur la documentation technique du complexe de couverture (LR11).
On estime en première approche que le bâtiment sera chauffé à 16°C durant 180 jours, et que sur cette durée la température extérieure sera en moyenne de 5°C.
Déterminez la déperdition énergétique de la toiture sur cette période, exprimée en kWh (on considérera une surface de toiture de 1.270 m²).

	Ressources
LR15, LR16
	

	· Complexe de toiture CIN 324PR : Up = 0,15 W/m²K
· Déperdition sur 180 jours :
· 




	
Déterminer la quantité de combustible consommée
	Le système de chauffage du bâtiment, assuré par une chaudière bois, présente un rendement global de 73%.
Déterminez la masse de combustible bois consommée pour restituer 2.500 kWh au bâtiment, en considérant un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 4,5 kWh/kg.

	Ressources
LR15, LR 16
	

	· Énergie totale à restituer au bâtiment : 2.500 kWh
· Énergie à fournir à la chaudière :
· Quantité de combustible à utiliser : 



	
Estimer l’économie potentielle de combustible
	Le maître d’œuvre propose un complexe de couverture plus performant, en remplaçant les panneaux Torock de 120 mm par des panneaux de 200 mm, le reste du complexe restant par ailleurs identique.
Déterminez le coefficient de transmission surfacique Up (W/m²K) du complexe ainsi modifié, sachant que la conductivité thermique des panneaux Torock est de 0,035 W/mK.
Exprimez le gain ainsi réalisé en pourcentage, et traduisez ce gain en quantité de combustible économisé sur la période de chauffage.

	Ressources
LR15, LR16
	

	· Résistance thermique du CIN 324PR : 
· Apport de résistance du nouveau panneau :
· Résistance du complexe modifié : 
· Coefficient de transmission surfacique modifié :
· Gain :
· Quantité de combustible économisée sur la période : 
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