ÉVALUATION : E2 : Étude et préparation d’une intervention
	NIVEAU D’ACQUISITION

	Niveau 1
	 Niveau 2
	 Niveau 3
	 Niveau 4

	Compétence non acquise
	Compétence en cours d'acquisition non stabilisée
	Compétence partiellement acquise
	Compétence totalement acquise et transférable


	COMPÉTENCE 
	SITUATION
	QUESTION
	INDICATEUR D’ÉVALUATION
	1
	2
	3
	4

	C1.1
	A
	A.1
	Le nom de la voie est correct 
	
	
	
	

	
	
	A.2
	Le nom de la société est correct
	
	
	
	

	
	
	A3
	La liste des travaux est complète 
	
	
	
	

	
	
	A.4
	Le nombre de séquence est exact
	
	
	
	

	
	
	A.5
	Les significations sont exactes 
	
	
	
	

	
	
	A6
	Les significations sont exactes
	
	
	
	

	
	
	A7
	Les définitions sont exactes
	
	
	
	

	
	
	A.8
	Le document utilisé pour le marquage est correct
	
	
	
	

	
	
	A.9
	Le nom est exact
	
	
	
	

	
	Niveau acquisition C1.1 (à reporter dans le tableur)
	
	
	
	

	C1.2
	B
	B.1
	Les cotes relevées dans le dossier technique sont correctes 
	
	
	
	

	
	
	B.2
	Le calcul de la pente est correct
	
	
	
	

	
	
	B.3
	La représentation du croquis est conforme aux informations.
Les épaisseurs et la nature des matériaux sont indiquées
	
	
	
	

	
	
	B.4
	Le dessin du profil en long est correct

Les valeurs indiquées dans le cartouche sont correctes
	
	
	
	

	
	Niveau acquisition C1.2 (à reporter dans le tableur)
	
	
	
	

	C1.3
	C
	C.1
	Le calcul de la largeur de tranchée est posé, le résultat est correct 
	
	
	
	

	
	
	C.2
	Les côtes minimales sont connues et indiquées
	
	
	
	

	
	
	C.3
	Les valeurs sont retrouvées et reportées correctement
	
	
	
	

	
	
	C.4
	Les modalités de compactage sont correctement reportées
	
	
	
	

	
	
	C.5
	Le calcul est posé et le résultat est juste
	
	
	
	

	Niveau acquisition C1.3 (à reporter dans le tableur)
	
	
	
	

	C1.4
	D
	D.1
	Le relevé dans la maquette BIM des dimensions est juste
	
	
	
	

	
	
	D.2
	Le nombre de caniveaux à commander est exact
	
	
	
	

	
	
	D.3
	La désignation et le code article des caniveaux sont justes
	
	
	
	

	
	
	D.4
	Les cotations de la coupe technique du caniveau CTR correspondent au choix précédent
	
	
	
	

	
	
	D.5
	La surface, le volume et la masse du caniveau sont justes
	
	
	
	

	
	
	D.6
	La longueur et le type d’élingue sont justes
	
	
	
	

	Niveau acquisition C1.4 (à reporter dans le tableur)
	
	
	
	

	C1.5
	E
	E.1
	Le planning type chemin de fer est juste
Les durées sont exactes
	
	
	
	

	
	
	E.2
	Les temps de travail et les arrondis sont justes
	
	
	
	

	
	
	E.3
	Le planning Gantt est correctement complété
	
	
	
	

	Niveau acquisition C1.5 (à reporter dans le tableur)
	
	
	
	

	C1.6
	F
	F.1
	La classification de chaque déchet et sa filière sont correctes
	
	
	
	

	
	
	F.2
	Les mesures de traitement immédiat des déchets sont cohérentes
	
	
	
	

	
	
	F.3
	Le document chantier est complété en fonction des informations
	
	
	
	

	
	
	F.4
	Les pictogrammes sont clairement identifiés et les mesures à prendre listées 
	
	
	
	

	Niveau acquisition C1.6 (à reporter dans le tableur)
	
	
	
	




	Baccalauréat professionnel

Travaux publics

	

	E2 : Étude et préparation d’une intervention

	

	DOSSIER CORRIGÉ


	Les situations professionnelles
	Pages
	Fichiers informatiques à compléter
	Temps

préconisé

	Lecture du dossier technique
	
	
	30 min

	A
	Collecte des informations liées à l’intervention
	2
	
	25 min

	B
	Production de documents graphiques
	3-4
	
	45 min

	C
	Choix des matériels et outillages
	5
	
	40 min

	D
	Calcul des quantités 
	6
	
	35 min

	E
	Évaluation des besoins en main-d’œuvre
	7
	DSRi1.xls
	35 min

	F
	Gestion des déchets et développement durable
	8
	
	30 min


Cette épreuve écrite est d’une durée de 4h00 

Documents supports de l’épreuve : 
· Un dossier « TECHNIQUE » numérique comprenant :

· Des documents au format PDF : Fichier DT1 à DT12.pdf
· Une maquette numérique au format IFC : Fichier : DTi13.ifc
· Un dossier « SUJET » comprenant :

· Un dossier papier de 9 pages

· Un fichier au format XLS : DSRi1.xls
Chaque situation professionnelle est indépendante, il est recommandé de commencer par la situation professionnelle A.

La calculatrice est autorisée, conformément à la réglementation en vigueur.
La situation professionnelle

Vous devez collecter des informations liées à votre intervention afin de les transmettre aux membres de votre équipe.
Les données

	DT
	Le dossier technique
	Plan de situation et plan du raccordement avenue RD3
	DT 1

	
	
	Descriptif des travaux
	DT 2

	
	
	Bon de livraison béton 
	DT 11


Compétence évaluée
· C1.1 Collecter les informations liées à son intervention
Critères d’évaluation
· Les informations utiles à son intervention sont extraites et classifiées.

· Les informations extraites sont pertinentes et exploitables.

· Les informations contradictoires sont notées.
· Les risques liés à l’intervention sont identifiés.
Question A.1 : Rechercher dans le descriptif des travaux le nom de la voie où les travaux sont réalisés.
Avenue de la gare – Chemin du Mas Larrier ou Chemin de Jonquière
Question A.2: Rechercher le nom du maitre d’ouvrage.
Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
Question A.3 : Lister la nature et la consistance des travaux.
· La création d’une chaussée 2x1 voies d’environ 1200 ml en enrobé 
· La création d’un carrefour à feu

· L’aménagement d’espaces piéton et cycles en enrobé

· La création de noues de stockage et infiltration des eaux pluviales

· La création de murs de soutènement

· La mise en place de réseaux divers 
Question A.4 : Rechercher le nombre de séquences du chantier. 
6 séquences 

Question A.5 : Donner la signification des termes suivants (connaissances personnelles) :
· CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
· PEHD : Polyéthylène Haute Densité 
· DN : Diamètre Nominal 

· Fe : Fil d’eau
Question A.6: Les massifs sont réalisés en béton frais type C25/30 XF1 S3. Donner la signification des termes composant la formulation du béton. (connaissances personnelles) 
C : Concrète - béton classique 


25 : Résistance à la compression à 28 jours sur éprouvette cylindrique 


XF1 : Classe d’exposition

S3 : Consistance du béton – mesure de l’affaissement au cône d’Abrams  


Question A.7 : Sur chaussée principale en enrobé et sur chaussée secondaire en enrobé clair est mis en œuvre pour la couche de forme de la grave de granulométrie 0/63. Donner la définition des termes suivants (connaissances personnelles) :
0 : Diamètre du plus petit grain


63 : Diamètre du plus gros grain


Question A.8 : Préciser les documents à utiliser pour réaliser le marquage des réseaux. (Connaissances personnelles)
Les plans et les récépissés des D.I.C.T. (le PV du marquage si c’est une autre entreprise qui l’a réalisée)
Question A.9: Préciser à qui doivent être demandé les documents permettant le marquage des réseaux. (connaissances personnelles)
Aux concessionnaires des réseaux  
La situation professionnelle :

À partir du plan, vous devez dessiner le profil en long EU de la séquence 1 du chantier et un croquis de la tranchée à réaliser afin de communiquer ces informations aux membres de votre équipe.
Les données :

	DT
	Le dossier technique
	Plan des réseaux EP-EU-AEP
	DT 5

	
	
	Carnet de details réseaux EU-EP
	DT 6


Compétence :
· C1.2 Produire des documents graphiques
Critères d’évaluation :

· Les documents produits sont lisibles, exploitables et permettent la réalisation de l’ouvrage.

· Les documents produits respectent les normes de représentation des travaux publics.

Question B.1 : Relever dans le plan des réseaux, l’ensemble des cotes suivantes.

Côte Tampon au regard EU de visite EU 1 - 20  
: 58,190 m
Côte Fil d’eau ou radier au regard EU de visite EU 1 - 20
: 55,870 m
Côte Tampon au regard EU de visite EU 1 - 21 
: 57,640 m
Côte Fil d’eau ou radier au regard EU de visite EU 1 - 21  
: 55,530 m
Distance horizontale entre le regard EU 1-20 et 1-21 
: 67,220 m (68,22-0,50-0,50)
Diamètre la canalisation
:  200 mm
Diamètre des regards
:  1000 mm
Question B.2 : Calculer la pente de la canalisation entre le regard EU 1-20 et le regard EU 1-21.

Pente = (55,870-55,530) / 67,22 = 0,00506 soit 0,5 %


Question B.3 : À main levée, compléter ci-dessous la coupe transversale de la tranchée du réseau d’Eau Usée. A l’aide des documents fournit indiquer l’ensemble des épaisseurs ainsi que la nature des différents matériaux mis en place et représenter la canalisation. Préciser la couleur du grillage avertisseur.
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Question B.4 : Dessiner avec une règle le profil en long page 4 et compléter le cartouche. Faire apparaitre le terrain naturel, les 2 regards manquants et le réseau EU entre les regards EU 1-20 et EU 1-22. 


La situation professionnelle :

Vous êtes en charge, avec votre équipe, de réaliser la pose du réseau Eaux Usées entre le regard EU 1-21 et le regard EU 1-20. Vous devez assurer la sécurisation du chantier et du personnel puis choisir le matériel de compactage nécessaire à la bonne exécution des travaux.
Les données :

	DT
	Le dossier technique
	Extraits du CCTP
	DT4

	
	
	Plan des réseaux EU-EP-AEP
	DT5

	
	
	Fiches Techniques chaines de levage et blindages

	DT10

	
	
	Fiche Technique matériel de compactage
	DT11


Compétence :

· C1.3 Choisir les matériels et outillages

Critères d’évaluation :

· Le matériel choisi est en adéquation avec l’intervention.
· Le matériel choisi est conforme aux normes de sécurité et aux règles environnementales.

· La signalisation est en adéquation avec l’intervention et assure la sécurité des intervenants et des usagers.
Question C.1 : Sachant que la profondeur maximale de votre tranchée est de 2,42 mètres, le collecteur EU est de diamètre 200 mm, calculer la largeur minimale de la tranchée, selon l’article 5.1.3 du CCTP. 
L’entreprise dispose d’éléments de blindage de type CSG
Largeur minimale de la tranchée = De + 2x0,60 (mini 1,70) => 0,20 + 2x0,60 = 1,40m => 1,70m
Question C.2 : Compléter le schéma ci-dessous avec les distances réglementaires à respecter dans le cas d’utilisation de blindage en tranchée (connaissances personnelles) :



Question C.3 : L’entreprise dispose d’éléments de blindages « CAISSONS STANDARDS Á GLISSIÉRE Série 600 » de longueur L= 3,00 m. En prenant en compte les données dans les questions C1 et C2, déterminer les caractéristiques des panneaux à utiliser :
· Longueur L = 3,00 m

· Hauteur H = 2,60 m……

· Longueur passage tuyau Lc = 2,60m……..

· Hauteur passage tuyau Hc = 1,50m…

· Poids par caisson = 2075 kg…
Question C.4 : Pour effectuer la Partie supérieure des Remblais (PSR), on dispose d’une plaque vibrante type PQ3 avec élargisseur et de matériaux type C1B4 de granulométrie 0/63mm. Rechercher les modalités de compactage dans le tableau ci-dessous afin d’obtenir l’objectif de densification correspondant :
          Objectifs de densification des remblais

- Épaisseur de couche e = 20 cm….

- Nombre de passes n = 10… 

- Vitesse V = 1,0 km/h..
- Débit théorique Q/L= 20 m3/h/m…
Question C.5 : Calculer le débit pratique Q du compacteur en prenant en compte une valeur de Q/L=20m3/h/m, K1=0.7 et K2=0.94
Q compacteur=      0,7 x 0,94 x 20 x 0,60 = 7,896 m3/h
La situation professionnelle :

Votre chef de chantier vous demande de contrôler les quantités de matériels et matériaux commandés pour la réalisation du crapauduc n°1 (réalisé à l’aide de caniveaux) du chantier. Vous devez choisir les chaines de levage afin de travailler en sécurité. 
Les données :

	DT
	Le dossier technique
	Fiche technique caniveaux technique CTR
	DT9

	
	
	Fiche technique des chaines de levage et blindages
	DT10

	
	
	DTi 13 - Maquette crapauduc (maquette numérique)
	DTi 13


Compétence :

· C1.4 Calculer les quantités de matériaux et matériels.

Critères d’évaluation :

· Les quantités de matériaux calculées permettent la réalisation de l’ouvrage.

· Les quantités de matériels prévues permettent la réalisation de l’ouvrage en sécurité.
Question D.1 : Relever dans la maquette numérique BIM Maquette crapauduc.ifc les dimensions du crapauduc :
 - Longueur totale = 20,850 m 

 - Longueur d’un élément = 2.975 m 

- Hauteur (sans couvercle) = 0,600 m

- Largeur = 0,686 m

Question D.2 : Relever dans la maquette numérique BIM le nombre d’éléments à commander. 
Nombre d’éléments = 7 Caniveaux 


Question D.3 : À l’aide de la documentation technique rechercher la désignation et le code article du type de caniveau CTR choisi :  
Désignation 
: Caniveau CTR 500 


Code Article 
: 101300045 


Question D.4 : Compléter la coupe technique des caniveaux CTR choisis. Les dimensions seront notées en mm.  



Question D.5 : Calculer la masse en tonnes, à 0,100 t près, du caniveau CTR 500. La masse volumique du béton armé est de 2,4 t/m3 et la longueur des caniveaux de 3,00 m
· Surface en m² = (0,686 x 0,600) – ((0,476+0,526) /2 x 0,500) = 0,16 m²
· Volume de béton = 0,16 x 3,00 = 0,483 m3
· Masse en tonnes = 0,483 x 2,4 = 1,152 Tonnes => 1,200 t
Question D.6 : Déterminer le type et la longueur d’élingue 4 brins à utiliser afin de poser les caniveaux CTR 500 en toute sécurité. Justifier votre choix. Poids de la pièce à prendre en compte pour la suite 1,200 t. Vous choisirez les élingues ayant les caractéristiques les plus proches. 



Calcul de la longueur des chaines = 1,00 / sin 30°= 2,00 m
Choix des chaines de levage = Chaine 4 brins de diam 6 car elles peuvent reprendre un effort de 1,700 tonnes

La situation professionnelle :

Suite à plusieurs contraintes, les dalles des deux crapauducs seront préfabriquées sur site. Votre chef de chantier vous demande d’établir dans un premier temps un planning type chemin de fer afin de gérer la préfabrication puis dans un second temps de contrôler et compléter le planning prévisionnel d’exécution du crapauduc N°1. 
Les données :

	DT
	Le dossier technique
	
	


Compétence :

· C1.5 Évaluer les besoins en main-d’œuvre
Critères d’évaluation :

· Les besoins en main-d’œuvre proposés respectent les ressources disponibles.

· La composition des équipes prend en compte les qualifications et certifications exigées par l’intervention en sécurité.

· Les besoins en main-d’œuvre permettent de respecter les délais imposés.

 Question E.1 : À partir des éléments donnés ci-dessous, tracer la courbe en respectant la légende de fabrication et la courbe de pose des dalles pour les crapauducs CTR 500 afin de gérer les stocks sur le chantier. 
· Nombre de dalles de 1,50 m à fabriquer : 30 dalles

· Cadence de fabrication des dalles : 3 Unités/jour
· Temps de séchage : 1 journée 

· Cadence de pose des dalles 10 Unités/jour
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Calculer ou relever dans le graphique (question E1) les durées.  

  Durée préfabrication 
: 30 / 3 = 10 jours

  Durée pose  
: 30 dalles / 10 = 3 jours
  

Question E.2 : Calculer le temps de travail nécessaire à la réalisation des tâches en complétant le fichier DSRi1. Imprimer le document l’agrafer avec le dossier sujet réponse à la fin de l’épreuve.
Indiquer la formule utilisée pour le calcul de la cellule F7 : = B7 x D7
Indiquer la formule utilisée pour le calcul de la cellule H7 : = F7 / G7
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Question E.3 : Compléter le planning Gantt ci-dessous grâce aux consignes suivantes ainsi qu’aux durées calculées. (Question E2)
· Le terrassement de la tranchée commencera après l’implantation.

· La pose du crapauduc commencera une ½ journée avant la fin du terrassement.
· La pose des dalles débutera 1 journée après de début de la pose du crapauduc.
· Le remblaiement commencera à la fin de la pose des dalles.
 
[image: image3]
La situation professionnelle

Lors de la réalisation du chantier, vous devez gérer l’évacuation des déchets après avoir fait le tri de ceux-ci en suivant les préconisations du marché (pièces écrites) et consignes de l’entreprise en matière de développement durable et de gestion des déchets.
Les données
	DT
	Le dossier technique
	Extrait du CCTP
	DT 4

	
	
	Extrait de la Charte de chantier à faible impact environnemental
	DT 12


Compétence évaluée :
- C1.6 Intégrer les enjeux du développement durable
Critères d’évaluation :

· L’identification des déchets/matériaux et leurs catégories sont conformes aux règles environnementales et la gestion des déchets respecte la réglementation en vigueur.
· L’action corrective mise en place est conforme aux attentes du Marché.
Question F.1 : Lors de son inspection quotidienne, le Chargé Environnement du chantier fait un constat sur le site et envoie à l’entreprise les photos suivantes de la zone de « stockage » du chantier :





· À l’aide de la classification des déchets de chantier, compléter le tableau ci-dessous pour établir un plan de gestion des déchets constatés.
	Déchet
	Classification
	Type de filière

	Huile hydraulique
	Déchet Dangereux (DD)
	Recyclage après décontamination

	Huile Moteur usagée
	Déchet Dangereux (DD)
	Recyclage après décontamination

	Bois non traité
	Déchet Non Dangereux (DND)
	Recyclage, valorisation ou décharge de classe 2

	Chutes PVC
	Déchet Non Dangereux (DND)
	Recyclage ou décharge de classe 2

	Tuiles 
	Déchets Inertes (DI)
	Recyclage ou décharge de Classe 3


Question F.2 : Proposer 2 actions à réaliser avant de diriger les déchets en filières de traitement :

· Collecte des déchets

· Tri des déchets

· Stockage des déchets en bennes avec pictogrammes 

Question F.3 : Suite au constat du chargé environnement, l’entreprise vous demande de sensibiliser l’équipe à l’occasion d’un ¼ d’heure environnement que vous animez. Compléter le document ci-dessous en qualité de responsable chantier à l’aide des données précédentes et des données complémentaires (connaissances personnelles) :






	Nom-Prénom
	Fonction

	DUPONT Guy (vous)
	Chef de chantier

	DURAND Paul
	Conducteur engins

	N’DIAY Théo
	Canalisateur

	MARTIN Léo


	Aide Canalisateur






	Désignation
	Nbr

	Rouleaux de grillage orange balisage
	10

	Benne DIB 10m3
	2

	Benne à Gravats 10m3
	2

	Benne Bois 20m3
	3

	Affichage plastifié format A4
	A la demande







Question F.4 : Dans le container de stockage de matériel du chantier, certains bidons affichent les pictogrammes suivants, préciser leur signification :



Lors du stockage des matières avec pictogrammes comme ci-dessus préciser 2 actions à mettre obligatoirement place en termes de sécurité et environnement :

· Fiche de Données Sécurité pour chaque produit

· Mise en place d’un extincteur adapté à chaque type de produit
· Ne pas stocker ces produits ensemble

· Avoir un système de rétention sous chaque bidon en cas de fuite accidentelle
Tout-venant 0/63 compacté (hauteur variable 80 cm mini)





30 cm





Grillage avertisseur de couleur marron





Enrobage gravelette roulée 6/10





Lit de pose gravelette roulée 6/10 = 10 cm 





Canalisation 200





40 cm





40 cm





15 cm





�





Q compacteur = K1 x K2 x Q/L x L


K1 : Coefficient de rendement dû aux manœuvres


K2 : Coefficient de rendement dû au balayage


Q/L : Débit théorique


L : Largeur de machine





526





476





686
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Implantation 





2





Terrassement de la tranchée





2





2





2





2





2





2





2





2





Pose et réglage du crapauduc 





2





2





2





2





2





2





2





                   


                  Pose et réglage des dalles











3





3





3





3





3





3





3





Réalisation des remblais et compactage





2





2





2





2





2





2





Effectif journalier





2





2





2





2





2





2





5





3





6





3





Tâches





Semaine 1





Semaine 2





1





2





3





4





5





1





2





3





4





5





2





2





2





2





2





Huile  Moteur





Huile hydraulique





Bacs rétention





Données complémentaires :


Entreprise : ENTREPRISE


Agence : Nîmes


Date : ce jour même


Semaine : cette semaine même











ENTREPRISE





DUPONT Guy





S XX





XX/X/2026





Nîmes





Avenue de la Gare TGV





X





Equipe présente sur chantier





Gestion des déchets





Constat et photos du chargé environnement





Gestion des déchets du chantier :


Collecter les déchets à l’avancement du chantier


Stocker les déchets, selon leur classification et/ou nature dans les bennes de tri du chantier 1 BOIS, 1 DIB, 1 Gravats


Respecter les pictogrammes sur les bennes 





Matériel disponible au dépôt :





X





ENTREPRISE





Chef de chantier





DUPONT Guy





DURAND Paul





X





ENTREPRISE





Conducteur engins





X





ENTREPRISE





Canalisateur





N’DIAY Théo





X





ENTREPRISE





Aide canalisateur





MARTIN Léo





=





=





Inflammable





Corrosif





Danger pour l’environnement





=
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