Static Report Data File:
Rapport d'Analyse
Analyse statique de 42
Rapport d'Analyse
1



Résumez l'analyse de 42
42
U:\dessins meca mw\biellette_male\
U:\dessins meca mw\biellette_male\
U:\dessins meca mw\biellette_male\
42-essai.htm
essai
1
Pièce 1
AlCu4Mg1 (2024)
Alliage d'aluminium
0
coswkmat.lib
1
0
10
EX
N/m^2
Module d'élasticité
7.3072e+010
NUXY
NA
Poisson's ratio
0.33
GXY
N/m^2
Module de cisaillement
2.7574e+010
DENS
kg/m^3
Masse Volumique
2778.1
SIGXT
N/m^2
Limite de traction
1.8613e+008
SIGXC
N/m^2
Limite de compression
0
SIGYLD
N/m^2
Limite d'élasticité
7.5829e+007
ALPX
/Kelvin
Coefficient de dilatation thermique 
2.34e-005
KX
W/(m.K)
Conductivité thermique
142.02
C
J/(kg.K)
Chaleur spécifique
791.25
0
2.27584e-005
0.0632251
0
-1
2
Déplacement imposé:1
Pièce 1
0
1
2
0
0
0
1
0

0
Déplacement imposé:2
Pièce 1
3
1
2
0
0
0
2
0

0
0
1
Chargement:1
Pièce 1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3000
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
4
Tracé-5
SX:     Contrainte Normale (X-dir.)
Stress
-20.7726
6.03422
1
180
234
-0.0115
-9.45811e-005
-0.0025
-0.0032039
0.0054487
-0.0125
2
42-essai-Contraintes-Tracé-5
1
0
Tracé-7
ESTRN :   Déformation Equivalente
Strain
3.2975e-006
0.00022584
0
6575
4060
-0.0863589
-0.00254977
-0.0101286
-0.0147919
0.000438061
-0.010651
2
42-essai-Déformations-Tracé-7
1
2
Tracé-6
URES:   Déplacement résultant
Displacement
0
1.00036e-005
1
119
155
-0.0055
-0.00609458
-0.0025
-0.075
0.007
-0.015
2
42-essai-Déplacements-Tracé-6
1
42-essai-Déformées-Tracé-8
946.268
0
Maillage Volumique
Standard
Désactivé
Activé
Activé
4 Points 
0.0028349
0.00014174
0
7228
1740
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
273
0
0

0
0.05
0
0
