# Analyse statique de 41-trou

###

1. Introduction
2. Information sur les Fichiers
3. Matériaux
4. Actions Extérieures
5. Propriété d'étude
6. Contraintes

## 1. Introduction

Résumez l'analyse de 41-trou

## 2. Information sur les Fichiers

##

Nom du modèle: | 41-trou
Emplacement du modèle: | U:\dessins meca mw\support_galet_d\
Emplacement des résultats: | U:\dessins meca mw\support_galet_d\
Nom de l'étude: | essai

## 3. Matériaux

No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | Volume
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Pièce 1 | Acier allié | 0.949388 kg | 0.000121715 m^3

## 4. Actions Extérieures

Déplacements imposés
Déplacement imposé:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) Fixe.
Description: |

##

Chargements
Chargement:1 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force -500 N le long du plan Dir 1 force 1660 N le long du plan Dir 2 avec une distribution uniforme
Description: |
Chargement:2 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force -7216 N le long du plan Dir 1 force -1660 N le long du plan Dir 2 avec une distribution uniforme
Description: |

## 5. Propriété d'étude

##

Informations sur le Maillage
Type de maillage: | Maillage Volumique
Mailleur utilisé: | Basique
Transition Automatique: | Désactivé
Inclure les Contrôles: | Activé
Maillage lissé: | Activé
Vérif. Du Jacobien: | 16 Points
Taille d'Elément: | 0.0029744 m
Tolérance: | 0.00014872 m
Qualité: | Moyenne
Nombre d'éléments: | 23689
Nombre de noeuds: | 5927

##

Informations sur le Solveur
Type de solveur: | FFEPlus

## 6. Contraintes

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-1 | VON: Contrainte de Von Mises |
0.397869 MPa
Noeud: 5457
(-0.0228002 m,
0.015625 m,
0.01875 m)
265.503 MPa
Noeud: 7
(0.061588 m,
0.00154558 m,
0.0049 m)

41-trou-essai-Contraintes-Tracé-1
JPEG
VIEW |