# Analyse statique de 41-2

###

1. Introduction
2. Information sur les Fichiers
3. Matériaux
4. Actions Extérieures
5. Propriété d'étude
6. Contraintes
7. Déformations
8. Annexe

## 1. Introduction

Résumez l'analyse de 41-2

## 2. Information sur les Fichiers

##

Nom du modèle: | 41-2
Emplacement du modèle: | U:\dessins meca mw\support_galet_d\
Emplacement des résultats: | U:\dessins meca mw\support_galet_d\
Nom de l'étude: | essai

## 3. Matériaux

No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | Volume
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Pièce 1 | Acier allié | 0.951549 kg | 0.000121992 m^3

## 4. Actions Extérieures

Déplacements imposés
Déplacement imposé:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) Fixe.
Description: |

##

Chargements
Chargement:1 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force -500 N le long du plan Dir 1 force 1400 N le long du plan Dir 2 avec une distribution uniforme
Description: |
Chargement:2 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force -7276 N le long du plan Dir 1 force -1092 N le long du plan Dir 2 avec une distribution uniforme
Description: |

## 5. Propriété d'étude

##

Informations sur le Maillage
Type de maillage: | Maillage Volumique
Mailleur utilisé: | Standard
Transition Automatique: | Désactivé
Inclure les Contrôles: | Activé
Maillage lissé: | Activé
Vérif. Du Jacobien: | 4 Points
Taille d'Elément: | 0.0037208 m
Tolérance: | 0.00018604 m
Qualité: | Moyenne
Nombre d'éléments: | 15422
Nombre de noeuds: | 3807

##

Informations sur le Solveur
Type de solveur: | FFEPlus

## 6. Contraintes

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-1 | SX: Contrainte Normale (X-dir.) |
-199.051 MPa
Noeud: 155
(0.0301052 m,
0.00771848 m,
0.0049 m)
45.3181 MPa
Noeud: 926
(0.0329366 m,
0.025 m,
0.0201 m)

41-2-essai-Contraintes-Tracé-1
JPEG
VIEW |

## 7. Déformations

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-3 | ESTRN : Déformation Equivalente |
4.21962e-007
Element: 11649
(-0.177705 m,
0.012311 m,
0.00749908 m)
0.000911918
Element: 9946
(0.0324256 m,
0.00681546 m,
0.021325 m)

41-2-essai-Déformations-Tracé-3
JPEG
VIEW |

## 8. Annexe

##

Nom du matériau: | Acier allié
Description: |
Source Matériau: | Fichiers de bibliothèque
Nom de la bibliothèque de matériaux: | coswkmat.lib
Type de modèle de matériau: | Linéaire élastique isotropique

##

Nom de propriété | Valeur
--- | ---
Module d'élasticité | 2.0681e+011 N/m^2
Poisson's ratio | 0.28
Module de cisaillement | 8.2723e+010 N/m^2
Masse Volumique | 7800.1 kg/m^3
Limite de traction | 7.2383e+008 N/m^2
Limite de compression | 0 N/m^2
Limite d'élasticité | 6.2042e+008 N/m^2
Coefficient de dilatation thermique | 1.332e-005 /Kelvin
Conductivité thermique | 50.079 W/(m.K)
Chaleur spécifique | 455.24 J/(kg.K)