# Analyse statique de 42

###

1. Introduction
2. Information sur les Fichiers
3. Matériaux
4. Actions Extérieures
5. Propriété d'étude
6. Contraintes
7. Déformations
8. Déplacements
9. Déformées
10. Annexe

## 1. Introduction

Résumez l'analyse de 42

## 2. Information sur les Fichiers

##

Nom du modèle: | 42
Emplacement du modèle: | U:\dessins meca mw\biellette_male\
Emplacement des résultats: | U:\dessins meca mw\biellette_male\
Nom de l'étude: | essai

## 3. Matériaux

No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | Volume
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Pièce 1 | AlCu4Mg1 (2024) | 0.0632251 kg | 2.27584e-005 m^3

## 4. Actions Extérieures

Déplacements imposés
Déplacement imposé:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) Fixe.
Description: |
Déplacement imposé:2 <Pièce 1> | sur 2 face(s) Face glissante selon la géométrie de référence
Description: |

##

Chargements
Chargement:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) appliquer force 3000 N le long du plan Dir 1 avec une distribution uniforme
Description: |

## 5. Propriété d'étude

##

Informations sur le Maillage
Type de maillage: | Maillage Volumique
Mailleur utilisé: | Standard
Transition Automatique: | Désactivé
Inclure les Contrôles: | Activé
Maillage lissé: | Activé
Vérif. Du Jacobien: | 4 Points
Taille d'Elément: | 0.0028349 m
Tolérance: | 0.00014174 m
Qualité: | Moyenne
Nombre d'éléments: | 7228
Nombre de noeuds: | 1740

##

Informations sur le Solveur
Type de solveur: | FFEPlus

## 6. Contraintes

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-5 | SX: Contrainte Normale (X-dir.) |
-20.7726 MPa
Noeud: 180
(-0.0115 m,
-9.45811e-005 m,
-0.0025 m)
6.03422 MPa
Noeud: 234
(-0.0032039 m,
0.0054487 m,
-0.0125 m)

42-essai-Contraintes-Tracé-5
JPEG
VIEW |

## 7. Déformations

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-7 | ESTRN : Déformation Equivalente |
3.2975e-006
Element: 6575
(-0.0863589 m,
-0.00254977 m,
-0.0101286 m)
0.00022584
Element: 4060
(-0.0147919 m,
0.000438061 m,
-0.010651 m)

42-essai-Déformations-Tracé-7
JPEG
VIEW |

## 8. Déplacements

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-6 | URES: Déplacement résultant |
0 m
Noeud: 119
(-0.0055 m,
-0.00609458 m,
-0.0025 m)
1.00036e-005 m
Noeud: 155
(-0.075 m,
0.007 m,
-0.015 m)

42-essai-Déplacements-Tracé-6
JPEG
VIEW |

## 9. Déformées

Tracé no. | Facteur d'échelle
--- | ---
1 | 946.27

42-essai-Déformées-Tracé-8
JPEG
VIEW |

## 10. Annexe

##

Nom du matériau: | AlCu4Mg1 (2024)
Description: |
Source Matériau: | Fichiers de bibliothèque
Nom de la bibliothèque de matériaux: | coswkmat.lib
Type de modèle de matériau: | Linéaire élastique isotropique

##

Nom de propriété | Valeur
--- | ---
Module d'élasticité | 7.3072e+010 N/m^2
Poisson's ratio | 0.33
Module de cisaillement | 2.7574e+010 N/m^2
Masse Volumique | 2778.1 kg/m^3
Limite de traction | 1.8613e+008 N/m^2
Limite de compression | 0 N/m^2
Limite d'élasticité | 7.5829e+007 N/m^2
Coefficient de dilatation thermique | 2.34e-005 /Kelvin
Conductivité thermique | 142.02 W/(m.K)
Chaleur spécifique | 791.25 J/(kg.K)