# Analyse statique de 43

###

1. Introduction
2. Information sur les Fichiers
3. Matériaux
4. Actions Extérieures
5. Propriété d'étude
6. Contraintes
7. Annexe

## 1. Introduction

Résumez l'analyse de 43

## 2. Information sur les Fichiers

##

Nom du modèle: | 43
Emplacement du modèle: | U:\dessins meca mw\biellette_femelle\
Emplacement des résultats: | U:\dessins meca mw\biellette_femelle\
Nom de l'étude: | essai

## 3. Matériaux

No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | Volume
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Pièce 1 | AlCu4Mg1 (2024) | 0.101774 kg | 3.66345e-005 m^3

## 4. Actions Extérieures

Déplacements imposés
Déplacement imposé:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) Fixe.
Description: |
Déplacement imposé:2 <Pièce 1> | sur 2 face(s) Face glissante selon la géométrie de référence
Description: |

##

Chargements
Chargement:1 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force 3000 N le long du plan Dir 1 avec une distribution uniforme
Description: |

## 5. Propriété d'étude

##

Informations sur le Maillage
Type de maillage: | Maillage Volumique
Mailleur utilisé: | Standard
Transition Automatique: | Désactivé
Inclure les Contrôles: | Activé
Maillage lissé: | Activé
Vérif. Du Jacobien: | 4 Points
Taille d'Elément: | 0.0026579 m
Tolérance: | 0.00013289 m
Qualité: | Moyenne
Nombre d'éléments: | 12812
Nombre de noeuds: | 2960

##

Informations sur le Solveur
Type de solveur: | FFEPlus

## 6. Contraintes

Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tracé-1 | SX: Contrainte Normale (X-dir.) |
-34.8715 MPa
Noeud: 148
(-0.0694567 m,
-0.0022961 m,
-0.025 m)
14.233 MPa
Noeud: 181
(-0.0772961 m,
0.00554328 m,
0 m)

43-essai-Contraintes-Tracé-1
JPEG
VIEW |

## 7. Annexe

##

Nom du matériau: | AlCu4Mg1 (2024)
Description: |
Source Matériau: | Fichiers de bibliothèque
Nom de la bibliothèque de matériaux: | coswkmat.lib
Type de modèle de matériau: | Linéaire élastique isotropique

##

Nom de propriété | Valeur
--- | ---
Module d'élasticité | 7.3072e+010 N/m^2
Poisson's ratio | 0.33
Module de cisaillement | 2.7574e+010 N/m^2
Masse Volumique | 2778.1 kg/m^3
Limite de traction | 1.8613e+008 N/m^2
Limite de compression | 0 N/m^2
Limite d'élasticité | 7.5829e+007 N/m^2
Coefficient de dilatation thermique | 2.34e-005 /Kelvin
Conductivité thermique | 142.02 W/(m.K)
Chaleur spécifique | 791.25 J/(kg.K)