Static Report Data File:
Rapport d'Analyse
Analyse statique de 41-2
Rapport d'Analyse
1



Résumez l'analyse de 41-2
41-2
U:\dessins meca mw\support_galet_d\
U:\dessins meca mw\support_galet_d\
U:\dessins meca mw\support_galet_d\
41-2-essai.htm
essai
1
Pièce 1
Acier allié
Acier
0
coswkmat.lib
1
0
10
EX
N/m^2
Module d'élasticité
2.0681e+011
NUXY
NA
Poisson's ratio
0.28
GXY
N/m^2
Module de cisaillement
8.2723e+010
DENS
kg/m^3
Masse Volumique
7800.1
SIGXT
N/m^2
Limite de traction
7.2383e+008
SIGXC
N/m^2
Limite de compression
0
SIGYLD
N/m^2
Limite d'élasticité
6.2042e+008
ALPX
/Kelvin
Coefficient de dilatation thermique 
1.332e-005
KX
W/(m.K)
Conductivité thermique
50.079
C
J/(kg.K)
Chaleur spécifique
455.24
0
0.000121992
0.951549
0
-1
1
Déplacement imposé:1
Pièce 1
0
1
2
0
0
0
1
0

0
0
2
Chargement:1
Pièce 1
0
0
1
0
1
0
0
2
0
-500
1400
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

0
Chargement:2
Pièce 1
0
0
1
0
1
0
0
2
0
-7276
-1092
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
4
Tracé-1
SX:     Contrainte Normale (X-dir.)
Stress
-199.051
45.3181
1
155
926
0.0301052
0.00771848
0.0049
0.0329366
0.025
0.0201
2
41-2-essai-Contraintes-Tracé-1
1
0
Tracé-3
ESTRN :   Déformation Equivalente
Strain
4.21962e-007
0.000911918
0
11649
9946
-0.177705
0.012311
0.00749908
0.0324256
0.00681546
0.021325
2
41-2-essai-Déformations-Tracé-3
1
2
Tracé-2
URES:   Déplacement résultant
Displacement
0
0.000319288
1
41
295
-0.163433
0.0215
0.0025
0.0986581
0.00889417
0.0049
2
41-2-essai-Déplacements-Tracé-2
1
41-2-essai-Déformées-Tracé-4
88.5123
0
Maillage Volumique
Standard
Désactivé
Activé
Activé
4 Points 
0.0037208
0.00018604
0
15422
3807
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
273
0
0

0
0.05
0
0
