Static Report Data File:
Rapport d'Analyse
Analyse statique de 43
Rapport d'Analyse
1



Résumez l'analyse de 43
43
U:\dessins meca mw\biellette_femelle\
U:\dessins meca mw\biellette_femelle\
U:\dessins meca mw\biellette_femelle\
43-essai.htm
essai
1
Pièce 1
AlCu4Mg1 (2024)
Alliage d'aluminium
0
coswkmat.lib
1
0
10
EX
N/m^2
Module d'élasticité
7.3072e+010
NUXY
NA
Poisson's ratio
0.33
GXY
N/m^2
Module de cisaillement
2.7574e+010
DENS
kg/m^3
Masse Volumique
2778.1
SIGXT
N/m^2
Limite de traction
1.8613e+008
SIGXC
N/m^2
Limite de compression
0
SIGYLD
N/m^2
Limite d'élasticité
7.5829e+007
ALPX
/Kelvin
Coefficient de dilatation thermique 
2.34e-005
KX
W/(m.K)
Conductivité thermique
142.02
C
J/(kg.K)
Chaleur spécifique
791.25
0
3.66345e-005
0.101774
0
-1
2
Déplacement imposé:1
Pièce 1
0
1
2
0
0
0
1
0

0
Déplacement imposé:2
Pièce 1
3
1
2
0
0
0
2
0

0
0
1
Chargement:1
Pièce 1
0
0
1
0
3000
0
0
2
0
3000
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
4
Tracé-1
SX:     Contrainte Normale (X-dir.)
Stress
-34.8715
14.233
1
148
181
-0.0694567
-0.0022961
-0.025
-0.0772961
0.00554328
0
2
43-essai-Contraintes-Tracé-1
1
0
Tracé-3
ESTRN :   Déformation Equivalente
Strain
3.66809e-006
0.000400235
0
2091
5463
0.00547981
-0.0014315
-0.011518
-0.0687138
-0.00254172
-0.0243833
2
43-essai-Déformations-Tracé-3
1
2
Tracé-2
URES:   Déplacement résultant
Displacement
0
1.24379e-005
1
93
1497
-0.0055
-0.00709458
-0.00255
-0.0727039
0.00554328
0
2
43-essai-Déplacements-Tracé-2
1
43-essai-Déformées-Tracé-4
760.401
0
Maillage Volumique
Standard
Désactivé
Activé
Activé
4 Points 
0.0026579
0.00013289
0
12812
2960
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
273
0
0

0
0.05
0
0
