**Préparation matérielle par le centre d'examen**

**Coût Matière d'œuvre par candidat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **NB** | **LARGEUR** | **EPAISSEUR** | **Long/Surf** | **PRIX** |
|  |  | **mm** | **mm** | **Ml/m²** | **€** |
| Bois ossature | 8 x 5.10 | 120 | 45 | 40.80 ml | 55.08 |
| Bois ossature | 2 x 5.10 | 220 | 45 | 10.20 ml | 25.24 |
| Pannes | 1x2.00 | 220 | 75 | 2.00 ml | 10.05 |
| Chevrons | 2 x 4.50 | 100 | 45 | 9 ml | 15.05 |
| Contrelatte | 12x2.00 | 45 | 22 | 22 ml | 12.25 |
| Voile travaillant OSB | 2 panneaux | 1196x2800 | 9 | 6.70m² | 30.00 |
| **Matériaux barrière** |  |  |  |  |  |
| Pare insectes |  | 45 | 25 | 3.7 ml | 2.00 |
| Pare pluie |  | 4 x 2.1 | 200µ | 8.40 m² | 15.60 |
| Feutre bitumineux |  | 3.7x0.2 | 2 | 3.7 ml | 8.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | 173 € |

**QUINCAILLERIES :**

Agrafes et clous

Vis de 6 x 90.

Vis de 6 x 160

Etrier âme intérieure pour panne 75 x 220