##### MATERIEL A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

Mètre à ruban de 3.00 m, crayons, craie industrielle

Equerre de 300 mm

Fausse équerre

Niveau

Marteau de charpentier

Ebauchoir ou ciseaux à bois

Rabot

Scie égoïne

1 Perceuse - visseuse

1 Scie circulaire portative (de 50 mm de coupe maxi.)

Caisse à outils du charpentier - Constructeur bois

2 Serre-joints de 0,50 m

Tenue de travail et chaussures de sécurité obligatoires

Le matériel électrique doit être en état et conforme aux normes en vigueur.