|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHE D’EVALUATION Candidat N°** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | |  | |
| **Evaluation** | **Exigences** | **Critères d’évaluation** | **Barème** |
|  |  |  |  |
| **Après le tracé de l’épure** | **PREPARATION** |  |  |
| Epure, organisation du poste de travail | Une précision à ± 1mm, une qualité du tracé propre et lisible | /10 |
| Cotes de fabrication des murs | Des longueurs, largeurs, diagonales ± 2mm | /10 |
| Répartition des montants et traverses | Une précision à ± 1mm sur les parallèles et répartitions | /10 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pendant la préfabrication** | **PREFABRICATION** |  |  |
| Respect des liaisons entre les montants et traverses | Une position des éléments correcte et un nombre de pointes minimum par montant | /15 |
| Respect des liaisons entre les panneaux OSB et les montants, traverses/lisses | Une position des joints et une répartition des pointes conformes au D.T.U. | /15 |
| Usinage des éléments droits et cintrés | Une qualité d’usinage correcte et le respect des consignes de sécurité | /20 |
|  |  |  |  |
| **Pendant et après le montage** | **LEVAGE - MONTAGE** |  |  |
| Mise en œuvre des produits d’étanchéité | Respect de la norme pour les pare-pluie, feutre bitumineux, produit de jointoiement, etc.. | /10 |
| Lever, poser, fixer les murs | Pertinence des moyens de mise en œuvre, stabilité de l’ouvrage, respect des consignes de sécurité | /15 |
| Lever, poser, fixer les pannes et chevrons | Pertinence des moyens de mise en œuvre, stabilité de l’ouvrage, respect des consignes de sécurité | /15 |
| Correspondance avec les cotes du plan et/ou épure | Une précision à ± 2mm sur les murs, Longueur, largeur, diagonales, aplomb, niveau, alignement, jeu | /30 |
| Conformité globale du produit fini | Suivant un contrôle dimensionnel et esthétique de l’ouvrage | /10 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Total des points :** | **/160** |
|  |  | **Note :** | **/20** |