**Sous épreuve U42**

**Vérification des performances mécaniques et électriques d’un système pluritechnologique.**

**DOSSIER REPONSES**

**FERMEUSE DE BOITES DE GLACES**

**Ce dossier comprend les documents DR1 à DR15**

Temps conseillé : lecture du sujet : 10 min

Partie A : 30 min

Partie B : 60 min

Partie C : 30 min

Partie D : 30 min

Partie E : 20 min

**Sommaire**

|  |
| --- |
| **Partie A : Vérification du rayon de la roue fermeuse** |

***DR2 : Présentation de la roue fermeuse***

***DR3, DR4 : Cinématique vérification du rayon de la roue fermeuse.***

|  |
| --- |
| **Partie B : Etude du système de rattrapage de jeu** |

***DR5 : Présentation du système de rattrapage de jeu***

***DR6 à DR8 : Dimensionnement du ressort en statique***

***DR8, DR9 : Dimensionnement du motoréducteur***

|  |
| --- |
| **Partie C : Vérification du vérin de relevage du tapis de maintien** |

***DR9 : Présentation du vérin de relevage***

***DR10, DR11 : dynamique – effort développé par un vérin***

|  |
| --- |
| **Partie D : Reconditionnement moteur d’entraînement convoyeur principal** |

***DR12, DR13 : Questions sur le moteur et le variateur***

|  |
| --- |
| **Partie E : Sécurité des personnes contre les risques électriques** |

***DR14, DR15 : Régime de Neutre, sécurité des personnes***

**Partie A- Vérification du rayon de la roue fermeuse**

*Documents techniques à consulter : DT7 et DT8*

Fig.1


Boite

Rabat frontal

Couvercle

Rabat 2

Rabat 1



Lors du processus de fermeture des boites de glace (fig.1), le rabat 1, le couvercle et le rabat frontal sont pliés dans le sens du déplacement en passant sous des glissières solidaires du bâti. Le rabat 2 doit être rabattu vers l’intérieur de la boite avant de passer sous la glissière permettant de plier le rabat 1(fig.2). On utilise pour cela la roue fermeuse.

Le but de cette étude est de vérifier que la roue fermeuse plie correctement le rabat 2 vers l’intérieur de la boite.

**Sens de déplacement**

Sens de rotation de la roue fermeuse

Glissière solidaire du bâti

Roue fermeuse

Convoyeur à taquets


Pas = 382mm

A

Fig.2

Rabat2

O



Pour que la fermeture se fasse correctement, il faut que :

║VA∈Roue fermeuse/Bâti║ ≥ 2║VBoite/Bâti║

Données :

Pas entre 2 taquets : 382mm

Cadence de production maximale : 150 boites/minute

Rayon [OA] de la roue fermeuse : 149mm

**Question A-1**

Reporter dans le schéma ci-dessous les données (rayon, diamètre, nombre de dents, pas) qui permettront de calculer les vitesses dans la chaîne de transmission.

**M2**

**M1**

Pignon3 : ZPignon3 =

Roue3 : ZRoue3 =

Pignon4 : ZPignon4 =

Vis3 : ZVis3 =

Vis1 :

ZVis1 =

Convoyeur à taquets : pas =

Poulie3 :

∅Poulie3 =

Poulie2 :


ZPoulie2 =

Poulie1 :

ZPoulie1 =

Roue R1 : ZRoue1=

Roue fermeuse : R[OA]=



Pignon 1 :

ZPignon1= 25

Pignon 2 :

ZPignon2= 25

**Question A-2**

Calculer ║**VBoite/Bâti**║, la norme maximale de la vitesse de déplacement d’une boite sur le convoyeur à taquets en m.s-1 pour la cadence maximale de production.

**Question A-3**

Calculer **ωPoulie3** (en rad.s-1) la fréquence de rotation maximale de la poulie 3. Quel que soit le résultat trouvé à la question A-2, on prendra ║**VBoite/Bâti**║=0,96 m.s-1.

**Question A-4**

Calculer les rapports de réduction et déduire **ωPignon4** (en rad.s-1) la fréquence de rotation maximale du sous-ensemble cinématique {Roue fermeuse ; Pignon4}.

Sachant que : **ωPoulie2 = ωPoulie 3**










Déduire la vitesse angulaire **ωPignon4**

**Question A-5**


Calculer ║**VA∈Roue fermeuse/Bâti**║ et conclure quant à la dimension du rayon de la roue fermeuse.

**Partie B- Etude du système de rattrapage de jeu – dimensionnement du ressort** **et du moteur**

Présentation



Il a été constaté un défaut récurrent lors de la phase de fermeture des boites : il s’agit d’un décalage angulaire α autour de l’axe entre la boite et son couvercle (voir fig.3). Ce décalage est engendré par des frottements en fin de processus, lors du passage de la boite sous le tapis de maintien qui exerce des efforts presseurs sur cette dernière afin de maintenir les collages.



Boite fermée avec défaut

(face avant)

Fig. 3



y

α


Boite fermée

avec défaut

(face arrière)

y

α



Boite fermée sans défaut

(face avant)

Rabat frontal plié

Pour remédier à ce problème, il a été implanté un système de rattrapage de jeu sur la fermeuse de boites (fig.4). Le rabat frontal (non plié) est guidé par un entonnoir, pour être positionné entre une roue motorisée et un galet presseur. La roue engendre un effort dans le sens du déplacement () sur le couvercle générant un glissement entre ce dernier et la boite. Un décalage d’angle (-α) intervient alors autour de l’axe . Lors du passage de la boite sous le tapis de maintien, les frottements compensent ce décalage angulaire.



Présentation système de rattrapage de jeu

Z

X

Y

-α

y

Boite avant

rattrapage de jeu

Boite après

rattrapage de jeu

**Sens de déplacement**

Fig.4

Motoréducteur

Transmission poulie-courroie



Entonnoir

Galet presseur

Roue motorisée

Rabat frontal non plié

**B-1 Dimensionnement du ressort**



*Documents techniques à consulter : DT9, DT10 et DT11*

Afin de pouvoir générer l’effort exercé par la roue motorisée sur le rabat frontal, on vient pousser ce dernier contre la roue motorisée grâce au galet presseur en liaison pivot de centre A et d’axe avec le levier. Cet effort de poussée est fourni au galet grâce à un ressort hélicoïdal en contact en B avec le levier. Le levier est en liaison pivot de centre O et d'axe avec le bâti. La variation de l’effort exercé par le ressort grâce à la poignée de réglage fait varier α. Le but de cette étude est de vérifier le dimensionnement du ressort hélicoïdal.



Données :

**Fcouv**: force exercée par le couvercle sur le galet dont l’intensité varie entre 0 et 50N, de direction (frottements négligés)



**FrMAX** : la force exercée par le ressort sur le levier, de direction



Hypothèses :

Les frottements dans la liaison pivot entre le bâti et le levier sont négligés.

L’étude se fait dans le plan de symétrie du mécanisme.



**Question B-1-1**

On isole l'ensemble {levier; galet presseur}

Tracer sur le schéma ci-dessous **Fcouv** pour sa valeur maximale à l’échelle 1mm 🡪 2N.

Tracer (sans échelle) **FrMAX**.

X

Y

Levier

O

B

A

44

116

Bâti

Axe du ressort

Couvercle

Galet presseur

Roue motorisée

**Question B-1-2**

En appliquant le PFS à l'ensemble {levier; galet presseur}, calculer **FrMAX**.

**Question B-1-3**

Quel que soit le résultat trouvé à la question précédente, on prendra **FrMAX** = 130N, **l’effort maximum à ne pas dépasser**. Justifier une série de ressorts convenant à cet effort maximum à partir du DT11 (Une série de ressorts signifie des ressorts ayant la même charge admissible P1).

**Question B-1-4**

A partir du plan DT10, calculer **L0MAX** la longueur à vide maximale admissible du ressort, lorsque l’appui inférieur est en contact avec le bâti.

**Question B-1-5**

Il a été implanté le ressort CD2246. Justifier le choix de ce ressort.


**B.2- Dimensionnement du moteur**

Poulie 4

*Documents techniques à consulter : DT2 et DT7*

**Question B.2.1-**

Poulie 5



Poulies 4 et 5 identiques

Roue de rattrapage de jeu

(diamètre 100mm)

Motoréducteur

**382 mm**

Sens du déplacement

**CONVOYEUR**

Sachant que les cadences souhaitées peuvent varier de 30 boîtes par minute minimum à 150 boîtes/min maximum, calculer **Vmin\_convoyeur**et **Vmax\_convoyeur.**

|  |
| --- |
|  |

**Question B.2.2-**

Afin de rattraper le décalage du couvercle, on veut que la vitesse à la périphérie de la roue de rattrapage de jeu soit égale à 2 fois la vitesse du convoyeur, calculer **Vmax périphérie**.

|  |
| --- |
|  |

**Question B.2.3-**

La roue de rattrapage de jeu après le motoréducteur a un diamètre de 100mm, calculer sa fréquence de rotation **Nmax**.

|  |
| --- |
|  |

**Question B.2.4-**

A l’aide de la documentation MINIMOTOR (DT2), choisir le moteur adéquat avec une puissance utile de 80W alimenté sous 400V triphasé. Justifier.

|  |
| --- |
|  |

**Partie C- Vérification du vérin de relevage du tapis de maintien**

*Document technique à consulter : DT12 et DT13*

Présentation :

Lors d’un bourrage dans la fermeuse de boite, il est nécessaire de relever le tapis de maintien pour ne pas abimer les boites.

A cet effet, ce tapis a été monté sur une glissière linéaire à billes et un vérin pneumatique permet de relever automatiquement le tapis de maintien.

Le but de cette étude est de vérifier le dimensionnement du vérin de relevage.

Le bureau d’étude a modélisé le problème comme l’indique le schéma ci-dessous :

Données :

0

1

A

B

G

FV

P1

25

150

200

500


500

x

y

z

MA,0/1



0 : Bâti.

1 : Sous-ensemble tapis de maintien.

Le vérin exerce un effort vertical (suivant ) au point B sur *1*.



Le poids du sous-ensemble tapis de maintien *1* est appliqué en G.



La masse du sous-ensemble 1 est m1=100kg.

La liaison glissière d’axe ( entre *0* et *1* est considérée comme parfaite.



modélise l’action mécanique exercée en A par *0* sur *1* dans la liaison glissière.

Pression dans le vérin : 0,7 MPa.

Hypothèses :

Accélération de la pesanteur g = 10 m.s-2.

Les frottements dans la liaison glissière sont négligés.

**Question C-1**

On donne le graphe des vitesses de la tige du vérin en fonction du temps. Calculer son accélération pour chaque phase.

V(t)

t (s)

0,5 m.s-1

0,075

0,125

0,285

1

2

3

**Question C-2**

On se place dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire durant la phase d’accélération du vérin. Pour cette question on prendra aG=6,7m.s-2 (accélération de 1 au point G) quel que soit le résultat trouvé à la question précédente. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au sous-ensemble tapis de maintien : écrire l’équation de la résultante dynamique en projection sur et en déduire **FV** l’effort exercé par le vérin.



**Question C-3**

On utilise un vérin Festo (Voir DT12 et DT13) dont la désignation est DNC-63-125-PPV-A. Calculer **FTH** la force théorique développée par le vérin.

**Question C-4**

Le taux de charge du vérin Tc= FV / FTH. Pour une durée de vie optimale du vérin, on doit avoir Tc ∈ [0,6 ; 0,8]. Calculer le taux de charge et conclure sur le dimensionnement du vérin.

**Partie D- Reconditionnement Moteur Entraînement du Convoyeur Principal**

*Documents techniques à consulter : DT3, 4, 5 et DT6*

Dans le cadre de la rénovation de la Fermeuse de boîtes, l’entreprise a décidé de changer aussi le moteur du convoyeur principal.

**Question D.1-**

En fonction de la plaque signalétique du nouveau moteur représentée ci-dessous et du schéma de puissance(DT6), retrouver la puissance nominale du moteur **Pu**.

**SEW USOCOME** MOTEUR AS 3 PHASES

N°080883 Hz

50

Cl

E

75

Δt

**Amp**

**Amp**

**TPM**

**Cos φ**

**η**

**8,2**

**4,7**

**1410**

**0,9**

**0,75**

**230V**

**400V**

|  |
| --- |
|  |

**Question D.2-**

Quel est le nombre de paires de pôles de ce moteur ? Justifier.

|  |
| --- |
|  |

**Question D.3-**

Sachant que l’alimentation se fait par le réseau 3  400V, compléter la plaque à bornes dans le cas d’un démarrage direct. Justifier le couplage.

|  |
| --- |
| W1  V1  U1  W2  V2  U2 |

**Question D.4-**

Afin de pouvoir varier les cadences de production et donc la vitesse du convoyeur principal, un variateur de fréquence vient commander ce moteur.

Choisir la gamme des références du variateur de vitesse(DT3) à installer en fonction des caractéristiques du moteur (Plaque signalétique et DT6) et du réseau. Justifier.

|  |
| --- |
|  |

**Question D.5-**

Que vaut la tension de sortie du variateur ? Est-elle compatible avec le couplage effectué précédemment? Justifier.

|  |
| --- |
|  |

**Question D.6-**

Est-il nécessaire d’installer un relais thermique pour la protection du moteur ? Justifier(DT3, 4 et 5).

|  |
| --- |
|  |

**Question D.7-**

Remplir le tableau suivant correspondant à certains paramètres du variateur en tenant compte des caractéristiques du moteur. (DT5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paramètres** | **Signification** | **Valeur** |
| 102 |  |  |
| 103 |  |  |
| 104 |  |  |
| 105 |  |  |
| 106 |  |  |

**Partie E- Sécurité des personnes contre les risques électriques**

*Document technique à consulter : DT6*

**Question E.1-**

D’après le schéma de puissance DT 6 de la Fermeuse, donner le schéma des liaisons à la terre (régime de Neutre) et la signification des lettres.

|  |
| --- |
|  |

**Question E.2-**

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime de Neutre ?

|  |
| --- |
|  |

*Un défaut d’isolement Rd=50Ω se produit sur l’alimentation de l’API 230V/24V entre la phase et la Masse conformément au schéma ci-dessous :*

10Ω

N

L1

Prise 230 V

1

2

Ra

2 A

Q5

2A

Q6

ALIM API 230/24V

Phase

230V

Neutre

Résistance de défaut 50Ω

Masse

**Question E.3-**

Représenter le schéma équivalent de la boucle de défaut en insérant :**Ph**, **N**, **Rd**, **Ra,** **Rn** et **Z**.

|  |
| --- |
|  |

**Question E.4-**

Calculer la valeur du courant de défaut **Id** parcourant cette boucle.

|  |
| --- |
|  |

**Question E.5-**

Calculer le potentiel de la masse (Tension de contact) **Vm**. Y-a-t-il danger pour les personnes sachant que c’est un local sec ?

|  |
| --- |
|  |

**Question E.6-**

Que faut-il faire avant qu’un deuxième défaut apparaisse ?

|  |
| --- |
|  |

**Question E.7-**

Quel est le risque si un deuxième défaut apparaît avant que le premier n’ait été éliminé ?

|  |
| --- |
|  |