



**Montage / Démontage Ball Lock**


Les éléments Ball Lock, se montent rapidement et manuellement. Lorsque la bille se positionne dans l’orifice de la matrice, les deux éléments sont assemblés. Pour les démonter rapidement il faut utiliser le pousse bille et déplacer la bille en comprimant le ressort. La matrice peut alors être retirée sans effort.

L’avantage est que ces changements rapides se font avec les outillages montés sur la presse ouvert

**DOCUMENT E1**



**DOCUMENT E2**



**32**

**32**

**32**

**32**

**32**

**32**

