

**DT6 (2/2)**

**MONTAGE D’USINAGE Phase 10**

**Pièce non bridée**

Maintien temporaire de la pièce avant le bridage par deux mécanismes à ressort