


**Figure 1 :**Levier réalisé en tôle découpée et pliée.



**Figure 2 :**Levier usiné. Matériau : Acier 35 Cr Mo 4 ; Re = 770 MPa





**Figure 3 :**

**DT9**

**95**

**A**

**A**

y

x

**(750 N)**