Q1-1 : Principe de montage :

*L’assemblage sur la boîte s’effectue de la manière suivante :*

*Appui plan sur la surface repérée 1 sur le document DT4-2*

*Linéaire annulaire (centrage court) sur la surface repérée 2 sur le document DT4-2*

*Le maintien en position s’effectue par les deux vis CHC dans les trous bruts B3 et B4. (Elimination du 6ème DDL)*

Rôle du joint torique :

*Le joint torique permet d’éliminer les fuites entre la surface 2 et l’alésage dans la boîte (jeu d’assemblage).*

DR1_Dessin.TIFSurfaces participant à ce montage :

1

2

**DR1**