|  |  |
| --- | --- |
| **N° de Phases** | **PHASES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **100** | **FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE**  **101. Pointage / perçage / Alésage/lamage des 4 trous 1 à 4 pour les douilles lisses**  **102. Pointage**   * **des 4 trous 5 à 8 d’éjecteur de remise à zéro** * **des 4 trous 9 à12 pour le passage de vis** * **des 16 trous 13 à 28 pour les éjecteurs « produits »** * **des 2 trous 29-30 pour les éjecteurs « déchet »** * **du trou 31 pour l’éjecteur « carotte »** * **des 4 trous 32 à 35 pour les séparateurs de refroidissement**   **103. Perçage des 4 trous 5 à 8 pour les éjecteurs de remise à zéro**  **104. Perçage des 4 trous 9 à12 pour le passage de vis**  **105. Perçage des 16 trous 13 à 28 pour les éjecteurs de « produit »**  **106. Perçage des 2 trous 29-30 pour les éjecteurs « déchet »**  **107. Perçage du trou 31 pour l’éjecteur « carotte »**  **108. Perçage/taraudage 32 à 35 des 4 trous pour les séparateurs de refroidissement** |
| **200** | **FRAISAGE COMMANDE NUMERIQUE**  **201. Fraisage ébauche / finition des 4 poches rectangulaires**  **202. Pointage**   * **des 4 trous 36 à 39 de passage du fil pour électro érosion** * **des 4 fois 2 trous 40-41 de fixation des broches**   **203. Perçage des 4 trous 36 à 39 de passage du fil pour électro érosion**  **204. Perçage/taraudage des 4 fois 2 trous 40-41 de fixation des broches** |
| **300** | **ELECTRO EROSION A FIL**  **301. Découpe des 4 formes rectangulaires** |
| **400** | **CONTROLE**  **401. Contrôle dimensionnelle des 4 découpes rectangulaires** |
| **500** | **FRAISAGE CONVENTIONNEL**  **501. Pointage /perçage borgne des 2 trous de canaux de refroidissement sur A** |
| **600** | **FRAISAGE CONVENTIONNEL**  **601. Pointage /perçage borgne du trou C de canal de refroidissement sur B** |
| **700** | **FRAISAGE CONVENTIONNEL**  **701. Pointage /contre perçage débouchant des 2 trous de canaux de refroidissement sur 2** |
| **800** | **FRAISAGE CONVENTIONNEL**  **801. Pointage /contre perçage débouchant du trou de canal de refroidissement sur 3** |
| **900** | **PERCAGE/AJUSTAGE/ASSEMBLAGE**  **901. Contre perçage/taraudage des 6 trous de canaux de refroidissement**  **902. Montage des bouchons et raccords de refroidissement**  **903. Assemblage avec la plaque porte empreintes inferieure et empreintes rapportées**  **904. Assemblage avec la batterie d’éjection, les tasseaux, la semelle.** |

**DT14**