**Baccalauréat Professionnel**

**« Maintenance des Équipements Industriels »**

**ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique**

**Sous-épreuve E11 (unité 11) :**

**Analyse et exploitation de données techniques**

**SESSION 2017**

**CORRIGÉ**

**DOSSIER QUESTIONS-REPONSES**


Afin de valider le nouveau système d’éjection par rapport au nouveau cahier des charges, on vous demande :

🢥 de réaliser l’analyse fonctionnelle du système d'éjection et de préparer le montage du nouveau pantographe (Problématique 1),

et de choisir les deux nouveaux effecteurs :

⇨ de choisir le nouveau vérin d’éjection, permettant d’animer le pantographe (Problématique 2),

🢥 de déterminer le motoréducteur qui permettra de modifier la vitesse du convoyeur principal (Problématique 3).



**PROBLEMATIQUE 1**

Analyse fonctionnelle du système d'éjection et préparation du montage du nouveau pantographe

**PROBLEMATIQUE 3**

Changement de cadence

**PROBLEMATIQUE 2**

Choix du nouveau vérin d’éjection

**PROBLEMATIQUE 1 : Analyse fonctionnelle du système d'éjection et préparation du montage du nouveau pantographe**

Afin d’anticiper un futur changement de la production utilisant des bouteilles de plus petit diamètre, il faut étudier le système de pantographe. Vous devez donc analyser un certain nombre d’éléments afin d’en valider le choix.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | **Analyse fonctionnelle du système d'éjection** | DTR 2/14 - DTR 4/14  DTR 13/14 – DTR 14/14 | Temps conseillé :  15 min | Barème / 24 |

**Q1.1 :** Compléter le tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| FONCTIONS DE SERVICE | SOUS SYSTEMES ASSOCIES |
| Regrouper les bouteilles par lots pour le conditionnement | ***Encaisseuse*** |
| ***Nettoyer les bouteilles vides*** | Laveuse |
| Vérifier la conformité des bouteilles | ***Mireuse*** |
| Alimenter la chaine d’embouteillage en bouteilles vides | ***Chargeur*** |

**Q1.2 :** Indiquer la Fonction globale du système d'éjection :

Fonction globale 🢥 ***Orienter les bouteilles***

**Q1.3 :** Indiquer lamatière d’œuvre entrante (M.O.E.) et la matière d’œuvre sortante (M.O.S.) du système d'éjection :

M.O.E. 🢥 ***Bouteilles arrivant de la mireuse***

M.O.S. 🢥 ***Bouteilles vers l’étiqueteuse ou Bouteilles vers le convoyeur à palettes***

**Q1.4 :** Quelle(s) énergie(s) est(sont) utilisée(s) par le système d'éjection ? Entourez la(les) bonne(s) réponse(s).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Humaine |  | Mécanique |  | Electrique |  | Pneumatique |  | Hydraulique |

**Q1.5 :** Quelles sont les caractéristiques de l’énergie électrique utilisable ? Entourez la (les) bonne(s) réponse(s).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension (V) | | | |  | | Fréquence (Hz) | | |
| 120 | 220 | 230 | 400 |  | 40 | | 50 | 60 |

**Q1.6 :** Compléter ci-dessous les repères des pièces des classes d’équivalences E1, E2 et E3, d’après le schéma cinématique de la figure 1 ci-dessous :

*Remarques :*

* *certaines pièces existent en plusieurs exemplaires et se retrouvent dans des classes d'équivalences différentes → préciser les quantités entre parenthèses. Exemple :* 20(x2)
* *exclure les roulements 15 et les pièces repères 21 à 29*

Bâti {E1} = {1 ; 4a; **5** ; **7**; ***13***; ***14(x2)***; ***16(x4)***}

Corps vérin {E2} = {2a (corps vérin) ; ***3(x2) ; 4b***}

Tige vérin {E3} = {2b (tige vérin) ; ***6a***}

Bielle parallèle {E4} = {8(x2) ; 17(x4) ; 18(x2) ; 19(x1) ; 30(x2) ; 31(x1)}

Bielle guidage {E5} = {6b ; 9 ; 10 ; 17(x2) ; 18(x2) ; 19(x2) ; 20(x2) ; 30(x4) ; 31(x1)}

Barre poussée {E6} = {11 ; 12}

E1

***E6***

***E5***


***E4***

L1

E2

E3

L2



Liaisons identiques

Liaisons identiques

**Figure 1**

**Q1.7 :** Sur le schéma cinématique ci-contre,

reporter les classes d’équivalences :

E4, E5 et E6.

**Q1.8 :** Compléter le tableau concernant la liaison L1 de la figure 1 (DQR 5/20).

*Remarque : Pour déterminer le(s) mouvement(s) possible(s), entourer la(ou les) bonne(s) réponse(s).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIAISON | SOUS-ENSEMBLES LIES | NOM DE LA LIAISON | SYMBOLES DE LA LIAISON (2 vues planes) | | MOUVEMENTS POSSIBLES | |
| L1 | E***1*** + E***4*** | ***Liaison pivot*** |  |  | Tx | Rx |
| Ty | Ry |
| Tz | Rz |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | **Analyse technologique de la liaison L1** | DTR 5/14 - DTR 6/14  DTR 7/14 - DTR 13/14 DTR 14/14 | Temps conseillé :  15 min | Barème / 13 |



**Q2.1 :** Compléter le tableau concernant les deux roulements participant à la solution technologique retenue pour la liaison L1 de la figure 1 (DQR 5/20) :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIAISON | REPERE DES ELEMENTS | DESIGNATION | REFERENCE | DIMENSIONS (mm) | | |
| Ø intérieur | Ø extérieur | largeur |
| L1 | 15 | ***Roulement BC 10 x 26 x 8*** | ***6000 – 2RS*** | ***10*** | ***26*** | ***8*** |

**Q2.2 :** La figure 3 ci-dessous représente « symboliquement » la liaison L1 de la figure 2.

Compléter cette figure 3 en représentant par des traits forts les arrêts en translation (ou arrêts axiaux) des deux roulements (suivre l’exemple donné) :

**Q2.3 :** Quel est le type de montage ? Cocher 🗹 la bonne réponse.



Jeu

Liaison L1

Ø ?

Illustration logiciel « Pyvot »

Exemple du report d’un arrêt en translation

**Figure 2**

**Figure 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montage A |  | ***X*** | Montage B |  |  |  | Montage C |

**Q2.4 :** Comment sont montées les bagues intérieures de ces deux roulements 15 sur l’arbre 14 ? Cocher 🗹 la bonne réponse.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***X*** | SERREES |  |  |  | AVEC JEU |

**Q2.5 :** Sachant que l’on se trouve dans des conditions de charge normale, proposer un ajustement pour l'axe recevant la bague intérieure (Ø ?) des deux roulements :

|  |  |
| --- | --- |
| AJUSTEMENT PROPOSE | ***Ø 10 k5 ou Ø 10 k6*** |

**Q2.6 :** Par quel procédé pourrait-on monter ces deux roulements ? Cocher 🗹 la bonne réponse.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***X*** | Par douille de frappe et maillet |  | **X** | Par dilatation |  |  | A la main |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | **Analyse technologique de la liaison L2** | DTR 7/14 - DTR 8/14  DTR 13/14 - DTR 14/14 | Temps conseillé :  20 min | Barème / 16 |

**Q3.1 :** Reporter les dimensions du coussinet 30 dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIAISON | REPERE DE L’ELEMENT | DIMENSIONS (mm) | | |
| Ø intérieur | Ø extérieur | longueur |
| L2 | 30 | ***Ø 10*** | ***Ø 14*** | ***14*** |

**Q3.2 :** Indiquer l’ajustement permettant de positionner le coussinet 30 dans le galet de centrage 17 :

|  |  |
| --- | --- |
| AJUSTEMENT | Ø ***14 H7 / p6*** |

**Q3.3 :** Compléter le tableau permettant de déterminer les valeurs de l’ajustement entre le coussinet 30 et le galet de centrage 17 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ALESAGE : ∅14 ***H7*** | arbre : ∅14 ***p6*** |
| Cote (mm) | ***14*** | ***14*** |
| Ecart supérieur (mm) | ***+ 0,018*** | ***+ 0,029*** |
| Ecart Inférieur (mm) | ***0*** | ***+ 0,018*** |
| IT (mm) | ***0,018*** | ***0,011*** |
| Cote Maxi. (mm) | ALESAGE maxi = ***14,018*** | arbre maxi = ***14,029*** |
| Cote mini (mm) | ALESAGE mini = ***14*** | arbre mini = ***14,018*** |

**Q3.4 :** Calculer les valeurs maxi et mini de l’ajustement (écrire les équations et les calculs). Barrer ensuite les mauvais termes « Jeu ou Serrage » et « maxi ou mini » :

*Exemple : Jeu/Serrage maxi/mini ⇨ signifie un Jeu maxi*

Jeu / Serrage maxi / mini = ***ALESAGE maxi – arbre mini = 14,018 – 14,018 = 0 mm***

Jeu / Serrage maxi / mini = ***ALESAGE mini – arbre maxi = 14 – 14,029 = - 0,029 mm < 0***

**Q3.5 :** Cocher 🗹 la nature de l’ajustement **précédent**. Argumentez votre réponse :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***X*** | SERRAGE |  |  | INCERTAIN |  |  | JEU |

Argumenter ⇨ ***A partir des deux équations, on trouve un résultat nul et l’autre négatif.***

**Q3.6 :** Par quel procédé pourrait-on monter ce coussinet ? Cocher 🗹 la bonne réponse.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***X*** | A la presse |  |  | A la main |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4 | **Montage des roulements et des coussinets** | DTR 6/14 – DTR 7/14  DTR 13/14 - DTR 14/14 | Temps conseillé :  10 min | Barème / 12 |


**Q4.1 :** Compléter la gamme de montage des roulements 15 et des coussinets 30 sur les deux bielles parallèles 8. Préciser le repère de la (ou des) pièce(s) et/ou l’outillage manquant :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° OPE. | OPERATIONS A REALISER POUR ASSEMBLER LES BIELLES PARALLELES | REPERES | OUTILLAGES | RESULTAT |
| 1 | Monter le premier roulement sur l’axe long | 15 + 14 | Maillet + kit montage roulements |  |
| 2 | Monter le galet sur la bielle parallèle inférieure | 17 **+** 8 | Presse |
| 3 | Monter le coussinet dans le galet de centrage | 30 + 17 | Presse |
| 4 | Positionner la bielle parallèle inférieure sur l’axe long | 8 + 14 | Manuel |
| 5 | Positionner l’entretoise sur l’axe long | 16 + 14 | Manuel |
| 6 | Positionner l’entretoise Nylon sur la bielle parallèle inférieure | 31 + 8 | Manuel |
| 7 | Monter le galet sur la bielle parallèle supérieure | 17 + 8 | ***Presse*** |
| 8 | Monter le coussinet dans le galet de centrage | 30 + 17 | ***Presse*** |
| 9 | Positionner la bielle parallèle supérieure sur l’axe long et l’entretoise Nylon | 8 + 14 + 31 | Manuel |
| 10 | Monter le second roulement sur l’axe long | 15 + 14 | ***Maillet*** |
| 11 | Positionner la seconde entretoise sur l’axe long | ***16*** + 14 | Manuel |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q5 | **Définition de la barre transversale** | DTR 8/14 – DTR 9/14  DTR 13/14 - DTR 14/14 | Temps conseillé :  40 min | Barème / 29 |


Il est demandé par le responsable maintenance de fournir un dessin de définition afin de réaliser la nouvelle barre transversale 7.

On va notamment vérifier que les deux vis 29 qui permettent d’assembler la barre transversale 7 avec le bâti 1 sont bien implantées. De plus, on souhaite réaliser un trou oblong qui permettra de régler la position de la bielle parallèle 8 pour « compenser » les défauts de fabrication.  
Le parallélisme des bielles 8 et 9 et la géométrie du pantographe seront ainsi conservés.



Barre

transversale 7



Trou oblong à réaliser

Trajectoire des bouteilles

Parallélogramme à conserver

Bielle

parallèle 8

Bielle de

guidage 9

Patin 12

Le patin 12 se trouve, ainsi, toujours parallèle à la trajectoire des bouteilles

(**DQR 3/20**).


**Q5.1 :** Compléter la valeur de L manquante (en mm) sur la figure 4 ci-dessous :

Figure 4

(sans échelle)

q = ***18,4***

7



p = ***12,4***

t = 10

e = 1,6

L = ***20***

j

1

25

29

**Q5.2 :** Indiquer la matière de la barre transversale 7 et cocher la catégorie de ce matériau :

Cocher 🗹 la bonne réponse.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPERE | DESIGNATION | CATEGORIE | | |
| Doux | Mi-dur | Dur |
| 7 | ***36 Ni Cr Mo 16*** |  |  | ***X*** |

**Q5.3 :** Calculer la longueur minimale d’implantation j. Expliquer :

***On a : car cet acier est un matériau dur***

**Q5.4 :** En tenant compte des épaisseurs de la rondelle 25 [e] et de l’épaisseur du bâti 1 [t], calculer la longueur minimale théorique Lthéorique mini que doit avoir la vis 29. Ecrire l’équation avant de faire les calculs :

***On a :***

**5.5 :** Est-ce que la longueur de la vis 29 actuelle est suffisante ? Argumenter :

***Oui la vis a une longueur suffisante puisque L ≥ Lthéorique. 20 mm > 17,6 mm***



**Q5.6 :** Calculer la profondeur de taraudage minimale p et la profondeur de perçage minimale q  
en écrivant les équations avant de faire les calculs. Reporter ces deux valeurs sur la figure 4 :

***On a :***

***On a :***

**Q5.7 :** Compléter la représentation de la barre transversale 7 en vue de face et en vue de gauche, sans les arêtes cachées, à l’échelle 1 : 1.

Utiliser un crayon et les instruments sur la figure 5 (DQR 10/20).



**Face**

Taraudage

borgne

Ancienne barre transversale

Trou oblong qui permet de régler le parallélisme des bielles sur la nouvelle barre transversale

🢥 Coter le trou oblong (3 cotes). *Longueur = 30 mm largeur = 9 mm*




🢥 Dessiner le taraudage borgne de gauche sur la coupe locale.

*Diamètre nominal = 6 mm Profondeur de perçage = 19 mm*

*Profondeur de taraudage = 13 mm*

🢥 Coter le taraudage borgne sur la coupe locale (3 cotes).

🢥 Compléter les 3 cotes manquantes encadrées.



190

***15***

***30***

***M6***

***9***

***10***

Figure 5 (Echelle 1 :1)

***13***

***19***

***30***

***Axe gauche du trou oblong***

***R***

**PROBLEMATIQUE 2 : Choix du nouveau vérin d’éjection**


A l’origine, sur l’ancien système d’éjection, on disposait d’un vérin simple effet avec un Réducteur de Débit Unidirectionnel (RDU). La modification de configuration nous oblige à changer le vérin d’éjection. On souhaite maintenant utiliser un vérin double effet qu’il faut dimensionner (effort, course et vitesse).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q6 | **Détermination du diamètre minimal du nouveau vérin** | DTR 14/14 DQR 5/20 | Temps conseillé :  40 min | Barème / 33 |

Des tests ont déterminé que l’effort nécessaire pour déplacer une bouteille sur le tapis du convoyeur doit être au minimum de 150 N.

Cet effort s'exerce au point **A**, lors du contact d'une bouteille **b** sur le patin **12**.

**Q6.1 :** On donne le dynamique des forces (Figure 7), résultant de l’équilibre de l’ensemble de poussée 11 + 12. Compléter le tableau suivant, du bilan des actions mécaniques correspondant :



A

B

C

11

12

I

Origine du dynamique

*Echelle du dynamique*

*10 mm ⬄ 30 N*

Figure 7

« axe » des bielles 8


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORCE** | **POINT D’APPLICATION** | **DIRECTION** | **SENS** | **INTENSITE (N)** |
|  | A | **27°** |  | 150 |
|  | B |  |  | ***235*** |
|  | C |  |  | ***91*** |

**Q6.2 :** Isoler l’ensemble Bielle guidage {E5} = {6b ; 9 ; 10 ; 17(x2) ; 18(x2) ; 19(x2) ; 20(x2) ; 30(x4) ; 31(x1)}

(voir figure 9 ci-dessous). Faire le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur cet ensemble, en complétant le tableau suivant (cases non grisées) :

*Pour la suite de l'étude, on prendra*

*Figure 8 (barre transversale 7 enlevée)*



9

2b

**B**

**D**


**E**

14

10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORCE** | **POINT D’APPLICATION** | **DIRECTION** | **SENS** | **INTENSITE (N)** |
|  | B |  |  | 240 |
|  | E |  |  |  |
|  | D |  |  |  |

**Q6.3 :** Appliquer le Principe Fondamental de la Statique (PFS) sur l’ensemble 9 + 10 et dessiner le dynamique des forces correspondant ci-dessous. Compléter le tableau suivant :



B

D

E

E5

Axe du vérin 2

I

*Echelle du dynamique*

*10 mm ⬄ 40 N*

Origine du dynamique

Figure 9

Direction de l’action au point B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | POINT D’APPLICATION | DIRECTION | SENS | INTENSITE (N) |
|  | B |  |  | 240 |
|  | E |  |  | ***130*** |
|  | D | ***(DI)*** |  | ***280*** |

**Q6.4 :** D’après le dynamique des forces précédent (**Q6.3**), en déduire l’effort minimum en statique que doit exercer le vérin 2 pour déplacer une bouteille :

***On a :***

**Q6.5 :** Sachant que le constructeur préconise un taux de charge de 50 %, calculer l’effort minimum en dynamique que devra développer le vérin :

*Donnée :*

***On a :***

**Q6.6 :** Calculer le diamètre minimum D du piston du vérin (en mm) :

*Données : pression* ***p = 6 bar*** *et*


***Calcul surface du piston : avec et p = 6 bar = 0,6 MPa***

***Donc :***

***Calcul du diamètre du piston : Donc :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q7 | **Détermination de la course du nouveau vérin** |  | Temps conseillé :  35 min | Barème / 22 |

Le vérin 2 doit permettre l’éjection des bouteilles grâce à l’amplitude a du mouvement de la barre de poussée 11. Le patin 12 doit pouvoir « traverser » le tapis (largeur tapis n = 100 mm) et « déposer » les bouteilles éjectées vers le convoyeur à palettes. Il faut donc déterminer la course c du nouveau vérin qui assurera ce mouvement.



**a = ?**

**n**

**h**

**h**

Figure 10

12

11

*Remarque :*

***Réaliser tous les tracés sur la Figure 11 de la page suivante (DQR 14/20)***

***à l’échelle 1 : 3***

**Q7.1 :** Sachant que le patin 12 doit avoir un dégagement h de 5 mm en entrée et en sortie de tige (soit à gauche et à droite du tapis), calculer l’amplitude a que doit avoir la barre de poussée 11. Ecrire le calcul :

***On a :***



**Q7.2 :** Sachant que le point A suit la trajectoire TA ϵ 12/1, trouver le point A’ du patin 12 sorti.

**Q7.3 :** Tracer la trajectoire **TB ϵ 9/14** de centre D, du point B de la bielle 9 par rapport à l’axe 14.

**Q7.4 :** A partir du point A’, tracer le point B’ correspondant à la position du point B patin 12 sorti.

**Q7.5 :** Mesurer l’angle β ( de rotation de la bielle 9 permettant au point B de passer en B’.

|  |  |
| --- | --- |
| Angle de rotation β | ***55°*** |



**B**

**A**

**F**

**D**

**E**

**100**

Tapis 72

8

11

9

2

***TB* ϵ *9/14***

Axe du vérin tige rentrée

***55°***

***55°***

***E’***

***B’***

***TE* ϵ *9/14***

14

7

***TA* ϵ *12/1***

a

***A’***

**D’** (centre de la trajectoire du point A)

1

Z

X

Y

Echelle 1 : 3

Figure 11

**Q7.6 :** Tracer la trajectoire **TE ϵ 9/14** de centre D, du point E de la bielle 9 par rapport à l’axe 14.  
Le point E correspond à la tige du vérin 2 rentrée.

**Q7.7 :** Tracer le point E’ correspondant à la position du point E tige du vérin sortie. On prend un angle de rotation de la bielle de guidage 9 égal à β = 55°.

**Q7.8 :** Mesurer puis déterminer la valeur de la course c de la tige du vérin 2 :

***La course du vérin est égale à la distance : à l’échelle 1 : 3***

***Donc à l’échelle 1 : 1***

|  |  |
| --- | --- |
| c | ***75 mm*** |

**Q7.9 :** En sachant que le diamètre du piston du vérin doit être au minimum de 25 mm et que sa course doit être de 80 mm, déterminer les caractéristiques du plus petit vérin adaptable sur notre montage. Faire apparaitre les tracés sur le tableau ci-dessous et entourer la bonne réponse :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Course standard (mm) | | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 20 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |  |  |  |
| 25 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |  |  |  |
| 32 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 50 |  | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 63 |  | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 80 |  |  | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |

|  |  |
| --- | --- |
| Diamètre du piston | ***Ø32 mm*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q8 | **Détermination du débit d’alimentation du vérin** |  | Temps conseillé :  30 min | Barème / 16 |

Afin de déplacer la bouteille b, on souhaite que la vitesse au point A du patin 12 appelée ait une composante sur l'axe Y égale à la vitesse du tapis par rapport au bâti appelée

On a donc :

*Remarque :* ***Réaliser tous les tracés sur la figure 12 de la page suivante (DQR 16/20)***

*On supposera que la rotation des pièces est uniforme.*

*Formule : Q ⇨ débit (m3/s) V ⇨ vitesse en m/s S ⇨ surface du piston en m2*

**Q8.1 :** A partir du point A et d’après sa trajectoire par rapport au bâti, tracer puis déterminer l'intensité du vecteur vitesse  :

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1,3 m/s*** |


**Q8.2 :** A partir du vecteur vitesse déterminer et tracer le vecteur vitesse

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***1,3 m/s*** |

Droite support de

Echelle du dessin 1 : 2

Echelle des vitesses 10 mm ⇨ 0,3 m/s



9

***TB ϵ 11/14***

Trajectoire du point A : TA ϵ12/1

11

B

A

b

***TCϵ9/14***

12

C

2

E

7

**X**

**Y**

D’

1

D

Axe du vérin tige rentrée

14

Figure 12

**Q8.3 :** Sachant que le point D est le Centre Instantané de Rotation (CIR) du mouvement de la  
bielle 9 par rapport à l’axe 14, tracer le vecteur vitesse (propriété de proportionnalité des vitesses).

**Q8.4 :** Reporter ce vecteur vitesse au point E (TC ϵ 9/14 = TE ϵ 9/14). On l’appellera . En déduire la vitesse du vérin en bout de tige au point E.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***0,7 m/s*** |

**Q8.5 :** Calculer le débit d’alimentation du vérin en sortie de tige en l/min.

*Pour la suite, nous prendrons et Ø piston = ØD = Ø32 mm*

***On sait que : avec : et :***

***Or :***

***Donc :***

***soit :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q9 | **Choix du nouveau vérin** | DTR 10/14 – DTR 13/14 DTR 14/14 | Temps conseillé :  5 min | Barème / 6 |

Il faut commander le vérin ainsi que ses accessoires pour son montage et sa maintenance.

*Remarque sur le nouveau vérin choisi :*

*Vérin Ø 32 mm course 80 mm*

*Modèle magnétique standard*

**Q9.1 :** Compléter le tableau suivant :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESIGNATION | REPERE | REFERENCE CONSTRUCTEUR |
| Vérin type standard | 2 | ***KA / 8032 / M / 80*** |
| Chape | 4a et 4b | ***KQA / 8032 / 24*** |
| Pochette de Maintenance |  | ***KQA / 8032 / 00*** |

**Q9.2 :** Pour que le vérin fonctionne avec les valeurs déterminées par les calculs, nous devons modifier certaines caractéristiques afin de l’adapter à notre configuration.

Dans le tableau ci-dessous, mettre une croix dans la case correspondant à l'élément sur lequel il faudrait intervenir pour modifier chaque caractéristique (pour les réducteurs, indiquer si l'élément doit être positionné coté alimentation ou échappement).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES | REDUCTEUR DE PRESSION | | REDUCTEUR DE DEBIT | | CAPTEUR DE POSITION  DE TIGE |
| ALIMENTATION | ECHAPPEMENT | ALIMENTATION | ECHAPPEMENT |
| Diminuer la force | ***X*** |  |  |  |  |
| Régler la vitesse |  |  |  | ***X*** |  |
| Détecter la position de la tige du vérin |  |  |  |  | ***X*** |


**PROBLEMATIQUE 3 : Changement de cadence**

On doit anticiper un afflux de commandes qui obligerait le responsable de production à modifier les cadences de fonctionnement. On souhaite en effet arriver à environ 60 bouteilles contrôlées par minute. Il a donc été décidé de choisir un nouveau motoréducteur.

Le choix s’est porté sur un motoréducteur de type «Compabloc». Ce réducteur à engrenages parallèles permettra d'adapter la fréquence de rotation du moteur électrique.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q10 | **Choix du Motoréducteur du convoyeur principal** | DTR 4/14 – DTR 11/14  DTR 12/14 | Temps conseillé :  30 min | Barème / 29 |

**Q10.1 :** Sur la figure 13 ci-dessous, compléter les repères manquants des six pièces ou sous-ensembles du convoyeur principal actuel.



Poulie réceptrice ***85***

Tapis ***72***

Courroie ***86***

Motoréducteur «Compabloc»

Moteur ***77***

Poulie motrice ***84***

+

Réducteur ***91***

Tambour 90

Figure 13

**Q10.2 :** Quel est le type de fixation utilisé pour ce motoréducteur ? Cocher 🗹 la bonne case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fixation carter à pattes | OU | Fixation carter à bride |
| 🗹 |  | 🞎 |
|  |  |  |

**Q10.3 :** En déduire le type de position du motoréducteur. Entourer la bonne réponse.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixation carter à pattes | | | | | | OU | Fixation carter à bride | | | | | |
| B3 | B6 | B7 | B8 | V5 | V6 |  | B5 | B52 | B53 | B54 | V1 | V3 |

La chaîne de transmission de puissance du convoyeur principal est représentée ci-dessous :

Moteur

77

Poulie 84

D84 = Ø90 mm

Poulie 85

D85 = Ø140 mm

Tambour 90

D90 = Ø97,5 mm

Nmoteur

Nréducteur

N85

Système «Poulies – courroie»

Rapport de transmission r84/85 = r2

N84

Moto-réducteur «Compabloc»

Rapport de transmission r1

Tapis 72

N90

V72

Bouteilles

Réducteur

91

*Données : Rapport de transmission r1 =  V72 = 48 m/min*

*Motoréducteur LSMV 80 L avec : Pmoteur = 750 W et Nmoteur = 1500 tr/min*

*Formules : V ⇨ vitesse (m/s) ω ⇨ vitesse angulaire (en rad/s)*

*R ⇨ rayon de la trajectoire (en m) N ⇨ fréquence de rotation (tr/min)*

*ω ⇨ vitesse angulaire (en rad/s)*

**Q10.4 :** Calculer la vitesse linéaire de déplacement du tapis 72, V72/bâti en m/s.

***On a :***

**Q10.5 :** Calculer la vitesse angulaire du tambour 90.

***On sait que : donc :***

***Avec :***

***Donc :***

**Q10.6 :** En déduire la valeur de la vitesse angulaire de la poulie 85. Argumenter:

Argumenter 🢥 ***Le tambour 90 est entrainé par la poulie 85 dans le même mouvement de rotation donc ces deux pièces ont la même vitesse angulaire.***

**Q10.7 :** Calculer le rapport de transmission r2 du système « Poulies – courroie » (laisser le résultat sous la forme d’une fraction réduite) :

***On a :***

**Q10.8 :** Pour la suite de l'étude, nous prendrons .

Calculer la vitesse angulaire de la poulie 84 :

***On a :***

***Donc :***

**Q10.9 :** Pour la suite de l'étude, nous prendrons .

Calculer la fréquence de rotation de la poulie 84 :

***On a :***

***Donc :***

**Q10.10 :** Calculer le rapport de transmission que doit avoir le motoréducteur. Arrondir le résultat au 1/100ème:

***On a :***


**Q10.11 :** Calculer la valeur i, paramètre permettant de définir le réducteur (rappel : ) :

*On prendra r1 = 0,16*

***On sait que : avec :***

***Donc :***

**Q10.12 :** D’après la notice suivante du constructeur, compléter les données manquantes de la désignation du motoréducteur «Compabloc» que vous allez choisir. On prendra i = 6,1 (normalisé) :



i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cb | 3233 | ***B7*** | ***S*** | ***6,1*** | MU | 4P | ***LSMV 80L*** | ***0,75 kW*** | 230/400 V  50 Hz | UG |