|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | |
| **Croquis**  **poche raglan**  www.cdiscount.com | **Solutions de MontagE** | | |
| **Sol.1**  **Sol.2** | |  |
| **Patrons industriels**  **RAPPEL** :  **CROISURE** = Rayon du bouton + 10 mm  **PAREMENTURE** = 2X croisure + 10 mm  **Modèle doublé**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 3 | 2 | Biais | | 2 | 2 | Doublure Devant | | 1 | 2 | Devant | | Rp | Nb | DESIGNATION |   **Modèle non doublé**  - Penser à **adapter la largeur de croisure et de parementure** suivant **le type de produit, la matière d’œuvre, le diamètre du bouton ainsi que l’espacement entre le double boutonnage.**  **- Le biais n’est pas représenté dans les patrons car traité ici comme une fourniture.** | | | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  - Les solutions présentées peuvent être triplées ou non (thermocollant, toile tailleur). | | **MATIÈRES**  - Matières moyennement épaisses voire épaisses.  **EMPLOI**  - Blousons, manteaux, vestes croisées, trench, gilets… | |