Nomenclature GROUPE MOTO-POMPE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE1 | | | | CE2 | | |  |  |  |
| Châssis | Moteur | Palier | Corps de pompe | Arbre moteur | Accouplement | Arbre de transmission | Rep | Nb | Désignation |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | corps de pompe |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | Goujon M10-40-bm10-8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | bague d'usure |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | flasque |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | support bague fixe |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | bague fixe |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | chemise bague fixe |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 | joint papier |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 | bouchon de remplissage |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | équerre |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 | corps de palier |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 | grand flasque |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3 | Vis CHC M8-12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 | 2 | petit flasque |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1 | arbre |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 2 | Roulement\_r1rb\_Bint54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 | 2 | Roulement\_r1rb\_Bext54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 20 | Roulement\_r1rb\_Eroul54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 | 1 | clavette parallèle A 8x7x40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 | clavette parallèle A 6X6X40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 1 | turbine |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | 1 | Rondelle ZN 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 | 1 | Rondelle ondulée 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | 1 | Ecrou H M12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1 | flasque-récepteur |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 | amortisseur |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 | 1 | Vis sans tête HC à bout cuvette M6-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 | 1 | entretoise de garniture |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 | 1 | soufflet |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 1 | coupelle fixe |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 1 | bague mobile |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 1 | coupelle mobile |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 | 1 | RessCompr48x3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 | 1 | joint plat |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 2 | anneau élastique int 62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | 2 | Joint V-Ring 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 | 2 | protection |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 | 2 | Rondelle W 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 | 2 | Vis H M8-16-8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1 | Vis HE M12-20-8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 1 | bâti UPE 300x100x800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 | 6 | Rondelle Z12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 | 6 | Rondelle WZ12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 | 6 | Vis H M12-30-8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 | 4 | Vis H 24X1.5-55-8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 | 4 | Ecrou HM 24X1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 | 1 | bloc moteur |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 | 1 | Flasque ventilateur |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 | 1 | couvercle avant |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1 | couvercle |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 | 1 | arbre moteur |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 | 1 | clavette paralléle C 6x6x37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 | 4 | Rondelle Z8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 | 4 | Vis H M8-20-8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 | 1 | entretoise |
|  |  |  |  |  |  |  | 56 | 1 | entraîneur |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 1 | flasque moteur  DT3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 | 12 | Vis CHC M6-15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 | 1 | Vis sans tête HC à bout cuvette M6-12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 6 | Ecrou H M10 |