|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | |
| **CROQUIS**    [https://www.fichier-pdf.fr](https://www.fichier-pdf.fr/) | **SOLUTIONS DE MONTAGE** | |
| **PATRONS INDUSTRIELS**      - Ne pas oublier de réaliser les opérations de montage en symétrie afin d’exécuter une manche gauche et une manche droite.  - La patte peut être arrondie dans la partie haute pour faciliter le surfilage   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2** | 2 | Patte | | **1** | 2 | Bas de manche | | **Rp** | **Nb** | **DESIGNATION** | | **Fente Doublée** | | | | | |
| **VARIANTES**  - On peut la trouver en forme de goutte d’eau que l’on place dans le dos, sur le devant ou sur le bas d’une manche. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un biais étroit  2012-07-05 11  lacabanedelilou.canalblog.com [www.fichier-pdf.fr](https://www.fichier-pdf.fr/) | | **EMPLOI**  - Bas de chemisier et de robe pour vêtement, féminin ou d’enfant. |