INFORMATION CONCERNANT LE MUR EXTERIEUR M17

Afin de rendre rendre le projet conforme à la règlementation thermique RT 2012, 
le mur extérieur M17 intégrera une épaisseur de 15 cmd'isolation thermique.

