**Maison**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| ⌧ | Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox - profondeur 50mm | 12 | 0 800 13 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 50mm | 7 | 0 800 32 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm | 2 | 0 800 33 |
| ⌧ | Boîte point de centre DCL Ecobatibox étanche à l'air - profondeur 50mm | 5 | 0 893 77 |
| ⌧ | Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 50mm | 1 | 0 893 05 |
| □ | Plaque 1 poste | 12 | 0 686 31 |
| □ | Support 1 poste | 12 | 0 802 51 |
| □ | Plaque 2 postes | 10 | 0 802 52 |
| □ | Support 2 postes | 10 | 0 666 32 |
| □ | Plaque 3 postes | 2 | 0 802 53 |
| □ | Support 3 postes | 2 | 0 666 33 |
| □ | Prises de courant 2P+T | 10 | 0 671 11 |
| □ | Prises de courant précâblée 2 x 2P+T | 2 | 0 671 22 |
| □ | Enjoliveur Prises de courant | 15 | 0 681 11 |
| □ | Enjoliveur Prises de courant spécialisé | 3 | 0 681 11 |
| □ | Sortie de câble | 1 | 0 671 81 |
| □ | Enjoliveur Sortie de câble | 1 | 0 681 41 |

**Maison**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 1 module | 5 | 0 670 01 |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 2 modules | 5 | 0 670 01 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 1 module | 10 | 0 670 31 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 2 modules | 5 | 0 670 31 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc | 5 | 0 680 02 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc à voyant | 1 | 0 680 04 |
| □ | Enjoliveur blanc à voyant |  | 0 680 03 |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ | Prises RJ 45 blindée | 3 | 0 673 96 |
| □ | Enjoliveur RJ45 | 3 | 0 682 39 |
| □ |  |  |  |
| □ | Aquadro ARIC Spots à encastrer non orientable 230VAC 650lm 8W IP65 IK02 | 3 | 50410 |
| □ | Boîte pavillonnaire **CAPRI COOPER** | 2 | CAP495889 |
| □ | Barrette de terre | 1 | 0 984 47 |
| □ | Connecteur de mise à la terre - pour canalisations métalliques Ø12 à 16 mm | 1 | 0 984 46 |

**Cuisine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| ⌧ | Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox - profondeur 50mm | 6 | 0 800 13 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 50mm | 1 | 0 800 32 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm | 2 | 0 800 33 |
| ⌧ | Boîte point de centre DCL Ecobatibox étanche à l'air - profondeur 50mm | 1 | 0 893 77 |
| □ |  |  |  |
| □ | Plaque 1 poste | 6 | 0 686 31 |
| □ | Support 1 poste | 6 | 0 802 51 |
| □ | Plaque 2 postes | 1 | 0 802 52 |
| □ | Support 2 postes | 1 | 0 666 32 |
| □ | Plaque 3 postes | 2 | 0 802 53 |
| □ | Support 3 postes | 2 | 0 666 33 |
| □ | Prises de courant 2P+T | 1+3 | 0 671 11 |
| □ | Prises de courant précâblée 2 x 2P+T | 2 | 0 671 22 |
| □ | Enjoliveur Prises de courant | 1+3 | 0 681 11 |
| □ | Enjoliveur Prises de courant spécialisé | 3 | 0 681 11 |
| □ | Sortie de câble | 1 | 0 671 81 |
| □ | Enjoliveur Sortie de câble | 1 | 0 681 41 |

**Cuisine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 1 module | 1 | 0 670 01 |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 2 modules | 2 | 0 670 01 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 1 module | 1 | 0 670 31 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 2 modules | 1 | 0 670 31 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc |  | 0 680 02 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc à voyant |  | 0 680 04 |
| □ | Enjoliveur blanc à voyant |  | 0 680 03 |
| □ | Aquadro ARIC Spots à encastrer non orientable 230VAC 650lm 8W IP65 IK02 | 3 | 50410 |
| □ | Boîte pavillonnaire **CAPRI COOPER** | 2 | CAP495889 |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |

**Hall - Cellier**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| ⌧ | Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox - profondeur 50mm | 3 | 0 800 13 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 50mm | 1 | 0 800 32 |
| ⌧ | Boîte point de centre DCL Ecobatibox étanche à l'air - profondeur 50mm | 2 | 0 893 77 |
| □ | Plaque 1 poste | 3 | 0 686 31 |
| □ | Support 1 poste | 3 | 0 802 51 |
| □ | Plaque 2 postes | 2 | 0 802 52 |
| □ | Support 2 postes | 2 | 0 666 32 |
| □ | Prises de courant 2P+T | 2 | 0 671 11 |
| □ | Enjoliveur Prises de courant | 2 | 0 681 11 |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 1 module | 2 | 0 670 01 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 1 module | 4 | 0 670 31 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 2 modules | 1 | 0 670 31 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc | 2 | 0 680 02 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc à voyant | 2 | 0 680 04 |
| □ | Enjoliveur blanc à voyant |  | 0 680 03 |
| □ | Prises RJ 45 blindée | 1 | 0 673 96 |
| □ | Enjoliveur RJ45 | 1 | 0 682 39 |

**Salon – Séjour**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| ⌧ | Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox - profondeur 50mm | 2 | 0 800 13 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 50mm | 4 | 0 800 32 |
| ⌧ | Boîte point de centre DCL Ecobatibox étanche à l'air - profondeur 50mm | 2 | 0 893 77 |
| □ | Plaque 1 poste | 2 | 0 686 31 |
| □ | Support 1 poste | 2 | 0 802 51 |
| □ | Plaque 2 postes | 4 | 0 802 52 |
| □ | Support 2 postes | 4 | 0 666 32 |
| □ | Prises de courant 2P+T | 4 | 0 671 11 |
| □ | Enjoliveur Prises de courant | 4 | 0 681 11 |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 2 modules | 1 | 0 670 01 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 1 module | 4 | 0 670 31 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 2 modules | 1 | 0 670 31 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc | 2 | 0 680 02 |
| □ | Enjoliveur blanc à voyant |  | 0 680 03 |
| □ |  |  |  |
| □ | Prises RJ 45 blindée | 2 | 0 673 96 |
| □ | Enjoliveur RJ45 | 2 | 0 682 39 |

**Escalier haut et bas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Désignation de l’appareillage LEGRAND** | **Qtité** | **Référence** |
| ⌧ | Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox - profondeur 50mm | 1 | 0 800 13 |
| ⌧ | Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 50mm | 1 | 0 800 32 |
| ⌧ | Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 50mm | 1 | 0 893 05 |
| □ | Plaque 1 poste | 1 | 0 686 31 |
| □ | Support 1 poste | 1 | 0 802 51 |
| □ | Plaque 2 postes | 1 | 0 802 52 |
| □ | Support 2 postes | 1 | 0 666 32 |
| □ | Interrupteur va-et-vient à voyant 1 module | 2 | 0 670 01 |
| □ | Mécanisme poussoir 6A 1 module | 2 | 0 670 31 |
| □ | Enjoliveur double poussoir blanc | 1 | 0 680 02 |
| □ | Enjoliveur blanc à voyant |  | 0 680 03 |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |