
**Schémas fonctionnels de la carte End Device**



****

On remarquera, page précédente, les 4 connecteurs J6 à J9 au format Shield Arduino, à partir desquels il est possible de connecter une carte fille permettant d’effectuer une autre application IoT que celles prévues en natif.

On remarquera par ailleurs que la carte End Device est équipée d’une batterie Li-Ion et d’un chargeur de batterie. La batterie se charge via le connecteur USB de la carte.