**Développer un antiglissoir avec fente**

Ces deux solutions technologiques permettent de supprimer les opérations de jointage et d’écrasage de la pince. Elles sont donc plus économiques mais un peu moins qualitatives !

**Avantage :** solution plus économique, plus rapide à exécuter.

**Inconvénient :** risque de retournement de la matière lors du montage, finition moins esthétique (bord franc visible).

Il existe deux variantes à ce type de construction.

|  |  |
| --- | --- |
| **Avec fente** | **Fente et rafraichi** |
|  |  |
| Une simple fente permet aux parties de se recouvrir lors du montage. | Construction identique mais avec un retrait de matière pour limiter les surépaisseurs. |

**Méthodologie de construction antiglissoir avec fente**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Développer un antiglissoir avec fente** | |
| **3.1** | **Construire les lignes de l’antiglissoir.**  **Construction classique avec pince.**  Voir tutoriel Étude 1 : décolleté classique |  |
| **3.2** | **Symétriser les lignes internes**  Menu - Patronnage – Symétrie - Symétrie |  |
| **3.3** | **Extraire la pièce**  Ne pas sélectionner les lignes de la pince ! |  |
| **3.4** | **Afficher la pièce à l’aide du tableau des couches.** Menu : Patronnage – tableau des couches. | |
| **3.5** | **Créer la fente.**  Menu : Patronnage – Lignes internes - Marge qualifiée |  |
| **3.6** | Créer la fente : suite  **Sélectionner la symétrie et délimiter l’extrémité supérieure** | **Sélectionner la deuxième extrémité**    Déborder légèrement |
| **3.7** | **Résultat avec les motifs et les traceurs ajoutés.** | |

**Méthodologie de construction antiglissoir avec fente et rafraichi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Développer un antiglissoir avec fente** | |
| **4.1** | **Construire les lignes de l’antiglissoir.**  **Construction classique avec pince.**  Voir tutoriel Étude 1 : décolleté classique |  |
| **4.2** | **Symétriser les lignes internes**  Menu - Patronage – Symétrie - Symétrie |  |
| **4.3** | **Ajouter une marge** |  |
| **4.4** | **Extraire la pièce**  Ne pas sélectionner les lignes de la pince ! |  |
| **4.5** | **Afficher la pièce à l’aide du tableau des couches.** Menu : Patronnage – tableau des couches. | |
| **4.6** | **Créer la fente.**  Menu : Patronnage – Lignes internes - Marge qualifiée  **INTERNE A COUPER** |  |
| **4.7** | Créer la fente : suite  **Sélectionner la symétrie et délimiter l’extrémité supérieure** | **Sélectionner la deuxième extrémité**    Déborder légèrement |
| **4.8** | **Résultat avec les motifs et les traceurs ajoutés.** | |