Cahier des charges

Sujet Une entreprise industrielle vous demande d’étudier un nouveau modèle de liaison, et de vérifier expérimentalement les résultats de votre étude. Cette analyse porte sur l’accouplement par frettage de deux bras en acier à l’aide d’un arbre de diamètre 10 mm, également en acier. Dans cette liaison, le moment transmissible est inconnu, alors que l’effort vertical sur chacun de bras peut atteindre 1 000 N. Ne maîtrisant pas ce type de calcul, elle vous laisse une totale liberté d’étude. De votre côté, et au sein de votre entreprise, vous disposez d’un atelier de fabrication, d’un bureau d’étude et d’un laboratoire d’essais et mesures. Le bureau d’étude projette de construire un appareillage d’essai en utilisant le matériau, C35, prescrit par l’entreprise cliente. Ce système doit s’adapter sur la machine de traction compression. Les mesures de charge et déplacement s’affichent sous la forme d’un graphe. Compte tenu de la dimension modeste de l’accouplement, un traitement thermique sur les pièces est envisagé. Dans ce cas, le volume de la pièce influence le résultat de la résistance élastique après traitement. Ainsi, la pièce qui possède la plus faible contrainte élastique servira de référence. Durant l’étude théorique, les prescriptions d’usage, indiquées dans le cours, guideront vos choix. L’objectif est de concevoir un mécanisme d’essai, capable de modéliser le produit dans son état de fonctionnement réel.