PLAN Les travaux dirigés de ce document porte sur le frettage d'un arbre monté dans une chape. Première partie : Dimension de l’arbre d’entraînement, Choix des matériaux de l’arbre et du moyeu, Contrainte de frettage, Diamètre extérieur minimum de la frette, Lecture des actions mécaniques maximales transmissible. Seconde partie : Mesures des caractéristiques mécaniques, Assemblage des pièces, Essais de compression. Troisième partie : Edition d'une maquette numérique en CAO.