
**LISTE DES ÉTAPES DU SAC DE BASE SOPHIE**

**Version toile et cuir**

1. **COUPER**
2. **REFENDRE**
3. **ENCOLLER / COLLER**

* Renfort Applique Bas / Applique Bas X2
* Renfort Corps / Corps X2
* ****Prc poignée / Renfort Prc Poignée / Prc poignée
* Renfort Baguette Côté / Baguette Côté X2
* Renfort Fond / Fond
* Pampille / Pampille Doublure X2
* Ame Lacet / Lacet

1. **RECOUPER**

* Poignée
* Baguette Côté X2
* Pampille X2

1. **PARER**

* Côté Applique Bas X2 (// de 6 mm Épaisseur tranche ½)
* Bas et Haut Baguette côté X2 (Biseau de 10 mm Épaisseur tranche 1/10ème de mm)
* Haut et Côtés Bande allemande X2 (// de 6 mm Épaisseur ½)
* Fond (// de 6 mm Épaisseur ½)

1. **PIQUER**

* Poignée à 2 mm du Bord
* Lacet à 3 mm du Bord
* Applique Bas / Applique Bas (Jointé de 5 mm)
* Bordure Allemande / Bordure Allemande (Jointé de 5 mm)
* Bordure Allemande / Fond (Jointé de 5 mm)
* Corps Devant / Corps Dos (piqûre zig-zag bord à bord)
* Corps Devant Doublure / Corps Dos Doublure (Jointé de 5 mm)
* Corps Doublure / Fond Doublure (Jointé de 5 mm)

1. **OUVRIR COUTÛRES**

* Corps X2
* Corps doublure côté X2
* Doublure fond

1. **REMBORDER**

* Haut Corps (rembord de 10 mm)
* Haut Corps Doublure (rembord de 5 mm)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Baguette Côté / Corps X2

1. **PIQUER**

* Baguette Côté / Corps X2

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Applique Bas / Corps

1. **PIQUER**

* Applique Bas / Corps (piquage à 2.5 mm du bord)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Bande allemande / Applique Bas

1. **PIQUER**

* Bande Allemande / Applique Bas (piquage à 2.5 mm du bord)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Haut baguette / Haut corps X2 en insérant cadre métallique (prise de 10 mm)
* Corps Doublure / Corps

1. **PIQUER**

* Haut du Corps / Corps Doublure (piquage à 2.5 mm du bord)

1. **PERÇER**

* Corps Doublure (pour pose œillets)

1. **SERTIR**

* Œillet / Σ Corps X8

1. **INSÉRER**

* Lacet / Œillets

1. **PIQUER**

* Pampille / Lacet X2

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Pampille / Pampille

1. **PIQUER MAIN**

* Arrêt Pampille

1. **INSERER**

* Arrêt lacet

1. **PIQUER**

* Arrêt Lacet

1. **CONTRÔLER / BICHÔNNER**

* Produit

1. **BOURRER / ÉTIQUETER**

* Produit

**Légende :**

**PAD** = Point d’Arrêt Début **PAF** = Point d’arrêt Fin **Σ** = Ensemble